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I. TEKSTUALNI DIO PLANA

1. ODREDBE ZA PROVEDBU
Odredbe za provedbu (iz ''Službenog vjesnika'', Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/04, 12/04 i 13/12), mijenjaju se i dopunjuju na sljedeći način:
Članak 4. *
U članku 3., u stavku 3., u podnaslovu: ''Kartografski prikazi'', alineje ''5.'', ''5.1.'', ''5.2. i ''5.3.'', brišu se.
Članak 4., mijenja se i glasi:
''(1)
U ovom Planu površine za razvoj i uređenje prikazane su na kartografskom prikazu br. ''1. Korištenje i namjena prostora'' u mjerilu 1: 25.000 i određuje se za sljedeće    namjene:


1.
Površine za razvoj i uređenje naselja:


-
Građevinska područja naselja Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci


2.
Površine za razvoj i uređenje izvan naselja


a)
 Izdvojena građevinska područja izvan naselja



-
Gospodarska zona „Bogdanovci“,



-
groblja Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci, 

b) Športsko-rekreacijsko namjena izvan građevinskog područja

c) Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene

-
osobito vrijedno obradivo tlo (P1)

-
ostala obradiva tla (P3)

d) Šuma isključivo osnovne namjene

-
gospodarska šuma (Š1)

e) Vodne površine

f) Prometne površine

g) 
Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina

-
eksploatacijsko polje ugljikovodika (E1) 

-
geotermalne vode (E2).
(2)
Površine određene u kartografskom prikazu 1. ''Korištenje i namjena površina'' detaljnije
 se razgraničavaju na sljedeći način:

· Sva građevinska područja (izgrađeni dio i neizgrađeni ali uređeni dio) prikazana su na kartografskim prikazima broj 4.1, 4.2. i 4.3., na digitalnom katastarskom planu u mjerilu 1:5000,

· osobito vrijedno i ostalo obradivo poljoprivredno tlo određuje se sukladno posebnim propisima,

· šume gospodarske namjene utvrđuju se na temelju podataka o šumskom zemljištu tijela Državne uprave nadležnog za katastarske poslove i podataka Hrvatskih šuma,

· prirodni vodni tokovi određeni su obalnom crtom koju utvrđuje ustanova s javnim ovlastima nadležna za vodnogospodarstvo, ili crtom vodnog dobra kojeg utvrđuje nadležna ustanova prema posebnom propisu,

· prometne površine određuju se sukladno odredbama ove Odluke i kartografskom prikazu ''1. Korištenje i namjena površina'',
· eksploatacijsko polje ugljikovodika se detaljnije utvrđuje unutar planiranih eksploatacijskih polja ugljikovodika prikazanih na kartografskom prikazu ''1. Korištenje i namjena površina'', a na temelju rješenja o utvrđivanju eksploatacijskih polja koje izdaje nadležno ministarstvo.

(3)
Prometne, energetske i vodnogospodarske građevine određene su funkcijom i kategorijom i prikazane su na  kartografskim prikazima broj 2.1. do 2.5.''.
U članku 5., stavak 1. mijenja se i glasi:
''(1)
Građevine od značaja za Državu i Županiju utvrđene su posebnim propisom.''.

Stavak 2., briše se.

Stavak 3., mijenja se i glasi:

''(3)
Za građevine od značaja za Državu i Županiju određuje se:

· postojeće građevine za koje je prostor određen namjenom, građevnom česticom; pripadajućom  infrastrukturom i širim zaštitnim prostornom-pojasom uz primjenu uvjeta prema posebnim propisima pri čemu se mora osigurati prostor za rekonstrukciju i proširenje ako je to prostornim planom i resornim programom predviđeno,


-
planirane građevine pri čemu se prostor osigurava namjenom površina i posebnim uvjetima korištenja šireg prostora, koji omogućava detaljniju plansku prilagodbu lokalnim uvjetima, osim u slučaju ako je izdan akt za provedbu i gradnju čime su trasa odnosno površina građevine te ostali uvjeti korištenja prostora konačno planski utvrđeni,

-
potencijalne lokacije građevina za istraživanje pri čemu se određuje područje na kojem je moguće planirati i utvrditi točnu lokaciju-trasu stručnom podlogom za akt za provedbu i gradnju.''.
U stavku 5., prva i druga rečenica mijenjaju se i glase:

''Prostor za planirane građevine prometnica, vodno gospodarskog sustava, kanala i vodova infrastrukture od važnosti za Državu i Županiju je koridor koji obuhvaća sve elemente uređenja i funkcioniranja, a određen je poprečnim presjekom određene kategorije i kapaciteta građevine na koji se obostrano dodaje najmanje širina zaštitnog pojasa promatrane infrastrukture. Koridor građevina iz stavka 1. ovog članka za koje nije utvrđena konačna trasa određuje se sa širinom od najmanje 100 m, odnosno po 50 m sa svake strane od načelno određene osi, a za trase u istraživanju najmanje 300 m osim za koridore planiranih magistralnih plinovoda i naftovoda čiji je koridor 1.000 m (po 500 m lijevo i desno u odnosu na os trase) i oni vrijede do izdavanja akta za provedbu i gradnju.''
U stavku 8., riječi: ''i funkcionalnih cjelina izvan građevinskih područja'', zamjenjuju se riječima: ''i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja''.
U stavku 12., riječi: ''akta uređenja prostora'', zamjenjuju se riječima: ''akata za provedbu i gradnju''.
Dosadašnji stavci 3. do 12., postaju stavci 2. do 11.

Članak 6., mijenja se i glasi:

''(1)
U građevinskom području naselja ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem i uporabom neposredno ili posredno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti  okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

(2)
U građevinskom području naselja mogu se graditi stambene građevine, građevine javnih i društvenih djelatnosti, građevine gospodarskih djelatnosti, športsko-rekreacijske građevine, javne zelene površine, građevine za komunalne djelatnosti, građevine za posebne namjene, pomoćne građevine, prometne građevine, građevine infrastrukture, građevine mješovite namjene te ostale građevine u funkciji razvoja i uređenja naselja, a prema uvjetima utvrđenim u ovom Planu. Građevine za posebne namjene su građevine za potrebe obrane. Građevine mješovite namjene su građevine sa više funkcija odnosno za više djelatnosti.

(3)
Planom su određeni:


a)
izgrađeni dijelovi građevinskih područja naselja,


b)
neizgrađeni ali uređeni dijelovi građevinskih područja,

(4)
Izgrađenim dijelom građevinskog područja smatraju se sve izgrađene i namjeni privedene građevne čestice te neizgrađene građevne čestice veličine najviše do 1,0 ha koje graniče s izgrađenim građevnim česticama unutar formirane cjeline naselja, a koje se mogu priključiti na postojeću infrastrukturu i površinu javne namjene. Na njima je moguća gradnja sukladno odredbama Odluke.

(5)
Neizgrađeni ali uređeni dio građevinskog područja su površine predviđene za novu gradnju i koje se sukladno Zakonu o prostornom uređenju smatraju uređenim građevnim zemljištem i na njima je moguća gradnja sukladno odredbama Odluke.

(6)
Površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svim i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.).
(7)
Prometna površina je površina javne namjene, nerazvrstana cesta, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.''.

Članak 8., mijenja se i glasi:
''(1)
Parceliranje, projektiranje i izgradnja građevina u građevinskim područjima naselja moguća je:

a) unutar planiranih građevinskih područja naselja, 

b) u skladu s odredbama ove Odluke i 

c) u skladu s planiranom namjenom.

(2)
U građevinskom području naselja ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom (neposredno ili posredno) ugrožavale život i rad ljudi u naselju ili ugrožavale vrijednosti čovjekove okoline, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.
(3)
U građevinskom području naselja zgrade se mogu graditi kao slobodnostojeće, poluugrađene ili ugrađene.''

Podnaslov, ispred članka 10., mijenja se i glasi: ''2.1.2. Građevna čestica''.
Članak 10., mijenja se i glasi:
''(1)
Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.

(2)
Minimalna širina regulacijskog pravca građevne čestice iznosi 3,0 m, osim za infrastrukturne građevine (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi, prometne građevine i sl.).

(3)
Građevna čestica na kojoj su postojeće legalno izgrađene građevine može imati osiguran pristup na način služnosti prolaza preko druge čestice i sl.

(4)
Za građevine koje se postavljaju na površine javne namjene (kiosci, nadstrašnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane opreme i slično) ne formiraju se građevne čestice nego se postavljaju na građevnu česticu površine javne namjene.

(5)
Za linearne infrastrukturne građevine (osim cesta) ne formiraju se građevne čestice nego se iste vode po postojećim česticama osim za pojedinačne građevine na trasi, kada je zbog funkcioniranja građevine potrebno formirati građevnu česticu.

(6)
Cesta i druga površina javne namjene može se graditi na više građevnih čestica.

(7)
Građevna čestica infrastrukturne građevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.) može imati minimalnu površinu jednaku tlocrtnoj veličini građevine odnosno koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) 1,0 te ne mora imati regulacijski pravac. Ukoliko se ta vrsta građevine postavlja na površinu javne namjene ili građevnu česticu neke druge građevine ne mora se formirati posebna građevna čestica.

(8)
Na prostoru unutar granica građevinskog područja ne može se graditi ako zemljište nije komunalno opremljeno na minimalnoj razini.

(9)
Minimalna razina komunalne opremljenosti za građevnu česticu u građevinskim područjima je sljedeća:

· da postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu sukladno odredbama Odluke ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine,

· da postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda ili sukladno odredbama Odluke riješen sustav odvodnje otpadnih voda,

· da postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu ili da ima autonomni sustav opskrbom električnom energijom, ako se radi o građevini u kojoj je projektirano korištenje iste.

(10)
Osiguranje minimalne razine komunalne opremljenosti prema stavku 9. ovog članka nije obvezno za građevine koje za svoju funkciju ne trebaju: kolni prilaz, priključak na sustav odvodnje otpadnih voda, niskonaponsku električnu mrežu i parkirališna mjesta.''.

Podnaslov ispred članka 11., mijenja se i glasi: ''2.1.3. Građevni i regulacijski pravac i udaljenost od dvorišnih međa''.
Članak 11., mijenja se i glasi:
''(1)
Regulacijski pravac je zajednička međa građevne čestice i površine javne namjene (postojeće ili planirane).

(2)
Građevni pravac je zamišljeni pravac na kojem se obvezatno smješta najmanje 50% širine pročelja osnovne građevine, a određen je u odnosu na regulacijski pravac i/ili dvorišne međe.

(3)
Dvorišne međe su međe građevnih čestice sa susjednim katastarskim česticama, koje nisu javne.''.

U članku 12., stavci 3. i 4., mijenjaju se i glase:
''(3)
Kada se na pripadajućoj građevnoj čestici postojeća građevina nadograđuje, dograđuje ili joj se mijenja namjena, može se zadržati postojeća udaljenost rekonstruirane građevine od dvorišnih međa i regulacijskog pravca i ako je manja od propisane odredbama Odluke.

(4) 
Kada se na istoj građevnoj čestici neposredno uz postojeću građevinu gradi nova građevina može se zadržati postojeća udaljenost nove građevine od dvorišnih međa i regulacijskog pravca i ako je manja od propisane odredbama Odluke.''.

U stavku 5., riječi: ''(u nizu)'', brišu se.
U stavku 6., iza riječi: ''dvorišne međe'', dodaju se riječi: ''i regulacijskog pravca''.

Iza stavka 8., dodaju se četiri nova stavka 9., 10., 11. i 12., koji glase:

''(9)
Nelegalne zgrade koje su legalizirane s otvorima koji su na manjim udaljenostima od navedenih u stavcima 7. i 8. ovog članka mogu se zadržati kod rekonstrukcije zgrade, a novi otvori moraju biti u skladu s navedenim u prethodnim stavcima ovog članka.

(10) 
Udaljenost građevine od međe je udaljenost vertikalne projekcije svih nadzemnih dijelova  građevine na građevnu česticu, u točki koja je najbliža toj međi (ne uzimaju se u obzir dijelovi nadstrešnice, terase u prizemlju, strehe krovišta, pristupne stepenice, temelji i zaštitni zid hidroizolacije (s obvezom da se oborinska voda ne odvodi na susjednu građevnu česticu).

(11)
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na među i to od vanjske završno obrađene plohe koja zatvara građevinu.

(12)
Udaljenost ležećih krovnih otvora od međe mjeri se od najbliže točke plohe krova, uz sam rub otvora, a kod stojećih krovnih otvora od najbliže točke okvira ili drugog elementa koji zatvara taj otvor do međe. Zadane udaljenosti ne odnose se na krovne prozore koji se izvode na krovnoj plohi manjeg nagiba od 45º.''.

U članku 13., stavak 2., mijenja se i glasi:
''(2)
Dimnjaci, antene, silosi, ventilacijski elementi i drugi slični istaci unutar kojih se ne nalaze zatvorene prostorije ne uračunavaju se u ukupnu visinu građevine.''.

U članku 14., u stavku 1., u alineji ''c)'' riječi: ''ispod poda'', zamjenjuju se riječima: ''ispod poda potkrovlja, poda''.
U stavku 1., alineja ''e)'', mijenja se i glasi:

''e)
Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad prizemlja ili iznad kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, a visina nadozida ne može biti viša od 1,2 m.''.

Stavak 2., briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4., postaju stavci 2. i 3.

Ispred članka 15., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.1.5.1. Oblik naselja''.
U članku 15., riječi. ''2.1.5.1. Oblik naselja'', brišu se.
Stavak 1., briše se.

Dosadašnji stavak 2., postaje stavak 1.

Ispred članka 16., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.1.5.2. Oblikovanje zgrada''.
U članku 16., riječi. ''2.1.5.2. Oblikovanje zgrada'', brišu se.

U stavku 1., alineja ''e)'', mijenja se i glasi:

''e)
Krovišta mogu biti ravna i kosa''

Alineje ''f)'', ''g)'' i ''h)'', brišu se.
Stavci 2. i 3., mijenjaju se i glase:

''(2)
Streha građevine može biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijskog pravca na površinu javne namjene, njena vertikalna projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od kolnika, a njena visina na najnižem dijelu mora biti min. 3,0 m od površine javne namjene.

(3) 
Građevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan građevne čestice na javnu pješačku, kolno-pješačku ili zelenu površinu i to:

a) 
konzolno izvedene balkone, loggie, erkere i pojedinačne zatvorene dijelove građevine pod uvjetom da svijetla visina između uređene površine javne namjene i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da istak ne bude širi od 1,5 m na površini javne namjene. Maksimalna građevinska bruto površina istaknutih dijelova pojedine etaže ne smije biti veća od 5% građevinske bruto površine etaže. Vertikalna projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od ruba kolnika;

b)
konzolno izvedene nadstrešnice i sl., i to u dijelu pročelja između gornjeg ruba otvora  prizemlja i donjeg ruba otvora etaže iznad prizemlja građevine pod uvjetom da svijetla visina između uređene površine javne namjene i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da vertikalna projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika.''.
Ispred članka 17., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.1.5.3. Krovište''.
U članku 17., riječi: ''2.1.5.3. Krovište'', brišu se.

U članku 18., stavak 1., briše se.
Ispred članka 19., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.1.5.4. Uređenje građevne čestice''.

U članku 19., riječi: ''2.1.5.4. Uređenje građevinske parcele'', brišu se.

Stavak 3., mijenja se i glasi:

''(3)
Oborinska voda ne smije se odvoditi na susjednu  građevnu česticu ili građevinu, niti je ugrožavati.''.

Ispred članka 20., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.1.5.5. Ograde, živice i vrtovi''.

U članku 20., riječi: ''2.1.5.5. Ograde, živice i vrtovi'', brišu se.

Stavak 1., mijenja se i glasi:

''(1)
U izgradnju i oblikovanje ograda treba ugraditi duh slavonskih običaja. Ograda  građevnih čestica može biti drvena, ožbukanoga drugoga građevinskog materijala ili u kombinaciji sa živom ili metalnom ogradom. Uz regulacijski pravac izvode se ulične ograde, a uz dvorišne međe dvorišne ograde. Ulična ograda može biti visine max. 1,80 m, a dvorišna ograda max 2,20 m. Puni dio ulične ograde može biti visok najviše 1,00m. Iznimno, oko groblja, vojnih građevina i drugih građevina određenih posebnim propisima ulična ograda može biti puna maksimalne visine do 2,20m ili sukladno uvjetima određenim posebnom propisu.''.
U stavku 2., riječi: ''građevinske parcele'', zamjenjuju se riječima: ''građevne čestice''.
Stavci 3. i 4., brišu se.

Stavak 5., mijenja se i glasi:

''(5)
Ograda se postavlja na lijevu među, sa unutrašnje strane, promatrano od površine javne namjene prema samoj građevnoj čestici. Kod uglovnih građevnih čestica ograda se postavlja i na desnoj međi (prema drugoj površini javne namjene)''.
Dosadašnji stavak 5., postaje stavak 3.

Ispred članka 21., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.1.5.6. Kiosci (sjenice) i pokretne naprave''.
U članku 21., riječi: ''2.1.5.6. Kiosci (sjenice) i pokretne naprave'', brišu se.
U stavku 1., riječi: ''javnim površinama'', zamjenjuju se riječima: ''površinama javne namjene''.

Stavak 5., mijenja se i glasi:

''(5)
Kiosci se mogu postavljati na površine javne namjene i to u neposrednoj blizini prometne površine, ali izvan cestovnog pojasa. Kiosci su građevine u kojima se prodaje roba na malo i ugostiteljske usluge obavljaju kroz odgovarajući otvor na samom kiosku bez ulaza kupaca u prodajni prostor. Površina na koju se postavlja kiosk i pristup do pješačke površine moraju se izvesti od tvrdog materijala.''.

U stavku 7., druga rečenica, briše se.

Ispred članka 22., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.2.1.1. Parkirališta-opći uvjeti''.
U članku 22., riječi: ''2.2.1.1. Parkirališta-opći uvjeti'', brišu se.

U stavcima 1., 3. i 4., riječi: ''građevinskoj parceli'', zamjenjuju se riječima: ''građevnoj čestici''.

Ispred članka 23., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.2.1.2. Garaže''.

U članku 23., riječi: ''2.2.1.2. Garaže'', brišu se.

Stavak 1., mijenja se i glasi:

''(1)
Na građevnim česticama garaže se grade u sklopu glavne građevine ili odvojeno od nje, a njihova površina ulazi u izgrađenu površinu prizemlja i ukupnu građevinsku bruto površinu na građevnoj čestici.''.

U stavku 3., riječi: ''regulacijskoj liniji, ako je građevinska parcela'', zamjenjuju se riječima: ''regulacijskom pravcu, ako je građevna čestica''.

U stavku 4., riječi: ''građevinskoj parceli'', zamjenjuju se riječima: ''građevnoj čestici'', te riječi: ''građevinskim parcelama'', zamjenjuju se riječima: ''građevnim česticama''.

Stavak 5., briše se.

Ispred članka 24., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.3.1.1. Odlaganje kućnog otpada''.

U članku 24., riječi: ''2.3.1.1. Odlaganje kućnog otpada'', brišu se.

Stavak 1., mijenja se i glasi:

''(1)
Na građevnim česticama potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kućnog otpada, ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupačno s prometne površine i treba biti zaklonjeno od izravnog pogleda s ulice.''.

U stavku 2., riječi: ''građevinskoj parceli'', zamjenjuju se riječima: ''građevnoj čestici''.

U stavku 3., riječi: ''građevinskih parcela'', zamjenjuju se riječima: ''građevnih čestica, riječi: ''javnim površinama'', zamjenjuju se riječima: ''površine javne namjene'' te riječi: ''javne prometne površine'', zamjenjuju se riječima: ''prometne površine''.
Ispred članka 25., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.3.1.2. Priključak na komunalnu infrastrukturu''.

U članku 25., riječi: ''2.3.1.2. Priključak na komunalnu infrastrukturu'', brišu se.

U stavku 2., riječi: ''građevinskim parcelama'', zamjenjuju se riječima: ''građevnim česticama'' te riječi: ''građevinskih parcela'', zamjenjuju se riječima: ''građevnih čestica''.

Ispred članka 26., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.3.1.3. Priključak na električnu mrežu''.

U članku 26., riječi: ''2.3.1.3. Priključak na električnu mrežu'', brišu se.

U stavku 1., riječi: ''građevinskim parcelama'', zamjenjuju se riječima: ''građevnim česticama''.

Ispred članka 27., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.3.1.4. Odvodnja''.

U članku 27., riječi: ''2.3.1.4. Odvodnja'', brišu se.

U stavku 1., riječi: ''građevinskim parcelama'', zamjenjuju se riječima: ''građevnim česticama''.

U stavku 2., riječi: ''građevinskoj parceli'', zamjenjuju se riječima: ''građevnoj čestici'' te riječi: ''građevinske parcele'', zamjenjuju se riječima: ''građevne čestice''.

Ispred članka 28., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.3.1.5. Vodoopskrba''.

U članku 28., riječi: ''2.3.1.5. Vodoopskrba'', brišu se.
U stavku 2., riječi: ''građevinskoj parceli'', zamjenjuju se riječima: ''građevnoj čestici''.

U stavku 4., riječi: ''građevinske parcele'', zamjenjuju se riječima: ''građevne čestice''.

Ispred članka 29., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.3.1.6. Vodno gospodarstvo''.

U članku 29., riječi: ''2.3.1.6. Vodno gospodarstvo'', brišu se.

U stavku 1., riječi: ''građevinskim parcelama'', zamjenjuju se riječima: ''građevnim česticama''.

Ispred članka 30., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.3.1.7. Zaštita od požara''.
U članku 30., riječi: ''2.3.1.7. Zaštita od požara'', brišu se.
U stavku 1., riječi: ''na poluotvoreni način (dvojne), ili ugrađeni način (niz)'', zamjenjuju se riječima: ''na poluugrađeni ili ugrađeni način''.

Iza članka 30., dodaje se novi članak 30.a, koji glasi:
''Članak 30.a

Opći uvjeti gradnje (članci od 6. do 30.) primjenjuju se na sve građevne čestice i građevine u građevinskim područjima i izvan njih.''.

Ispred članka 31. broj: ''2.2.'', zamjenjuje se brojem: ''2.4.''.

Članak 31., mijenja se i glasi:

''(1)

Obiteljska stambena zgrada je stambena zgrada s najviše 2 stana.

(2)
Obiteljskom stambenom građevinom iz prethodnog stavka smatra se i građevina mješovite namjene s najviše 2 stana, čija je osnovna namjena stanovanje.

(3)
Na jednoj građevnoj čestici obiteljskog stanovanja može se graditi samo jedna obiteljska stambena zgrada te građevine gospodarskih, javnih i društvenih djelatnosti te pomoćne građevine (garaže, ljetne kuhinje, spremišta i drvarnice, kotlovnice i sl.), športsko-rekreacijski tereni, bazeni i fitnes centri sukladno odredbama Odluke.

(4)
Iznimno, ako na građevnoj čestici ima više postojećih izgrađenih obiteljskih stambenih građevina, moguća je njihova rekonstrukcija pod uvjetom da se ne povećava postojeći koeficijent izgrađenosti (kig), ako je veći od dozvoljenog.

(5)
Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju da je postojeća stambena građevina zaštićena sukladno posebnom zakonu (ili je u ovome Planu utvrđena kao posebno vrijedna), na jednoj građevnoj čestici može se dozvoliti gradnja druge stambene obiteljske građevine, pod uvjetom da se zaštićena (ili osobito vrijedna) građevina zadrži u izvornom obliku.''.

Ispred članka 32., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.4.1.1. Oblik obiteljske stambene zgrade''.
U članku 32., riječi. ''2.4.1.1. Oblik obiteljske stambene zgrade'', brišu se.

Ispred članka 33., dodaje se novi podnaslov koji glasi: ''2.4.1.2. Visina i etažnost obiteljske stambene zgrade''.
U članku 33., riječi: ''2.4.1.2. Visina (etažnost) i katnost zgrade'', brišu se.

Članak 34., briše se.

Članak 35., mijenja se i glasi:

''(1)
U građevinskom području naselja utvrđuju se sljedeće najmanje veličine i najveći koeficijent izgrađenosti građevnih čestica za obiteljsku stambenu gradnju:

NAJMANJA VELIČINA I NAJVEĆI KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI GRAĐEVNIH ČESTICA ZA OBITELJSKU STAMBENU ZGRADU

	NAČIN GRADNJE
	NAJMANJA VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE

(m2)
	NAJVEĆI KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI

(kig)

	a) Samostojeće
	300
	0,4

	b) Poluugrađene
	250
	0,5

	b) Ugrađene 
	200
	0,6


(2)
Maksimalni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice obiteljske stambene zgrade ovisno o načinu gradnje iznosi:

· za samostojeći način gradnje 2,0

· za poluugrađeni način gradnje 2,5

· za ugrađeni način gradnje 3,0.

(3)
Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, veličina građevne čestice, koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) za obiteljsku stambenu zgradu može se utvrditi i drugačije u sljedećim slučajevima:

· kada se postojeća obiteljska stambena zgrada nadograđuje ili joj se mijenja namjena koeficijent izgrađenosti (kig) čestice može biti i veći, ali ne veći od 0,75; a koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice može biti i veći ali ne veći od 3,75 i ako je postojeća građevna čestica manje veličine od propisane u stavku 1. ovog članka,

· kod zamjene postojeće obiteljske stambene zgrade novom, nova se zgrada može graditi na postojećoj građevnoj čestici manje veličine od propisane u stavku 1 ovog članka, a koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice i koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice može biti veći, ali ne veći od postojećeg,

· postojeća obiteljska stambena zgrada može se dograđivati i ako je postojeća građevna čestica manje veličine od propisane u stavku 1. ovog članka, a najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice i koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice definiran je u stavku 2. ovog članka,

· za uglovne građevne čestice čija površina je manja od 260,00m2; na kojima se gradi građevina na ugrađeni način gradnje, koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice može biti i veći, ali ne veći od 0,75; a koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice može biti i veći ali ne veći od 3,75;

· kada je to uvjetovano uvjetima zaštite kulturnih dobara.

(4)
Minimalna širina građevne čestice za gradnju obiteljske stambene zgrade ovisno o načinu gradnje:


a)
za gradnju samostojeće građevine je 14,0 m,


b)
za gradnju poluugrađene građevine je 12,0 m,


c)
za gradnju ugrađene građevine je 7,0 m.

(5)
Iznimno kod rekonstrukcije postojeće obiteljske stambene zgrade minimalna širina građevne čestice može biti i manja od navedene u stavku 4. ovog članka.''.
Članak 36., mijenja se i glasi.
''Najveća površina građevne čestice za izgradnju slobodno stojeće obiteljske stambene zgrade ne smije biti veća od 3000 m2. Iznimno kada se radi o izgradnji građevine u funkciji seoskog turizma odnosno građevine za potrebe poljodjelske proizvodnje građevna čestica može biti i veća ali ne veće od 5000 m2.''.
Članak 37., mijenja se i glasi:
''Obiteljska stambena zgrada ne može biti manja od 50,0 m2 građevinske bruto površine.''.

Članak 38., briše se.
Članak 39., briše se.
Članak 40., mijenja se i glasi:
''(1)
Na građevnoj čestici obiteljske stambene zgrade mogu se graditi sljedeće građevine proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turističkih djelatnosti (u daljnjem tekstu : građevine PPUT djelatnosti):


-
tihih i čistih PPUT djelatnosti,


-
sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,


-
sve vrste radionica za obradu metala i drveta,


-
praonice vozila,


-
ugostiteljske građevine tipa noćni bar, noćni klub, disco bari i disko klub.

(2)
Maksimalna građevinske bruto površina zasebne građevine PPUT djelatnosti je 400,0 m². Na građevnoj čestici obiteljske stambene zgrade moguća je gradnja više zasebnih građevina PPUT djelatnosti. 

(3)
Građevinska bruto površina za sve građevine PPUT djelatnosti na građevnoj čestici obiteljskog stanovanja ne može biti veća od građevinske bruto površine za stanovanje, ako je građevinska bruto površina građevina PPUT djelatnosti veća od građevinske bruto površine za stanovanje čestica se smatra česticom PPUT djelatnosti te maksimalni koeficijent građevne čestice iznosi 0,6.
(4)
Maksimalna etažna visina građevina navedenih u stavku 1. ovog članka je podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje, a maksimalna ukupna visina je 12,50 m.

(5)
Proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turističke građevine s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 15,0 m od regulacijske linije i minimalno 3,0 m od svih dvorišnih međa.

(6)
Postojeće građevine PPUT djelatnosti koje se grade na građevnoj čestici obiteljske stambene građevine mogu se nadograđivati, dograđivati i mijenjati im se namjena zadržavajući postojeće udaljenosti od regulacijske linije i dvorišne međe.

(7)
Na građevnoj čestici obiteljske stambene zgrade mogu se graditi skladišta do 100 m2 građevinske bruto površine kao samostalne građevine ili u sklopu građevine druge namjene.''.
Podnaslov ispred članka 41., mijenja se i glasi: ''2.4.4. Smještaj na građevnoj čestici''.

Članak 41., mijenja se i glasi:
''(1)
Obiteljske stambene zgrade u pravilu se postavljaju prema ulici, a pomoćne i gospodarske građevine u domaćinstvu po dubini građevne čestice iza osnovne građevine. 

(2)
Može se dozvoliti i drugačiji smještaj građevina na građevnoj čestici ukoliko oblik terena i oblik građevne čestice te tradicijski ustroj građevne čestice ne dozvoljavaju način izgradnje određen u prethodnom stavku ovoga članka. 

(3)
Ako se na bočnoj strani zgrade gradi balkon, lođa ili prohodna terasa njihov vanjski rub mora biti udaljen najmanje 3,0 m od međe susjedne građevne čestice.''.

U članku 42., riječi. ''građevinskoj parceli'', zamjenjuju se riječima: ''građevnoj čestici''.
Podnaslov ispred članka 43., mijenja se i glasi: ''2.4.5. Pomoćne i gospodarske građevine na građenoj čestici obiteljske stambene zgrade''.
U članku 43., u stavku 1., riječi: ''građevinskim parcelama'', zamjenjuju se riječima: ''građevnim česticama'' te riječi: ''u sklopu zadanih (i ukupnih) vrijednosti izgrađenosti građevinske parcele do 400 m2 ukupne bruto površine zgrade'', brišu se.
Alineja ''c)'', mijenja se i glasi:

''c)
gospodarske građevine u domaćinstvu za proizvodnju manjeg obima.''.

U stavku 2., druga rečenica, mijenja se i glasi:

''Osim garaža i nadstrešnica, ostale pomoćne građevine u domaćinstvu mogu se graditi počevši od građevinskog pravca osnovne građevine prema  dubini građevne čestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,0 m od regulacijskog pravca.''.

Treća rečenica, briše se.
Stavak 5., mijenja se i glasi:
''(5)
Na građevnoj čestici obiteljske stambene zgrade mogu se graditi građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura.''.

Stavak 6., briše se.
Članak 44., mijenja se i glasi:
''(1)
Najveće etažna visina pomoćne i gospodarske građevine u domaćinstvu može biti podrum ili suteren i dvije nadzemne etaže. Maksimalna ukupna visina poljoprivredne građevine iznosi 9,0 m (ne odnosi se na silose, dimnjake, te može biti i viša ako to zahtijeva tehnološki proces).
(2)
Pomoćne građevine u domaćinstvu, kao i gospodarske građevine u domaćinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe bez izvora zagađivanja mogu se graditi na dvorišnoj međi ili na najmanjoj udaljenosti 1,0 m od dvorišne međe.

(3)
Ako pomoćne i gospodarske građevine u domaćinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe bez izvora zagađivanja imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici, otvori moraju biti udaljeni od te susjedne dvorišne međe najmanje 3,0 m.
(4)
Krov pomoćne građevine i gospodarske građevine u domaćinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe bez izvora zagađivanja nagnut prema susjednoj građevnoj čestici mora obavezno imati oluke i odvoditi oborine na vlastitu česticu.''.

Članak 45., mijenja se i glasi:
''(1)
Gospodarske građevine u domaćinstvu za proizvodnju manjeg obima s izvorom zagađenja moraju biti udaljene najmanje 1,0 m dvorišne međe.

(2)
Gospodarske građevine u domaćinstvu za proizvodnju moraju se graditi u odnosu na kraći regulacijski pravac iza građevine obiteljske stambene zgrade, a od dužeg regulacijskog pravca moraju biti min. udaljene 5,0 m.

(3)
Postojeće pomoćne građevine te gospodarske građevine u domaćinstvu za proizvodnju mogu se rekonstruirati i ako njihova udaljenost od regulacijskog pravca i dvorišnih međa ne odgovara udaljenostima navedenim u člancima 43., 44. i 45. odredbi Odluke.''.
U članku 47., stavak 2., mijenja se i glasi:
''(2)
Pčelinjaci moraju biti udaljeni najmanje 5,0 metara od dvorišne međe ako su letilišta okrenuta prema dvorišnoj međi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom pravcu.''.

Članak 48., mijenja se i glasi:
''(1)
Pod višestambenom zgradom podrazumijeva se stambena ili stambeno-poslovna zgrada s najmanje 3 stana.

(2)
Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna višestambena građevina i pomoćne građevine u funkciji višestambene građevine.

(3)
Minimalna površina građevne čestice za višestambenu gradnju je slijedeća:

· 250,0 m² ako ima najmanje dva regulacijska pravca 

· 450,0 m² u ostalim slučajevima.

(4)
Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) za višestambenu izgradnju iznosi najviše:

· 1,0 ako su pomoćni sadržaji u sklopu građevine i ako su najmanje dvije granice građevne čestice istovremeno i regulacijski pravci,

· 0,50 u ostalim slučajevima.

(5)
Najveća dozvoljena etažna visina višestambene građevine je podrum ili suteren i 4 nadzemne etaže.

(6)
Ako se višestambena građevina gradi kao slobodnostojeća u okruženju obiteljskih stambenih građevina minimalna udaljenost od dvorišnih međa je 3,0 m.

(7)
U sklopu višestambene zgrade mogu se graditi tihe i čiste proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turističke djelatnosti te javnih i društvenih djelatnosti. Na građevnoj čestici višestambene zgrade mogu se graditi športsko-rekreacijski tereni. Športsko-rekreacijski teren i ne uračunavaju se u koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice.''.

U članku 49., stavak 2., mijenja se i glasi:
''(2)
Veličina građevne čestice građevina javnih i društvenih djelatnosti utvrđuje se sukladno detaljnoj namjeni građevine, na način da se omogući njezino normalno korištenje prema posebnim propisima. Na 1.000 m² građevinske bruto površine zgrade potrebno je osigurati 10-15 parkirališnih mjesta. Potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati na vlastitoj građevnoj čestici, u uličnom koridoru u širini regulacijskog pravca građevne čestice ili na parkiralištu udaljenom max. 200,0 m od zgrade.''.

U stavku 3., druga rečenica mijenja se i glasi:

''Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice javne i društvene namjene iznosi 0,6.''
Stavci 4. i 5., mijenjaju se i glase:

''(4)
Kod gradnje dječjeg vrtića, jaslica ili osnovne škole preporuča se osigurati nesmetana insolacija učionica i prostorija za boravak djece na način da se građevina gradi na dovoljnoj udaljenosti od postojećih građevina, a u skladu s posebnim propisima (protupožarni uvjeti, opasnosti u slučaju rušenja i sl.).
(5)
Maksimalna etažna visina građevine javnih i društvenih djelatnosti je podrum i/ili suteren i 4 nadzemne etaže.''.

Stavci 6. i 7., brišu se.

Članak 50., mijenja se i glasi:
''(1)
Građevine mješovite namjene su građevine s više funkcija odnosno za više djelatnosti, pri čemu niti jedna ne smije ograničavati korištenje građevine za potrebe njezinih drugih funkcija ili djelatnosti.

(2)
Građevine mješovite namjene grade se sukladno uvjetima utvrđenim u ovome Planu za osnovnu namjenu  građevine. Osnovne namjena građevine mješovite namjene određuje se prema funkciji ili djelatnosti koja ima najveći udio u građevinskoj bruto površini građevine. Ako je udio različitih funkcija i djelatnosti jednak, prioritet imaju stanovanje odnosno javne i društvene djelatnosti.''.

U članku 51., stavak 2., mijenja se i glasi:
''(2)
Na kartografskim prikazima ''1.'' i ''4.2.'', prikazana je površina športsko-rekreacijske namjene unutar građevinskog područja naselja Petrovci. Unutar športsko-rekreacijske namjene moguća je gradnja svih športsko-rekreacijskih građevina sukladno odredbama Odluke kao i javnih zelenih površina.''.

U članku 52., iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3., koji glasi:
''(3)
Na grobljima se mogu graditi prateći sadržaji u funkciji groblja-kapela, mrtvačnica, obredna dvorana te postroje za smještaj opreme za potrebe groblja.''.
U članku 53., stavci 1. i 2., mijenjaju se i glase:
''(1)
Građevine gospodarskih te djelatnosti su proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke i poljoprivredne građevine skladišta.

(2)
Proizvodne građevine su građevine za industrijske, zanatske i slične djelatnosti u kojima se odvija proces proizvodnje. Poslovne građevine su građevine za uslužne, trgovačke i komunalno servisne djelatnosti. Ugostiteljsko-turističke građevine su građevine u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, sukladno posebnom propisu. Poljoprivredne građevine su građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, uzgoj poljoprivrednih kultura i životinja, građevine za primarnu doradu ili preradu, klaonice, hladnjače, mješaonice stočne hrane te ostale građevine potrebne za obavljanje poljoprivredne proizvodnje. Skladišne građevine su građevine ili prostori u sastavu građevine druge namjene u kojima se skladišti roba.''.
Članak 54., mijenja se i glasi:
''(1)
U zonama gospodarske namjene unutar građevinskog područja naselja, prikazanim na kartografskim prikazima ''1.'', ''4.1.'', ''4.2. i ''4.3.'' moguća je gradnja svih građevina gospodarskih djelatnosti te građevina za proizvodnju električne i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koja kao resurs koriste obnovljive izvore energije sukladno članku 78. odredbi Odluke.

(2)
Osim u zonama gospodarske namjene, unutar građevinskog područja naselja građevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi na građevnoj čestici obiteljske stambene zgrade, kao prateća namjena u sklopu višestambene zgrade, građevina javnih i društvenih djelatnosti te građevina športsko-rekreacijske namjene (samo tihe i čiste djelatnosti) i na zasebnoj čestici.
(3)
Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko-turističkih djelatnosti, te skladišta iznosi 0,7, a poljoprivrednih djelatnosti iznosi 0,6.

(4)
Maksimalna etažna visina građevina gospodarskih djelatnosti je podrum ili suteren, prizemlje, 2 kata i potkrovlje.''.
Podnaslov: ''5.1.1.'', ispred članka 55., mijenja se i glasi: ''5.1.1. Oblik i veličina građene čestice''.
Članak 55., mijenja se i glasi:

''(1)
Najmanja površina građevne čestice u zoni gospodarske namjene iznosi 800 m², a ostali uvjeti gradnje navedeni su u člancima 54.-58. odredbi Odluke.
(2)
Oblik građevne čestice za gradnju građevina gospodarskih djelatnosti poželjno je da bude pravilan, izdužen u dubini u odnosu 1:2 ili više te najmanje širine prema ulici 20,0 metara.''.

Podnaslov: ''5.1.'', ispred članka 56., mijenja se i glasi: ''5.1.2. Uređenje građevne čestice''
U članku 56., riječi: ''građevinske parcele'', zamjenjuju se riječima: ''građevne čestice'' te riječi: ''građevinskih  parcela'', zamjenjuju se riječima: ''građevnih čestica''.
Članak 57., mijenja se i glasi:
''(1)
Maksimalna ukupna visina građevina gospodarskih djelatnosti iznosi 18,0 (dimnjaci, antene, ventilacijski elementi i silosi ne uračunavaju se u visinu građevine), iznimno ukupna visina građevine može biti i veća ako to zahtijeva tehnološki proces.
(2)
Maksimalna ukupna visina građevina gospodarskih djelatnosti koje se grade na građevnoj čestici obiteljske stambene zgrade iznosi 12,0 m (dimnjaci, antene, ventilacijski element i silosi ne uračunavaju se u visinu građevine), iznimno ukupno visina građevine može biti i veća ako to zahtijeva tehnološki proces.''.
Članak 58., mijenja se i glasi:
''(1)
Krovište građevina gospodarskih djelatnosti može biti ravno ili koso, pokriveno u skladu s namjenom i funkcijom građevine.

(2)
Uređenje građevne čestice građevina gospodarskih djelatnosti treba temeljiti na uporabi autohtonih vrsta biljaka, klimatskim uvjetima, veličini građevina i njihovom raspredu te uvjetima pristupa i prilaza. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogućit će njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru, a posebnu pozornost treba obratiti određivanju veličine predvrtova i parkirališta za teretna i osobna vozila. Najmanje 20% ukupne površine građevne čestice gospodarskih djelatnosti proizvodne namjene mora biti uređeno kao parkovno, pejzažno ili zaštitno zelenilo.

(3)
Na građevnim česticama gospodarskih djelatnosti proizvodne namjene koje se nalaze uz postojeću stambenu izgradnju mora se osigurati tampon zaštitnog zelenila najmanje širine 3,0 m.

(4)
Ograde prema susjednim građevnim česticama ne mogu biti više od 2,0 m; osim kada je to određeno posebnim propisom.

(5)
Najmanja udaljenost građevina gospodarskih djelatnosti od dvorišnih međa je 3,0, a od regulacijskog pravca je 5,0 m. Na građevnoj čestici obiteljske stambene zgrade građevine gospodarskih tihih i čistih djelatnosti mogu se graditi na regulacijskom pravcu i na dvorišnim međama, a građevine gospodarskih djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju se minimalno udaljiti 10,0 m od regulacijskog pravca i 3,0 m od dvorišnih međa.''.

U članku 59., u stavku 1. riječi: ''građevinske parcele'', zamjenjuju se riječima: ''građevne čestice''.
U stavku 2., riječi: ''građevinskim parcelama'', zamjenjuju se riječima: ''građevnoj čestici'' te riječi: ''građevinskoj parceli'', zamjenjuju se riječima: ''građevnoj čestici''.

U stavku 3., riječi: ''građevinskoj parceli'', zamjenjuju se riječima: ''građevnoj čestici'' te riječi: ''bruto razvijene površine'', zamjenjuju se riječima: ''građevinske bruto površine''.

Članak 60., mijenja se i glasi:

''(1)
Na području Općine se nalaze dijelovi planiranih eksploatacijskih polja ugljikovodika EPU Berak i EPU Cerić te tri planirana eksploatacijska polja geotermalnih voda s prikazanim bušotinama.

(2)
Potencijalnim istražnim prostorom na području Općine se smatra:


-
poljoprivredno tlo,


-
šume gospodarske namjene,


-
ostalo poljoprivredno tlo,


-
vodne površine.

(3)
Na cijelom području Općine moguće je izvoditi istražne radove i aktivnosti u svrhu utvrđivanja mogućnosti eksploatacije ugljikovodika. 

(4)
Na cijelom području Općine moguće je izvoditi istražne radove i aktivnosti u svrhu utvrđivanja mogućnosti eksploatacije geotermalnih voda u energetske svrhe. 

(5)
Istražni prostori i površine za iskorištavanje mineralnih sirovina ne mogu se osnivati u:


-
građevinskim područjima naselja (osim za geotermalne vode za energetske svrhe, lječilišta, turističke svrhe i sl.),


-
područjima prirode zaštićenim prema posebnom propisu, osim ako su takve aktivnosti dopuštene aktom o zaštiti ili naknadnim dopuštenjem javne ustanove s posebnim ovlastima,


-
na osobito vrijednom poljoprivrednom tlu, izuzev za energetske mineralne sirovine (ugljikovodike i geotermalne vode).

(6)
Svi uvjeti iskorištavanja moraju se podrediti racionalnom korištenju zemljišta te osobito provoditi mjere zaštite i sanacije okoliša, kako u tijeku korištenja, tako i nakon dovršenja korištenja prema posebnim propisima. Potrebno je izbjegavati krčenje šume, a za pristupe koristiti u pravilu postojeće prometnice i putove.

(7)
Po završetku eksploatacije neophodno je provesti tehničku i biološku sanaciju prostora prema rudarskom projektu, odnosno u skladu s rješenjem nadležnog tijela za procjenu utjecaja zahvata na okoliš ako je za eksploatacijsko polje procjena rađena. Ukoliko sanacija u navedenim dokumentima nije određena, prostor je obvezno sanirati i privesti namjeni koja je bila prije eksploatacije. 

(8)
Za eksploataciju mineralnih sirovina primijeniti tehnološki postupak kojim će se spriječiti erozija tla i riječnih obala, štetno djelovanje voda, kao i onečišćenje okolnog tla, voda i okoliša uopće.

(9)
Nove površine za iskorištavanje mineralnih sirovina i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe moguće je formirati u okviru istražnih prostora temeljem projekata po posebnom propisu.

(10)
Prilikom određivanja novih površina za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika potrebno je provesti sljedeće mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ekološku mrežu, koje su utvrđene u Okvirnom planu i programu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu (OPP):


-
Prije provođenja aktivnosti OPP-a tijekom postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu identificirati rasprostranjenost prioritetnih stanišnih tipova i vrsta u Natura 2000 području te definirati odgovarajuće mjere ublažavanja.


-
Za Natura 2000 područja u kojima su zastupljeni stanišni tipovi i vrste vezena uz vodu (Skupina stanišnih tipova ''Slatkovodna staništa'') ograničava se provođenje aktivnosti predviđenih OPP-om u neposrednoj blizini vodotoka (aktivnosti se neće provoditi unutar 250 metara od stanišnog tipa u panonskoj Hrvatskoj i 1000 metara od stanišnog tipa u kršu) tj. na područjima rasprostranjenosti stanišnih tipova i vrsta vezanih uz kopnene vode.


-
Za Natura 2000 područja u kojima su rasprostranjene ptice močvarice i ptice koje gnijezde u područjima vezanim uz kopnene vode, tijekom postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, potrebno je utvrditi rasprostranjenost gnijezdećih populacija ptica i definirati adekvatnu udaljenost od ove skupine ciljnih vrsta, s obzirom na izvor buke tijekom izvođenja radova i rada bušaćeg postrojenja.


-
Za lokalitete koji predstavljaju potencijalna skloništa šišmiša, obavezno je provođenje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu na predmetnoj lokaciji te definiranje mjera zaštite,odnosno određivanje adekvatne udaljenosti zahvata (buffer zone) od takvih staništa.


-
Za Natura 2000 područja manja od 10.000 ha ograničava se provedba OPP-a na način da se unutar ovih područja ne provodi istražno bušenje i eksploatacija ugljikovodika.

(11)
Prilikom određivanja površina iz stavka (10) ovog članka preporučuje se provedba mjera zaštite okoliša utvrđenih Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu (OPP):


-
Prije provođenja aktivnosti OPP-a tijekom postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu identificirati rijetka i ugrožena staništa na području zahvata te definirati odgovarajuće mjere ublažavanja.


-
Ne koristiti metodu masivnog hidrauličkog frakturiranja.


-
Šišmiši: Za speleološke lokalitete koji predstavljaju skloništa šišmišima definira se zaštitna zona (buffer zona) od 500 m od speleoloških objekata u kojoj nije dopuštena provedba aktivnosti OPP-a. Buffer zona od 500 m ne odnosi se samo na ulaznu poziciju stanišnog tipa (otvor špilje ili jame), već i na njegovo podzemno rasprostiranje. Prije izvođenja radova potrebno je utvrditi položaj i smjer špiljskih kanala.


-
Ptice: Prije izvođenja aktivnosti OPP-a provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i/ili procjene utjecaja na okoliš.


-
Ostala fauna i flora: Prije provođenja aktivnosti OPP-a provesti postupak procjene utjecaja na okoliš/ekološku mrežu.


-
Prilikom izgradnje isplačnih jama postaviti zaštitne elemente (ograde) koji će spriječiti prilaz faune isplačnoj jami.


-
U zaštićenim područjima panonskog dijela Hrvatske za kategorije park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma te spomenik parkovne arhitekture, ne provoditi dio aktivnosti OPP-a koji se odnosi na istražno bušenje i eksploataciju ugljikovodika. Za ostale aktivnosti (prethodno istraživanje) potrebno je ishoditi dopuštenje/dozvolu od nadležnog tijela. Iz provedbe OPP-a isključuje se posebni rezervat.


-
Tijekom građevinskih radova i tijekom bušenja zabranjeno je spaljivanje bilo kakvih vrsta otpada.


-
Izvori emisije moraju biti izgrađeni, opremljeni, korišteni i održavani tako da ne ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari iznad graničnih vrijednosti emisija (NOx, SO2, CO), odnosno da ne ispuštaju/unose u zrak onečišćujuće tvari u količinama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, kvalitetu života i okoliš. 


-
Kontinuirano voditi dokumentaciju o emisijama u zrak i pratiti količinu emitiranih spojeva u zrak na svim stacionarnim izvorima emisija, na bušotinama i bakljama za spaljivanje viška ugljikovodika.


-
Ne koristiti tešku mehanizaciju na vlažnom tlu. 


-
Koristiti mehanizaciju koja najmanje degradira tlo. 


-
Izmaknuti zahvate izvan granica postojećih i/ili planiranih gospodarskih zona ugostiteljsko- turističke i sportsko rekreacijske namjene.


-
U panonskom području postavljanje infrastrukture planirati na način da se, osim u iznimnim situacijama, obavezno izbjegava zauzimanje P1 I P2 prostorne kategorije korištenja zemljište. 


-
Aktivnosti OPP-a planirati na način da se u što većoj mjeri koristi postojeća infrastruktura.


-
Ukoliko se zahvat planira na području umjerenog i visokog rizika od erozije, potrebno je koristiti agrotehničke mjere ublažavanja sukladno Pravilniku o agrotehničkim mjerama.


-
Zahvate planirane OPP-om koji se nalaze u šumama i šumskom zemljištu planirati na način da ne dođe do poremećaja stabilnosti šumskog ekosustava, da se zauzima najmanja moguća površina te da ne dođe do pojačavanja erozije šumskog zemljišta i smanjivanja hidrološke i vodozaštitne uloge šuma.


-
Za gospodarske šume, predlaže se procjenom utjecaja na okoliš propisati mjere zaštite i monitoring, budući da one uz proizvodnju šumskih površina koriste i za očuvanje i unaprjeđenje općekorisnih funkcija te posredno i neposredno utječu na cjelovitost šumskog ekosustava.


-
Aktivnosti OPP-a ne provoditi u područjima zaštitnih šuma i šuma posebne namjene, kako ne bi došlo do narušavanja njihovih funkcija.


-
Aktivnosti OPP-a planirati na način da se u što većoj mjeri koristi postojeća infrastruktura kako ne bi došlo do prekidanja sklopa šuma, odnosno fragmentacije staništa.


-
Pripremne radove i postavljanje bušaćeg postrojenja izvoditi za vrijeme mirovanja vegetacije, kako bi se izbjeglo oštećenje šumskog tla.


-
Aktivnostima OPP-a zauzimati što je moguće manje lovnoproduktivne površine kako ne bi došlo do smanjivanja bonitetnog razreda.


-
Uz konzultacije s lovoovlaštenicima pojedinih lovišta na kojima će se odvijati aktivnosti OPP-a dogovoriti vrijeme provođenja aktivnosti predviđenih OPP-om koje bi mogle narušavati mir u vrijeme parenja/gniježđenja divljači na područjima značajnim za reprodukciju pojedinih vrsta.


-
Utvrditi i definirati indikatorske parametre inducirane seizmičnosti (npr. magnitude induciranih potresa, intenziteti potresa, akceleracije i/ili brzine trešnje tla uzrokovane induciranim potresima) te njihove granične vrijednosti.


-
Smanjiti i/ili obustaviti eksploataciju u slučaju da odabrani indikatorski parametri prijeđu zadane pragove.


-
Realizacijom zahvata u najvećoj mogućoj mjeri koristiti postojeće putove te izbjegavati stvaranje novih.


-
U najvećoj mogućoj mjeri sačuvati postojeću vegetaciju, posebno autohtone vrste drveća i grmlja.


-
Izbjegavati realizaciju zahvata u blizini prostora izrazitih prirodnih, tradicionalnih i kulturno-povijesnih obilježja.


-
Pozicioniranje zahvata prilagoditi reljefnim karakteristikama područja kako bi se promjene svele na najmanju moguću mjeru.


-
U okviru procjene utjecaja zahvata na okoliš analizirati prostorni, fizički i vizualni integritet povijesnih građevina, urbanih i ruralnih cjelina te propisati mjere ublažavanja utjecaja. Poželjno je izraditi studiju osjetljivosti krajolika (krajobraznu osnovu za prostornu cjelinu).


-
Provesti prethodno arheološko rekognosciranje područja planiranih zahvata snimanja i pozicija istražnih i eksploatacijskih bušotina te budućih postrojenja i cjevovoda.


-
Istražno bušenje, kao i eksploatacijski bušaći krugovi – radni prostori, nisu dopušteni unutar građevinskih područja određenih prostornim planovima uređenja gradova odnosno općina, osim ukoliko je drugačije određeno tim prostornim planovima.


-
Aktivnosti planirane OPP-om ne provoditi unutar zona sanitarne zaštite izvorišta, osim ukoliko se mikrozoniranjem utvrdi da zahvat ili djelatnost neće naštetiti podzemnoj vodi. U tom slučaju određeni zahvati i djelatnosti se mogu dopustiti u II, III i IV zoni sanitarne zaštite.


-
Izvoditi istražne radove i eksploataciju ugljikovodika u inundacijama rijeka uz posebne uvjete zaštite područja radova i uz provjeru utjecaja zahvata na sustav obrane od poplava, posebno na mjestima na kojima se značajno suzuje proticajni profil vodotoka.


-
Koristiti samo isplake na bazi vode, a kod kavernoznih i raspucanih stijena plinizirane isplake. Za korištenje drugih vrsta isplaka potrebno je ishoditi posebno odobrenje nadležnih tijela.


-
Koristiti samo isplake na bazi vode, a kod kavernoznih i raspucanih stijena plinizirane isplake. Pratiti gubitke isplake i planirati intervencija kod gubitaka > 1 m3/h kod bušenja u krškim područjima i područjima većeg rizika zbog onečišćenja podzemnih voda.


-
Stimulacijske radove istražiti, regulirati i posebno odobriti kroz postupak procjene utjecaja i ishođenje akta za provedbu i gradnju.  


-
Ne koristiti metodu hidrauličko lomljenje (masovno hidrauličko frakturiranje).

(12)
Unutar planiranih EPU Berak i EPU Cerić dozvoljena je gradnja objekata u svrhu pridobivanja zemnog plina i uključuje sve neophodne radove vezane uz tehnologiju crpljenja i potrebne infrastrukture.

(13)
Unutar planiranih EPU moguće je izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem:


-
bušotinskih radnih prostora i priključnih cjevovoda sa pripadajućim tornjevima, njihalicama i vijčastim pumpama, te ostalom potrebnom opremom (spremnicima kapljevine do 50 m3, razvodno upravljačkim jedinicama, rasvjetnim stupovima, separatorima, punilištima autocisterni,, bakljama,


-
priključnih cesta,


-
visokonaponskih 10 kV i niskonaponskih energetskih vodova, uključivo trafostanice 10/04 kV, 


-
signalnih kablova,


-
ograda,


-
drugih infrastrukturnih, pomoćnih i pratećih građevina, a koji su u funkciji naftno-rudarskih radova istraživanja i eksploatacije.

(14)
Na prostoru planiranih EPU planirani zahvati su:


-
najveće površine pojedinačnog zahvata 3,0 ha (osim prometne i druge infrastrukture)


-
maksimalne visine 10,0 m (osim tornjeva bušaćeg postrojenja i baklji koji mogu biti maksimalne visine 52,0 m odnosno 15,0 m),


-
unutar površine zahvata smještenih tako da se do svakog objekta i/ili postrojenja osigura prolaz minimalne širine 2,5 m,


-
maksimalnog koeficijenta izgrađenosti 0,3 m,


-
maksimalnog koeficijenta iskoristivosti 0,7.

(15)
Građevna čestica unutar planiranih EPU-a formira se iznimno, unutar građevinskih područja gospodarske namjene-proizvodne i kada je potrebno osigurati jednoznačno korištenje prostora.

(16)
Svi zahvati u prostoru unutar planiranih EPU-a (izuzev prometne i linijske infrastrukture) moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu. Sva potrebna parkirališta unutar planiranih EPU-a moraju se riješiti unutar obuhvata zahvata u prostoru i/ili na način utvrđen odlukama odnosne jedinice lokalne samouprave.

(17)
Instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda unutar planiranih EPU-a moraju se priključiti na javnu mrežu, a ukoliko ista nije izvedena riješiti izgradnjom alternativnih sustava (bunara, cisterni, internih pročistača, nepropusnih septičkih jama i sl.).

(18)
Instalacije niskog napona unutar planiranih EPU-a mogu se priključiti na javnu niskonaponsku elektroenergetsku mrežu ili riješiti putem vlastitog izvora.

(19)
Unutar EPU-a mogu se izdavati akti za građenje i/ili rekonstrukciju građevina, naftno-rudarskih objekata i postrojenja i izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem samo na lokacijama:


-
izvan građevinskih područja, 


-
izvan površina posebne namjene, postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, 


te područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i 

primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela,


-
izvan zaštitnih šuma i šuma posebne namjene, osim iznimno, ukoliko ne utječu na 


razloge zbog kojih su proglašene,


-
izvan područja ciljnih staništa ekološke mreže i staništa ciljnih vrsta, osim 


iznimno, ukoliko ne ugrožavaju očuvanje staništa i vrsta, te cjelovitost ekološke mreže,


-
na krajobrazno manje vrijednim i vizualno manje izloženim područjima.

(20)
Minimalna udaljenost građevina, naftno-rudarskih objekata i postrojenja od područja i površina iz stavka 1., utvrđuje se temeljem smjernica i kriterijima posebnih propisa i posebnih uvjeta nadležnih javnopravnih tijela.''.

U članku 62., u stavku 1., riječi: ''(građevinskih parcela)'', brišu se.
Stavci 2., 3. i 4., mijenjaju se i glase:

''(2)
Športsko-rekreacijske građevine su različite vrste građevina namijenjenih športu i rekreaciji kao što su: športske dvorane, zatvoreni i otvoreni športsko-rekreacijski tereni, kupališta, trim staze i sl.

(3)
Maksimalni koeficijent izgrađenosti zasebne građevne čestice športsko-rekreacijske namjene je 0,5. U koeficijent izgrađenosti ne računaju se otvoreni športsko-rekreacijski tereni. Maksimalna etažna visina građevine športsko-rekreacijske namjene je podrum i/ili suteren i 4 nadzemne etaže.

(4)
Otvorene športske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug gdje god je to moguće. Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom 
visine min. 2,0 m. Razmještaj dječjih igrališta je potrebno uskladiti s prostornom organizacijom naselja i osigurati odgovarajuću dostupnost u zavisnosti o dobnoj skupini djece za koju se igralište gradi.''.
U članku 62.a., iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3., koji glasi:
''(3)
Manje prateće građevine sporedne namjene (garaže, parking, pomoćne građevine u funkciji osnovne namjene i reklamni panoi), mogu se raditi samo u manjem dijelu osnovne namjene (do 25%) ako su u funkciji te namjene i to nakon ili uz privođenje površine osnovnoj namjeni.''.
Članak 63., mijenja se i glasi:

''(1)
Građevine koje se mogu graditi izvan građevinskog područja određene su Zakona o prostornom uređenju.

(2)
Izvan građevinskog područja mogu se graditi sljedeće građevine:

a)
Na poljoprivrednom zemljištu

· građevine infrastrukture (prometne, energetske, vodnogospodarske, komunalne, postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive izvore energije sukladno članku 78. odredbi Odluke).

· građevine obrane,
· građevine za istraživanje mineralnih sirovina, (ne mogu se graditi na osobito vrijednom poljoprivrednom tlu, izuzev za energetske mineralne sirovine),

· gospodarske građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti te u njihovom sklopu građevine za pružanje ugostiteljskih usluga,

· obiteljske stambene građevine (sukladno Odluci),

· građevine za rekreaciju (dječja igrališta i športsko-rekreacijska igrališta na otvorenom),

· te rekonstruirati postojeće građevine u skladu sa Zakonom i odredbama Odluke.

b)
U šumama i na ostalom šumskom zemljištu isključivo osnovne namjene

· građevine za gospodarenje šumom,

· građevine infrastrukture, sukladno kartografskim prikazima,

· građevine obrane,

· građevine za rekreaciju.

c)
Na vodama i unutar vodnog dobra

· vodne građevine,

· građevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),

· građevine za rekreaciju.
d)
Sve ostale građevine sukladno zakonu koji regulira prostorno planiranje smještaju se u prostor gdje za njihovu gradnju postoje prostorni uvjeti.

(3)
Sve površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, koje ovim Planom mijenjaju namjenu, moraju biti usklađene s Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH tj. kategorijom raspolaganja pod ostale namjene, maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

(4)
Katastarska čestica na kojoj se grade građevine van građevinskog područja mora imati pristup s prometne površine.

(5)
Pod prometnom površinom iz stavka 3. ovoga članka podrazumijevaju se postojeće ceste i poljski putovi širine min 3,0 m, ako zadovoljavaju potrebe vatrogasnog pristupa i prometne uvjete utvrđene sukladno posebnom propisu i to u cijeloj dužini do priključka na javnu cestu.''.

Članak 64., mijenja se i glasi:
''(1)
Gospodarske građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma su:

· građevine za uzgoj i skladištenje biljnih proizvoda,

· građevine za sklanjanje vozila i oruđa za biljnu proizvodnju te njihovo održavanje,

· ostale građevine potrebne za obavljanje poljoprivredne proizvodnje,

· farme (za uzgoj životinja) 

· građevine za primarnu preradu ili doradu,

· mješaonice stočne hrane

· ribnjaci,

· ugostiteljsko-turističke građevine za smještaj i prehranu u seoskom turizmu u sklopu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

(2)
Pojedinačne građevine u funkciji biljne proizvodnje su:

· vinogradarski podrumi,

· spremišta alata, oruđa i strojeva,

· nadstrešnice,

· staklenici i plastenici.

(3)
Poljoprivredne građevine van građevinskog područja mogu se graditi na poljoprivrednom tlu isključivo osnovne namjene (P1), (P2) i (P3), sukladno posebnom propisu i ako su zadovoljeni uvjeti utvrđeni odredbama Odluke u pogledu minimalne veličine posjeda, udaljenosti od  građevinskog područja i javnih prometnica i minimalnog broja uvjetnih grla koja se mogu uzgajati van građevinskog područja.

(4)
Izgradnja građevina izvan građevinskih područja u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje može se planirati na temelju podataka o površini poljoprivrednog zemljišta predviđenoj za korištenje, vrstama proizvodnje, broju i veličini građevina s pojašnjenjem njihove namjene, uvjetima prilaza, uvjetima potrebe infrastrukture, mjerama zaštite okoliša.

(5)
Minimalna veličina posjeda na kojem se mogu graditi poljoprivredne građevine van građevinskog područja je sljedeća:

· 5,0 ha za građevine u funkciji intenzivne ratarske proizvodnje, ili

· 2,0 ha za građevine u funkciji uzgoja voća, ili

· 1,0 ha za građevine u funkciji uzgoja povrća, ili

· 1,0 ha za građevine u funkciji uzgoja vinove loze, ili

· 0,5 ha za građevine u funkciji uzgoja cvijeća i sadnica.

(6)
Iznimno, staklenici i plastenici mogu se graditi nezavisno od veličine posjeda. 

(7)
Posjedom iz stavka 5. ovoga članka smatra se zemljište koje je u površini od min. 60% u vlasništvu investitora, a preostali dio može biti zemljište u zakupu. Posjed može činiti više katastarskih čestica koje nisu međusobno povezane na više lokacija na području Općine Bogdanovci (najmanje 50% posjeda treba biti na području Općine Bogdanovci).

(8)
Građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti izvan naselja mogu se locirati samo na površinama koje se obrađuju i za koje postoji dokaz o gospodarskoj opravdanosti, te se ne može formirati građevna čestica za to građevine niti smanjivati posjed.

(9)
Udaljenost poljoprivrednih građevina za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije ne može biti manja od 100,0 m od svih građevinskih područja, što se ne odnosi se na poljoprivredne građevine za uzgoj poljoprivrednih kultura ( staklenici i plastenici).

(10)
Etažna visina poljoprivredne građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura može biti max. Po+P+Pk (za smještaj poljoprivrednih proizvoda), a iznimno i veća, kada to zahtijeva tehnološki proces.''.
U članku 65., stavci 3. i 4., mijenjaju se i glase:
''(3)
Farme se mogu planirati neovisno o veličini posjeda izvan građevinskog područja naselja, a najmanja udaljenost farmi od građevinskog područja naselja ovisi o broju uvjetnih grla. Pod uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava se koeficijentom 1. 

MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINA ZA SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA OD GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA

	
	VRSTA STOKE
	NAJMANJA DOPUŠTENA UDALJENOST STOČARSKOG GOSPODARSTVA OD GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA

u odnosu na broj uvjetnih grla stoke i najveći dopušteni kapacitet zgrade

	koeficijent
	UDALJENOST OD NASELJA
	100 m
	200 m
	300 m
	400 m
	500 m

	
	UVJETNA GRLA (>50)
	50
	100
	200
	400
	800

	1,00
	krave, steone junice
	50
	100
	200
	400
	800

	1,50
	Bikovi
	33
	67
	133
	267
	533

	0,70
	junad 1 – 2 god.
	71
	143
	286
	571
	1142

	0,50
	junad 6 – 12 mj.
	100
	200
	400
	800
	1600

	0,25
	telad
	200
	400
	800
	1600
	3200

	0,30
	krmača + prasad
	167
	333
	666
	1333
	2667

	0,25
	tovne svinje do 6 mj.
	200
	400
	800
	1600
	3200

	1,20
	teški konji
	42
	83
	166
	333
	667

	1,00
	srednje teški konji
	50
	100
	200
	400
	800

	0,70
	laki konji
	71
	143
	286
	571
	1142

	0,70
	ždrebad
	71
	143
	286
	571
	1142

	0,10
	ovce i ovnovi
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	
	Ostale životinjske vrste
	Udaljenost odrediti sukladno uvjetnom grlu te uz mišljenje veterinarske službe


(4)
Građevine koje se mogu graditi u sklopu farme su:

· građevine za uzgoj životinja,

· gospodarske građevine za potrebe biljne i stočarske proizvodnje,

· građevine za potrebe primarne dorade ili prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda,

· građevine za sušenje i hlađenje, klaonice,

· građevine za preradu i pakiranje humusa,

· prostori za sajmove stoke i prateći sadržaji,

· i sve ostale građevine potrebne za obavljanje poljoprivredne proizvodnje,

· stambene građevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika,

· građevine ugostiteljsko-turističke namjene za potrebe seoskog turizma,

· postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive izvore energije.''.
Stavak 7., mijenja se i glasi:

''(7) 
U sklopu farme i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu moguća je gradnja obiteljske stambene građevine istovremene s izgradnjom gospodarskog dijela ili nakon izgradnje gospodarskog dijela prema uvjetima iz Zakona. Stambene građevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika, mogu se graditi uz uvjet da maksimalna površina izgrađenosti stambene građevine iznosi najviše 20% od ukupne površine proizvodnih građevina. Ukoliko je programom predviđen seoski turizam tada je moguće stambenu površinu povećati samo za onaj dio koji služi smještaju gostiju. Uvjeti se određuju stručnom podlogom za cijeli obuhvat i posjed. Akt za provedbu i gradnju mora se izdati za cijeli obuhvat. Etažna visina stambene građevine koja se gradi van građevinskog područja može bit max. podrum/suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.''.
Iza članka 65., dodaju se dva nova članka 65.a. i 65.b., koja glase:

''Članak 65.a.

(1)
Minimalna udaljenost građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji koje se grade izvan građevinskih područja (osim farmi i ribnjaka) iznose:

- 
od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste:

· 100,00 m od državnih,

· 50,00 m od županijskih i

· 30,0 m od lokalnih cesta.

- 
od ruba zemljišnog pojasa nerazvrstane ceste: 15 m, 

- 
od građevinskog područja naselja gradskog obilježja: 500 m.

(2)
Navedene udaljenosti ne odnose se na zahvate u postojećim gospodarskim kompleksima i građevinama. Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati zatečene udaljenosti.

(3)
U sklopu gospodarskog kompleksa navedenog u stavku 1. ovog članka moguća je gradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive izvore.

Članak 65.b.

(1)
Minimalne udaljenosti gospodarskih građevina (farmi i ribnjaka), od ruba zemljišnog pojasa ceste iznose:

· za razvrstane ceste:

	BROJ UVJETNIH GRLA
	DRŽAVNE CESTE
	ŽUPANIJSKE CESTE
	LOKALNE CESTE

	do 100
	100 m
	50 m
	30 m

	101- 400
	150 m
	100 m
	30 m

	više od 400
	200 m
	150 m
	30 m


· za nerazvrstane ceste 15 m.

(2)
Propisane udaljenosti odnose se isključivo na građevine sa potencijalnim izvorom zagađenja pojedinačne ili unutar kompleksa. Propisane udaljenosti ne odnose se na zahvate na postojećim građevinama ili kompleksima čak niti kada oni podrazumijevaju povećanje kapaciteta. Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati zatečene udaljenosti.

(3)
U sklopu kompleksa farme dozvoljava se gradnja gospodarskih građevina za primarnu doradu ili preradu u funkciji osnovne proizvodnje. Minimalni kapacitet osnovne proizvodnje uz koji se može odobriti izgradnja primarne dorade ili prerade (klaonica, hladnjača i sl.) iznosi 100 uvjetnih grla. Za izgradnju mješaonice stočne hrane kao minimalni kapacitet osnovne proizvodnje iznosi 51 uvjetno grlo.

(4)
Maksimalni kapacitet građevine primarne dorade i prerade mora biti jednak ili manji od maksimalnog kapaciteta osnove proizvodnje.

(5)
U sklopu gospodarskog kompleksa moguća je gradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive izvore.

(6)
Seoski turizam može se planirati i ostvarivati: izvan građevinskog područja na građevnim česticama od 2 ha i više, u sklopu seoskih naselja, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i izdvojenih farmi kao komplementarna i dopunska djelatnost poljoprivrede.

(7)
U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intezivne poljoprivredne proizvodnje i obiteljskog gospodarstva moguća je gradnja građevina za pružanje ugostiteljskih usluga čija građevinska (bruto) površina može iznositi maksimalno 35% građevinske (bruto) površine gospodarskih građevina. Iznimno, kada je građevinska (bruto) površina gospodarskih građevina manja od 1.000 m², građevinska (bruto) površina građevina za pružanje ugostiteljskih usluga može biti do 350 m². Maksimalna etažna visina građevine za pružanje ugostiteljskih usluga u sklopu poljoprivrednog gospodarstva je Po ili S+P+K+Pk.

(8)
Stambene i pomoćne građevine za vlastite (osobne) potrebe mogu se graditi na građevnim česticama čija je površina određena Zakonom.''.
Ispred članka 67., podnaslov: ''6.1.3.'', mijenja se i glasi: ''6.1.3. Spremišta alata i nadstrešnice''.

U članku 67., iza stavka 2., dodaju se stavci 3. i 4., koji glase:
''(3)
U voćnjacima, vinogradima i povrtlarnicima minimalne površine 500 m² može se postaviti nadstrešnica veličine do 20 m², a njezina se bruto razvijena površina može povećati za svakih 20 m² za svakih daljnjih 1.000 m² voćnjaka, vinograda ili povrtnjaka.

(4)
Nadstrešnice služe za privremeno skladištenje poljoprivrednih proizvoda i paleta, te se grade od lakih materijala.''.

U članku 68., stavak 3., mijenja se i glasi:
''(3)
Ribnjakom se smatraju bazeni i ostale vodne površine za uzgoj akvakulture.''.
Iza stavka 3., dodaje se pet novih stavaka 4. do 8., koji glase:

''(4)
Izgradnja novih ribnjaka izvan građevinskog područja moguća je samo na zemljištu katastarskih kultura: močvara, trstik i neplodno tlo, u napuštenim koritima i rukavcima rijeka i vodotoka te ostalom obradivom tlu (P3). Iznimno, ribnjak se može graditi i na vrijednom obradivom tlu (P2), ako se nalazi u sklopu poljoprivrednog gospodarstva.

(5)
Minimalna površina ribnjaka, koji se gradi izvan građevinskog područja je 2,0ha. Iznimno, ribnjaci koji se grade u sklopu poljoprivrednog gospodarstva može biti manje površine.

(6)
Udaljenost ribnjaka od susjednih katastarskih čestica mora biti min 5,0 m. 

(7)
Izgradnja ribnjaka ne smije štetno utjecati na vodni režim susjednog obradivog zemljišta.

(8)
Uz ribnjake je moguće graditi građevine za potrebe uzgoja ribe, građevinske bruto površine max. 12m² na 1,0 ha vodne površine ribnjaka i max. etažne visine prizemlje. Građevinama za potrebe uzgoja ribe smatraju se: spremišta hrane, alata i opreme,  prostorije za boravak radnika, garaže i sl. Ove građevine moraju biti udaljene min 3 m od svih međa katastarske čestice i 5,0 m od ruba ribnjaka i za njihovu gradnju ne primjenjuju se odredbe o minimalnoj komunalnoj opremljenosti.''.
Iza članka 70., dodaju se novi podnaslov i članak 70.a., koji glase:

''6.1.7. Športsko-rekreacijska namjena izvan građevinskog područja

Članak 70.a.

(1)
Na kartografskim prikazima ''1.'' i ''4.2.'' prikazane su površine športsko-rekreacijske namjene izvan građevinskog područja. Unutar površine športsko-rekreacijske namjene izvan građevinskog područja moguća je gradnja trim staza, dječjih igrališta i raznih športsko rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama. 

(2)
Ukupna površina zemljišta pod građevinama odnosno pratećih zgrada iznosi najviše 4% površine športsko-rekreacijskih igrališta i sadržaja. Maksimalno etažna visina prateće zgrade je podrum ili suteren, prizemlje i potkrovlje.''.

U članku 75., stavci 3. i 4., brišu se.
U stavcima 6. i 11. riječi: ''regulacijske linije'', zamjenjuju se riječima: ''regulacijskog pravca''.

U stavku 14., riječi: ''građevinskoj parceli'', zamjenjuju se riječima: ''građevinskoj čestici''.

U stavku 16., riječi: ''građevinskoj parceli'', zamjenjuju se riječima: ''građevnoj čestici''.

Iz stavka 16., dodaju se četiri nova stavka 17. do 20., koja glase:

''(17) Postojeća autobusna stajališta moguće je rekonstruirati, a planirana graditi u koridorima cestovne mreže javnih i nerazvrstanih cesta na području cijele Općine, izvan i unutar građevinskih područja, u skladu s propisima, odredbama Odluke i uvjetima pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena upravljati javnom ili nerazvrstanom cestom.

(18)
Na području cijele Općine unutar i izvan građevinskih područja može se graditi biciklistička infrastruktura.

(19)
Biciklistička infrastruktura može se graditi kao: samostalno vođene biciklističke staze, biciklističke staze u poprečnom presjeku ceste-ulice odvojene od kolnika ili biciklističke trake u poprečnom presjeku kao prometnom signalizacijom odvojeni dio kolnika. Točan položaj trase biciklističke staze u prostoru definirat će se projektnom dokumentacijom, sukladno Zakonu i propisima te odredbama Odluke. Uz biciklističke staze ili trake mogu se graditi površine opremljene odgovarajućim elementima urbane opreme za parkiranje bicikala, kao i druge urbane opreme (klupe, koševi za smeće i dr.).

(20)
Na području cijele Općine unutar i izvan građevinskog područja mogu se graditi pješačke staze, šetnice, poučne staze i sl. Točan položaj pješačke staze u prostoru i elementi poprečnog presjeka definirat će se projektnom dokumentacijom. Pješačke prometnice se po mogućnosti grade odvojeno od kolnika, a ako prostorne mogućnosti to onemogućavaju grade se uz kolnik, najmanje s jedne strane.''.

U članku 77., u stavku 4., na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: ''temeljem projektne dokumentacije, posebnih propisa i odredbi Odluke.''.
U stavku 6., iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

''Iznimno je moguće, samo radi bitnog skraćivanja trase, vodove planirati i izvan površina javne namjene vodeći računa o pravu vlasništva.''.

Stavak 28., mijenja se i glasi:

''(28)
Lokacijske dozvole za samostojeće antenske stupove izdavati će se prema važećim propisima.''.
Iza stavka 28., dodaju se četiri nova stavka 29. do 32., koja glase:

"(29) Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova može se planirati dogradnja, odnosno rekonstrukcija, te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora."

(30)
Prostornim planom Općine omogućava se izgradnja i stavljane u funkciju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih infrastruktura pogodnih za postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža u cilju razvoja NGA infrastrukture (Širokopojasni internet sljedeće generacije) i LTE tehnologije pokretnih mreža (sustav pokretnih komunikacija 4. generacije).

(31)
U okviru PPUO moguće je graditi infrastrukturu za NGA infrastrukture i LTE tehnologije kako bi se osigurala pokrivenost širokopojasnim internetom i na prostorima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u širokopojasne mreže velikih brzina, a temeljem tehničke dokumentacije i odredbi ove Odluke.

(32)
Mehanizmom koordinacije radova s drugim sektorima (promet, komunalna infrastruktura) osigurati optimiziranje troškova građevinskih radova u cilju učinkovitije izgradnje i širokopojasne mreže velikih brzina.''.

Članak 78., mijenja se i glasi:
''(1)
Položaj dalekovoda i njihovih pojasa određen je na grafičkom listu br. 2.4: “Infrastrukturni sustavi - Elektroenergetika” u mjerilu 1:25.000. 

(2)
Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zračnih ili podzemnih) kao i potrebnih trafostanica obavljat će se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske Elektroprivrede. Širine zaštitnih pojasa moraju biti u skladu sa zakonom, pravilnicima i normama. 

(3)
Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi računa o tome da u budućnosti ne budu ograničavajući čimbenik izgradnji naselja, odnosno drugim infrastrukturnim građevinama. 

(4)
Dalekovodima je potrebno, ovisno o naponskoj razini, osigurati zaštitne pojase i to:

a) 2x400 kV ZDV (50x50 m)
100 m

b) 110 kV ZDV (20+20 m)
  40 m,

c)   35 kV ZDV (30+30 m)
  60 m,

d)   10 kV ZDV (15+15 m)
  30 m.


Širina zaštitnog pojasa može biti i manja sukladno posebnim propisima i uvjetima koje propisuje pravna osoba s javnim ovlastima. Ove građevine ne zahtijevaju svoju građevnu česticu, a prostor ispod dalekovoda može se koristiti i u druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, uredbama, pravilnicima i standardima. Prostor u pojasu iz stavka 4. ovog članka mora biti tako uređen da se spriječi moguća pojava požara.

(5) 
Rekonstrukcija postojećih i gradnja novih elektroenergetskih građevina (dalekovodi, rasklopna postrojenja i transformatorske stanice) kao i kabliranje vodova  20 (10) kV, određuje se  lokacijskom dozvolom na rješenjima Prostornog plana i utvrđenim uvjetima lokalnog elektrodistributera (pravne osobe s javnim ovlastima).

(6)  
Prostorni plan određuje obvezu izvedbe javne rasvjete na površinama javne namjene naselja, ovisno o posebnostima pojedinih sadržaja (stanovanje, javne građevine, gospodarske građevine, prometne površine, spomenici i dr.) sukladno propisima lokalnog elektrodistributera. Uvjeti uređenja za javnu rasvjetu  utvrđuju se lokacijskom dozvolom, a u posebnim slučajevima na temelju urbanističkih (UPU ) planova uređenja i rješenja izrađenih na temelju uvjeta lokalnog elektrodistributera i nadležnih pravnih osoba s javnim ovlastima.

(7)
Planom se omogućava gradnja i drugih postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive izvore energije definirane posebnim propisom.

(8)
Ukoliko se iskaže interes za takvu gradnju, potrebno je provesti odgovarajuće postupke propisane posebnim propisom, zadovoljiti kriterije zaštite prostora i okoliša te ekonomske isplativosti.

(9)
Kada se građevine iz stavka 7. ovog članka grade kao građevine osnovne namjene na zasebnoj građevnoj čestici mogu se graditi unutar granica građevinskih područja gospodarske namjene ili izvan granica građevinskih područja pod uvjetom da građevna čestica bude udaljena minimalno 30 m od granica građevinskog područja naselja, kao i minimalno 50 m od ruba zemljišnog pojasa državne ili županijske ceste, odnosno željeznice, ili planskog koridora ceste, odnosno željeznice.

(10)
Planom se omogućava planiranje i izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije uz obvezu smještaja izvan:


-
zaštićenih područja prirode,


-
zaštićenih krajolika,


-
zaštićenih područja graditeljske baštine te 


-
drugih područja za koje uvjete korištenja i uređenja prostora određuju državne ustanove i ustanove s javnim ovlastima.

(11)
Proizvedena električna energija može se koristiti za vlastite elektroenergetske potrebe, a višak ili ukupna proizvedena električna energija bi se predavala u elektrodistribucijski sustav. Za omogućavanje preuzimanja viška ili ukupne proizvedene električne energije u distribucijski sustav omogućava se izgradnja elektroenergetskih postrojenja (trafostanica ili rasklopišta), veličine i snage potrebne za prihvat viška ili cjelokupno proizvedene električne energije, kao i priključnih vodova za njihovo povezivanje sa postojećom elektroenergetskom mrežom.

(12)
Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste ostale obnovljive izvore energije mogu se graditi izvan granica građevinskih područja, u izdvojenim građevinskim područjima i unutar granica građevinskog područja naselja.

(13)
Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste biogorivo, krute mase, bioplin i sl., mogu se graditi izvan granica građevinskih područja samo u sklopu namjena koja su dozvoljena izvan granica građevinskih područja kao npr. farme, proizvodno poljoprivredno-gospodarski pogoni i sl.

(14)
U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene (proizvodna, poslovna i poljoprivredna) mogu se kao resursi koristiti svi obnovljivi izvori energije, dok se u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja drugih namjena (ugostiteljsko-turističke, športsko-rekreacijske i dr.) kao resurs može se koristiti samo obnovljivi izvor energije kao što je sunce, vjetar i geotermalna energija.

(15)
Unutar granica građevinskih područja naselja postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije sunce (solarni kolektori) mogu se graditi na građevnim česticama neovisno o namjeni (osim prometnih i javnih zelenih površina) sukladno posebnim propisima.

(16)
Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije koji mogu imati nepovoljan utjecaj na okoliš unutar granica građevinskog područja naselja mogu se graditi:

· u gospodarskim zonama pod uvjetom da udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije i dvorišnih međa iznosi minimalno 5 m,

· na građevnoj čestici proizvodne namjene pod uvjetom da je udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije od regulacijske linije je minimalno 10m, a od dvorišnih međa je minimalno 5m, (osim kada graniči sa građevnom česticom stambene te javne i društvene namjene udaljenost od dvorišne međe je minimalno 10m).
 (17)
Prilikom potencijalnog odabiranja lokacija za smještaj OIE prioritet dati površinama izvan područja EM koje više nisu u funkciji odnosno prethodno su već korištene (industrija, vojni kompleksi i sl.).

(18)
Pristupne putove za sve obnovljive izvore energije planirati na način da se u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste postojeći putovi i prometnice.

(19)
Na području Općine je dopušteno istraživanje potencijalnih lokacija za smještaj vjetroelektrana na lokacijama koji su izvan građevinskih područja te ostalih područja zaštićenih posebnim propisima koji zabranjuju gradnju vjetroelektrana. Voditi računa o udaljenosti i položaju koji što je više moguće onemogućuju vizualni kontakt vjetroagregata sa zaštićenim krajobrazima i krajobrazima zaštićenim u sklopu PP dokumentacije.
(20) 
Minimalna udaljenost vjetroelektrana čija je visina stupa iznad 20 m od građevinskog područja naselja iznosi 500,0 m. Buka koju proizvodi vjetroelektrana mora  zadovoljiti posebnim propisom određene veličine, a minimalna udaljenost od naselja može biti i veća od određenih 500 m. Minimalna udaljenost od cesta i željeznica iznosi dvije visine stupa tj. (d=2 h).

(21) 
Vjetroelektrana čija je visina stupa 20 i manje metara mora biti udaljena od građevinskog područja naselja toliko da zadovoljava propisane vrijednosti za buku. Mikrolokacija stupa mora biti na udaljenosti od građevina za boravak ljudi minimalno za dvije visine stupa (d=2 h). 
(22)
Mikrolokacije vjetroelektrana moraju biti ucrtane u grafičkom dijelu Plana.

(23)
Cjelokupno području Općine se smatra istražnim prostorom geotermalne vode, osim u dijelovima koji su zaštićeni posebnim propisima koji zabranjuju istraživanje i korištenje geotermalne vode.

(24) 
Na temelju rezultata dobivenih preliminarnim istražnim mjerenjima u daljnjoj stručnoj dokumentaciji za prostore za iskorištavanje mineralnih sirovina – geotermalne vode procijeniti količine stakleničkih plinova koje bi mogle biti oslobođene u atmosferu.

(25)
Na području Općine nalaze se tri planirana geotermalna polja manja od 25 ha, koja su prikazana u ovom Planu simbolom E2. Za određivanje granica eksploatacijskih polja oko ovih simbola tijekom daljnje razrade je potrebno mijenjati ovaj Plan. Isto vrijedi i za nova geotermalna polja, a koje je moguće utvrditi i bez izmjene PPVSŽ.''.
Članak 79., mijenja se i glasi:

''(1)
Na području Općine Bogdanovci postojeći magistralni naftovodi i plinovodi su:

· Jadranski naftovod (JANAF),

· magistralni plinovod Vinkovci-Negoslavci DN 400/50.

(2)
Planirani vodovi iz sustava cijevnog sustava nafte i plina su:


-
međunarodni naftovod PEOP,


-
višenamjenski međunarodni produktovodi za naftne derivate,


-
magistralni plinovod Slobodnica-Sotin,


-
međunarodni plinovod Sotin-Mursko Središće,


-
magistralni plinovod Osijek-Vukovar DN 800/75.

(3)
Zaštitna zona naftovoda je 100 m obostrano od osi cjevovoda. Zona opasnosti, unutar koje je zabranjena svaka gradnja bez suglasnosti vlasnika cjevovoda iznosi 30 m obostrano od osi cjevovoda. U pojasu širokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjena je sadnja bilja i trajnih nasada čije korijenje raste dublje od 1 m odnosno za koje je potrebno obrađivati zemlju dublje od 0,5 m.

(4)
Zaštitni koridor postojećeg magistralnog plinovoda iznosi 60 m (po 30 m lijevo i desno u odnosu na os plinovoda) i u njemu je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi. Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda (pojas od 100x100 m mjereno od osi plinovoda) nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.

(5)
Planski koridor međunarodnog naftovoda PEOP i višenamjenskih međunarodnih produktovoda za naftne derivate širine je 1000 m (po 500 m lijevo i desno u odnosu na os postojećeg naftovoda JANAF).

(6)
Planski koridor magistralnih plinovoda iznosi 1000 m (po 500 m lijevo i desno u odnosu na os ucrtanog planiranog plinovoda).

(7)
Plinovodi u sustavu distribucije prirodnog plina unutar građevinskih područja naselja smještaju se unutar površina javne namjene, obostrano po uličnom profilu.

(8)
Minimalna udaljenost plinovoda od ostalih instalacija iznosi 1,0 m. Iznad plinovoda u širini 2,0 m lijevo i desno od osi plinovoda, nije dopuštena sadnja grmolikog raslinja i drveća.

(9)
Spojni plinovodi EPU Berak-SOP St. Jankovci te EPU Cerić-SOP Stari Jankovci polažu se unutar koridora od 100 m (po 50 m lijevo i desno od osi plinovoda prikazanog na grafičkom dijelu Plana). Nakon izgradnje spojnih plinovoda oko izvedenih plinovoda se utvrđuje zaštitni koridor širine min 2,0 m.''.

U članku 80., stavak 1., mijenja se i glasi:

''(1)
Položaj trasa cjevovoda i dijelovi sustava vodoopskrbe prikazani na kartografskom prikazu br. "2.5. Vodno gospodarski sustav”, u mjerilu 1:25.000, su orijentacijski a detaljnije se određuju/definiraju na sljedeći način:

-
za postojeće vodove i dijelove sustava, podacima isporučitelja vodne usluge ili/i podacima nadležnog područnog ureda za katastar DGU,

-
za planirane vodove projektnom dokumentacijom.

Ovim Planom se omogućava razvoj mreže i gradnja cjevovoda i dijelova sustava sukladno planovima razvoja.''.

Iza stavka 6., dodaje se novi stavak 7., koji glasi: 

''(7)
Ako se vodoopskrbni sustav rješava etapno, mora se dimenzionirati i izvoditi kao dio cjelovitog rješenja. Do izgradnje sustava, ovim Planom se dozvoljava/omogućava lokalno rješavanje vodoopskrbe.''.
Članak 81., mijenja se i glasi:

''(1)
U naseljima Općine, ovim Planom, je planirana gradnja odvojenog sustava odvodnje.

Sanitarne i tehnološke otpadne vode odvodit će se ukopanim vodonepropusnim cijevnim sustavom a oborinske vode otvorenim cestovnim i melioracijskim kanalima. U dijelovima naselja postoji i mogućnost kombinacije razdjelnog i mješovitog sustava odnosno gradnje zatvorenog sustava oborinske odvodnje, ako se za to ukaže potreba.

(2)
Trase te položaj vodova i ostalih dijelova sustava odvodnje prikazani na kartografskom prikazu ''2.5. Vodno gospodarski sustav”, u mjerilu 1:25.000'', su orijentacijske i detaljnije se određuju/definiraju projektnom dokumentacijom.

(3)
Konačni obuhvat sustava odvodnje odnosno obuhvat pojedinih aglomeracija i odabir prijemnika pročišćenih voda određuje se studijskom odnosno projektnom dokumentacijom na osnovu relevantnih analiza (prvenstveno na osnovu analize isplativosti izgradnje i podacima o stanju voda i prijemnoj moći prijemnika, a zatim na osnovu ostalih odgovarajućih analiza), uz uvažavanje mjera zaštite okoliša.

(4) 
Sustave odvodnje otpadnih voda pojedinih naselja treba, gdje je tehnički i ekonomski opravdano, spojiti na postojeće ili planirane uređaje za pročišćavanje otpadnih voda većeg kapaciteta, smještenih uz odgovarajuće prijemnike.

(5) 
Nakon izgradnje javnog odvodnog sustava u ulici, postojeće građevine u toj ulici moraju se priključiti na novi odvodni sustav na način i u vremenu definiranom u Zakonskoj legislativi odnosno sukladno uvjetima isporučitelja vodne usluge.

(6)
Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti usklađene s krajnjim rješenjem.''.

Iza članka 81., dodaje se novi podnaslov i članak 81.a., koji glase:

''7.1.10. Vodotoci, vode i melioracijska odvodnja

Članak 81.a.
(1)
U ovome Planu planiraju se sljedeći vodno gospodarski zahvati:

-
izgradnja akumulacija i višenamjensko uređenje ritova.

(2)
Postojeći vodno gospodarski sustav potrebno je urediti i održavati u funkcionalnom stanju pri čemu Općina mora posebnu pažnju posvetiti dijelu melioracijskog sustava iz svoje nadležnosti.

(3)
Za zaštitu od mogućih elementarnih ugroza u segmentu vodnog gospodarstva treba:

- 
urediti sustav kanalske mreže, te eventualne neuralgične točke ukloniti iz sustava.

(4)
Osim radova iz prethodnih stavaka ovog članka dozvoljeni su i drugi vodno gospodarski zahvati s ciljem unapređenja i poboljšanja vodno gospodarskog sustava te zaštite od elementarnih ugroza. 

(5)
Vodno gospodarski zahvati s pripadajućim građevinama, uređajima i opremom detaljnije se definiraju projektnom dokumentacijom.''.
U članku 90., stavak 2., mijenja se i glasi:
''(2)
Na području Općine Bogdanovci registrirana, preventivno zaštićena i evidentirana kulturna dobra su:

1. Registrirana kulturna dobra:
1.1. Arheološka nalazišta:
- Bogdanovci
-
„Gradina“, prapovijesno arheološko nalazište, ROS -0234,




-
„Dambovo“, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište, Z-4985,




-
„Velika Zlatara, prapovijesno arheološko nalazište, Z-4985,




-
„Voćnjak“, prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište, 





Z-5613,


- Svinjarevci

- „Šarviz-Parloge“, srednjovjekovno arheološko nalazište, Z-5547,




-
„Svetinje“, prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište, 





Z-4987,




- „Studenac“, srednjovjekovno arheološko nalazište, Z-5613,

2. Preventivno zaštićena kulturna dobra:

2.1. Civilna građevina

- Petrovci

- Kuća obitelji Burčak, Ul.bana J.Jelačića 7, P-5060,




- Kuća s tradicijskom okućnicom, Vukovarska 3, P-5802,

3. Evidentirana kulturna dobra:

3.1. Sakralna građevina

- Petrovci

-
Grkokatolička crkva, 


   - Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg,

- Svinjarevci

-
Crkva sv. Martina, 




-
Pravoslavna crkva,

3.2. Etnološka građevina

- Svinjarevci

- Prizemna kuća (Ulica bana J.Jelačića 2.),

3.3. Memorijalni

- Bogdanovci
-
Masovna grobnica iz Domovinskog rata,

3.4. Arheološka nalazišta

- Bogdanovci
-
Naratak, pretpovijesno arheološko nalazište,




-
Orlinjak, pretpovijesno arheološko nalazište,




-
Tialjevci, pretpovijesno arheološko nalazište, 




-
Velika Lipica, pretpovijesno arheološko nalazište,





-
Starica, pretpovijesno arheološko nalazište,




-
Planta, pretpovijesno arheološko nalazište,

- Lipica-nad pijavičarom, prapovijesno, antičko, srednjovjekovno i  novovjekovno arheološko nalazište,

- Bogdanovci, srednjovjekovno arheološko nalazište,

- Selište, srednjovjekovno arheološko nalazište,

- Orlinjak-Parlog, antičko arheološko nalazište,

- Racinci/Pavlovac, antičko arheološko nalazište,

- Petrovci

-
Malo Polje, prapovijesno i antičko arheološko nalazište,




-
Jabuča, antičko arheološko nalazište,




-
Petrovačka Dubrava, prapovijesno arheološko nalazište,




-
Rogozna-Milkovci, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno nalazište,




-
Rudina-pogona PIK-a Dubrava, prapovijesno arheološko nalazište,




- Brođanska, prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište,




- Poljica, srednjovjekovno arheološko nalazište,




- Petrovačka Dubrava, prapovijesno arheološko nalazište,




- Brođanska-jug 1, prapovijesno arheološko arheološko nalazište,




- Brođanska-jug 2, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište,




- Kod kruški, srednjovjekovno i novovjekovno arheološko nalazište,

- Brestovo-kraka bara, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište,

- Jaraš-Ulica bana J.Jelačića 28, prapovijesno arheološko nalazište,

- Vukovarska ulica 8, prapovijesno arheološko nalazište,

- Istočno od groblja, antičko arheološko nalazište.

- Svinjarevci

-
Rastova Međa, srednjevjekovno arheološko nalazište,




-
Trinčil, prapovijesno i antičko arheološko nalazište.''.

Članak 94., mijenja se i glasi:
''Unutar obuhvata Plana nema zaštićenih krajobraznih i prirodnih vrijednosti.''.

Članak 99. mijenja se i glasi:
''(1)
Ovim Planom se utvrđuje da se sanacija bespravno izgrađenih građevina na zemljištu odgovarajuće namjene (ako nisu na općinskom zemljištu, površini javne namjene ili planiranim koridorima prometnica ili infrastrukture) provede njihovim uklapanjem i prilagođavanjem u postojeće prostorne strukture.

(2)
Njihova rekonstrukcija je moguća sukladno odredbama Odluke.''.

Članak 100., mijenja se i glasi:

''(1)
Područje Općine u cijelosti mora biti pokriveno organiziranim uklanjanjem svih vrsta otpada (komunalni, neopasni proizvodni, opasni otpad te posebne kategorije otpada).

(2)
Komunalni otpad se prikuplja na propisani način i predaje ovlaštenom koncesionaru na daljnje raspolaganje.

(3)
Neopasni proizvodni otpad se mora skladištiti na parceli proizvođača otpada na zakonom propisani način, do trenutka predaje ovlaštenom sakupljaču te vrste otpada ili do trenutka odvoza na legalno odlagalište (ili preradu) te vrste otpada.

(4)
Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju privremeno skladištiti na zakonom propisani način, te predati na daljnje gospodarenje ovlaštenom skupljaču opasnog otpada ili posebnih kategorija otpada.

(5)
Na području gospodarske zone Bogdanovci planirana je gradnja reciklažnog dvorišta građevnog otpada (na dijelu k.č.br. 717/1 k.o. Bogdanovci). Minimalna veličina RDGO je 1.500 m². Planirana lokacija mora biti ograđena ogradom maksimalne visine 2,0 m.

(6)
Ostale građevine u funkciji održivog gospodarenja otpadom lokalne razine smještaju se unutar građevinskih područja unutar i izvan naselja na površinama gospodarske namjene.

(7)
Evidentirana i neevidentirana odlagališta otpada (''divlje deponije'') se moraju evidentirati u PPUO Bogdanovci ili Planu gospodarenja otpadom Općine Bogdanovci, te provesti postupak sanacije.''.

U članku 102., u stavku 6., iza riječi: ''i odlagališta otpada'', dodaju se riječi: ''(divlje deponije)''.

Stavak 7., briše se.

Postojeći stavci 8. do 18., postaju stavci 7. do 17. 

U članku 105., stavak 2., mijenja se i glasi:

''(2)
Na prostoru Općine se nalaze neaktivne duboke bušotine od istraživanja nafte i plina: Vukovar-2 (Vu-2), Vukovar-4 (Vu-4), Vukovar-6 (Vu-6). Kod trajno napuštenih bušotina sigurnosna-zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak i rad ljudi iznosi 3,0 m u polumjeru oko osi kanala trajno napuštene bušotine.''.

Članak 107., mijenja se i glasi:
''(1)
Postojeća izgrađena skloništa potrebno je održavati. Skloništa se grade sukladno uvjetima utvrđenim posebnim propisom.

(2)
Na području Općine Bogdanovci, je utvrđen VIIº MCS. Zaštita građevina od potresa provodi se projektiranjem i gradnjom građevina, sukladno posebnim propisima.

(3)
Položaj , projektiranje i gradnja svih građevina moraju se uskladiti s posebnim propisima o zaštiti od požara i eksplozije te uvjetima definiranim u Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Bogdanovci.

(4)
Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina, kao i gašenja požara na građevinama, građevine moraju imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu. Vatrogasni pristup mora se osigurati s površine javne namjene ili preko vlastite građevne čestice.

(5)
Iznimno, vatrogasni pristup se može osigurati i preko susjednih katastarskih čestica uz uknjižbu prava služnosti prolaza.

(6)
Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže mora se predvidjeti hidrantska mreža.

(7)
Treba se osigurati pokrivenost naselja Općine signalima za uzbunjivanje stanovništva (zvučne sirene).''.

Ispred članka 110., dodaje se novi podnaslov koji glasi:
''12.2. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI''

Članak 110., mijenja se i glasi:
''(1)
Sve legalno izgrađene građevine koje se nalaze na površinama predviđenim ovim Planom za drugu namjenu ili su nakon utvrđivanja granica građevinskih područja ostale izvan građevinskih područja (npr. ''salaši'' ili '' stanovi'') mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti ne povećavaju iznad vrijednosti propisanih odredbama Odluke.

(2)
Sve legalno izgrađene građevine i građevine koje su uključene u pravni sustav temeljem posebnog propisa mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti ne povećavaju iznad vrijednosti propisanih odredbama Odluke.

(3)
Prilikom rekonstrukcije građevina iz stavka 2. ovog članka udaljenosti od susjednih međa se osigura odvodnja krovnih voda na vlastitu građevnu česticu.

(4)
Ako je izgrađenost građevne čestice (kig) na kojoj je izgrađena građevina iz stavka 2. ovog članka veća od dozvoljene, ista se prilikom gradnje novih građevina na toj čestici može zadržati ali se ne smije povećati.

(5)
Pod rekonstrukcijom u svrhu neophodnog poboljšanja uvjeta života i rada podrazumijevaju se:

· sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevine, u postojećim gabaritima,

· dogradnja sanitarnih prostorija (WC i kupaonica s predprostorom) uz postojeću stambenu građevinu koja nema sanitarne prostorije, max. građevinske bruto površine 10,0 m², 

· dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica i garderoba s pretprostorom) uz postojeću građevinu druge namjene (koja služi za rad i boravak ljudi i koja nema sanitarne prostorije), do max.10,0 m² građevinske bruto površine za građevine do 100,0 m² i do 5% ukupne bruto izgrađene površine za veće građevine ,

· preinake unutrašnjeg prostora, bez povećanja gabarita građevine,

· izmjene ravnih krovova u kose bez mogućnosti nadogradnje nadozida, isključivo radi sanacije ravnog krova, uz mogućnost korištenja potkrovlja sukladno osnovnoj namjeni građevine odnosno namjeni utvrđenoj ovim Planom,

· adaptacija postojećeg tavanskog prostora u korisni prostor, u postojećim gabaritima, za namjene sukladne osnovnoj namjeni građevine odnosno namjeni utvrđenoj ovim Planom,

· ugradnja ili rekonstrukcija instalacija,

· gradnja ili rekonstrukcija komunalnih priključaka,

· uređenje građevne čestice postojeće građevine (sanacija i izgradnja ograda i potpornih zidova i prometnih površina).

(6)
Postojeće legalno izgrađene građevine (neovisno o namjeni) koje su izgrađene protivno uvjetima gradnje utvrđenim u ovom Planu mogu se rekonstruirati (dograditi, nadograditi ili promijeniti namjena) zadržavajući postojeće udaljenosti od međa i regulacijske linije te se može zadržati i postojeći koeficijent izgrađenosti iako je veći od dozvoljenog odredbama Odluke.''.
U naslovu ispred članka 112.a., riječ: ''B)'', zamjenjuje se riječju: ''13.''
U podnaslovu ispred članka 112.a., broj: ''1.'', zamjenjuje se brojem: ''13.1.''
Članak 112.a., mijenja se i glasi:

''Unutar područja obuhvata ovog Plana, ne utvrđuje se obveza izrade planova užih područja''.

II. GRAFIČKI DIO PLANA
U grafičkom dijelu Plana do sada važeći kartografski prikazi broj: ''1.'', ''2.1.'', ''2.3.'', ''2.4.'', ''2.5.'', ''3.1.'', ''3.2.'', ''4.1.'', ''4.2.'' i ''4.3.'' u cijelosti se zamjenjuju novima kako slijedi:
	Broj kartografskog prikaza
	Kartografski prikaz
	Mjerilo

	1.
	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
	1:25.000

	1.1.
	PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE
	

	2.1.
	PROMET
	1:25.000

	2.3.
	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina


	1:25.000

	2.4.
	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

Elektroenergetika


	1:25,000

	2.5.
	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

Vodnogospodarski sustav


	1:25.000

	3.1.
	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Uvjeti korištenja i zaštite prostora


	1:25.000

	3.2.
	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


	1:25.000

	4.1.
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BOGDANOVCI, IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKE ZONE ''BOGDANOVCI'' i GROBLJA BOGDANOVCI
	1:  5.000

	
	
	

	4.2.
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PETROVCI I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJA PETROVCI
	1:  5.000

	
	
	

	4.3.
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SVINJAREVCI I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJA SVINJAREVCI
	1:  5.000


Kartografski prikazi broj: ''5.1. UMANJENJE I UVEĆANJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA BOGDANOVCI'', ''5.2. UMANJENJE I UVEĆANJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA PETROVCI'' i ''5.3. UMANJENJE I UVEĆANJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA SVINJAREVCI'', ukidaju se, odnosno stavljaju se izvan snage.
Popis kartografskih prikaza:
	Redni

broj
	Broj kartografskog prikaza
	Kartografski prikazi
	Mjerilo

	1.
	0.
	PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA
	1:25.000

	2.
	1.
	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
	1:25.000

	
	1.1.
	PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE
	

	3.  
	2.1.
	PROMET
	1:25.000

	4.
	2.3.
	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina


	1:25.000

	5.
	2.4.
	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

Elektroenergetika


	1:25,000

	6.
	2.5.
	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

Vodnogospodarski sustav


	1:25.000

	7.
	3.1.
	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Uvjeti korištenja i zaštite prostora


	1:25.000

	8.
	3.2.
	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


	1:25.000

	9.
	4.1.
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BOGDANOVCI, IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA GOSPODARSKE ZONE ''BOGDANOVCI'' i GROBLJA BOGDANOVCI
	1:  5.000

	
	
	
	

	10.
	4.2.
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PETROVCI I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJA PETROVCI
	1:  5.000

	
	
	
	

	11.
	4.3.
	GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SVINJAREVCI I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJA SVINJAREVCI
	1:  5.000


III.  OBRAZLOŽENJE PLANA I PRILOZI
A)   OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BOGDANOVCI
1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

1.1. POLAZIŠTA

Općina Bogdanovci donijela je dana 29.10.2020. godine Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, broj 18/20).
Nakon donošenja Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Bogdanovci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/04 i 12/04) Općina Bogdanovci do sada je donijela još jedne izmjene plana (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, broj 13/12).

Nakon stručne analize pristiglih inicijativa za izmjenom plana uočeno je sljedeće:

· potreba korekcije građevinskih područja naselja i crtanja građevinskih područja na nove digitalne katastarske planove u HTRS96/TM sustavu, 

· treba utvrditi lokacije građevina za gospodarenje otpadom i uskladiti s novom zakonskom regulativom,

· korigirati sustav odvodnje otpadnih voda sukladno razvojnim potrebama Općine,

· sukladno zahtjevu tvrtke Vermilion Zagreb Exploration ucrtati planirane granice eksploatacijskih polja Cerić i Berak te plinovode koji su u funkciji eksploatacijskog polja,

· potreba usklađivanja PPUO-a s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije,

· potreba usklađivanja sa Zakonom o prostornom uređenju budući su zadnje izmjene kao i osnovni plan usvojene prije 2013. godine, kada je donesen Zakon o prostornom uređenju,

· ugrađivanje zahtjeva javnopravnih tijela kojim će se omogućiti izgradnja potrebite infrastrukture na prostoru Općine,

· potreba korekcije Odredbi za provedbu radi lakše provedbe Plana, razvojnih potreba Općini, implementiranje nelegalne izgradnje u zakonski okvir.
Navedeni razlozi za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci omogućiti će kvalitetniju gradnju i razvoj kako osnovnih tako i gospodarskih potreba stanovnika Općine Bogdanovci.
1.2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje prostornih uvjeta za planirani ekonomski i društveni razvoj Općine Bogdanovci.

Usklađivanjem PPUO Bogdanovci sa Zakonom o prostornom uređenju i s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije te crtanjem građevinskih područja na novim digitalnim katastarskim planovima omogućiti će se lakša provedba PPUO Bogdanovci i bolja implementacija u Informacijski sustav prostornog uređenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

1.3. OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci obuhvaćaju Odredbe za provedbu, grafički i tekstualni dio Plana.

U odnosu na važeći PPUO Bogdanovci izmjene i dopune prikazane su na kartografskom prikazu ''0. Pregledna karta izmjena i dopuna'', a objašnjenja su u tekstu koji slijedi:

Izmjena i dopuna broj 1.

Ovim izmjenama korigirana su sva građevinska područja naselja na sljedeći način:
Izmjena i dopuna broj 1.1

Prošireno je građevinsko područje naselja Bogdanovci na dvije lokacije (istočno i zapadno od građevinskog područja naselja). Ukupna površina proširenja iznosi 5,33 ha.
Izmjena i dopuna broj 1.2

Korigirano je građevinsko područje naselja Petrovci na način da je smanjeno na jednoj lokaciji sjeverozapadno od građevinskog područja naselja u površini od 0,23 ha te povećano na lokaciji zapadno od građevinskog područja naselja u površini od 0,20 ha.
S obzirom na naprijed navedeno površina građevinskog područja naselja Petrovci korigirana je odnosno povećana za 0,03 ha.

Izmjena i dopuna broj 1.3

Prošireno je građevinsko područje naselja Svinjarevci na lokaciji južno od građevinskog područja naselja u površini od 0,58 ha.

S obzirom na navedene korekcije građevinskih područja naselja i na izmjenu broj 4., kojom su se sva građevinska područja precrtavala na nove digitalne katastarske planove u HTRS96/TM sustavu, planirana površina građevinskih područja naselja te površine izgrađenih, neizgrađenih ali uređenih i neizgrađenih i neuređenih dijelova prikazane su u tablici broj 1., ''Prikaz planiranih površina građevinskih područja naselja Općine Bogdanovci''.
Tablica broj 1. Prikaz planiranih površina građevinskih područja naselja Općine Bogdanovci

	Redni broj
	Naselje
	Površina planiranog građevinskog područja naselja u II. ID PPUO Bogdanovci

(ha)
	Površina neizgrađenog i neuređenog dijela planiranog građevinskog područja naselja

(ha)
	Površina neizgrađenog ali uređenog dijela planiranog građevinskog područja naselja

(ha)
	Površina izgrađenog dijela planiranog građevinskog područja naselja

(ha)

	1.
	Bogdanovci
	75,03
	-
	4,63
	70,40

	2.
	Petrovci
	137,23
	-
	21,69
	115,54

	3.
	Svinjarevci
	99,33
	-
	30,12
	69,21

	Ukupno:
	311,59
	-
	56,44
	255,15


Izvor podataka: ZPO
Izmjena i dopuna broj 2.

Ova izmjena odnosi se na planiranje lokacije građevina za gospodarenje otpadom te usklađivanje PPUO Bogdanovci s novijom zakonskom regulativom iz područja održivog gospodarenja otpadom.

Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (''NN'' 34/2013) redefinirane su obveze jedinicama lokalne samouprave u svezi s postupanjem s otpadom, pa je Općina Bogdanovci dužna na svom području osigurati:

· javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

· odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada,

· sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan zakonu o održivom gospodarenju otpadom te uklanjanje tako odbačenog otpada,

· provedba Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

· donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom Općine Bogdanovci,

· provođenje izobrazbno-informativne aktivnosti na svom području te

· mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

U dokumentima prostornog uređenja Općine Bogdanovci obvezno je planirati lokacije građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja. Prema kategorizaciji vrsta građevina iz zakona, time su obuhvaćene sve građevine osim centra za gospodarenje otpadom, spalionica otpada, odlagališta opasnog otpada, ostalih odlagališta otpada te kazete za zbrinjavanje azbesta.

Slijedom navedenog, za područje Općine Bogdanovci obvezno je planiranje općinskog reciklažnog dvorišta građevnog otpada te određivanje uvjeta gradnje građevina za gospodarenje otpadom lokalnog značaja.

Općina Bogdanovci ima prema podacima iz, popisa stanovništva manje od 3.000 stanovnika tako da nema obvezu gradnje fiksnog reciklažnog dvorišta na kojem se odvojeno prikupljaju manje količine posebnih vrsta otpada, problematičnog otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i manje količine građevinskog otpada.

Umjesto toga, nužno je osigurati funkcioniranje mobilnog reciklažnog dvorišta koje bi obilazilo sva naselja u Općini. Mobilna reciklažna dvorišta planiraju se:

· u naselju Bogdanovci na k.č.br. 449/2 k.o. Bogdanovci,

· u naselju Petrovci na k.č.br. 2091 k.o. Petrovci,

· u naselju Svinjarevci na k.č.br. 110/1 k.o. Svinjarevci.

Obveza planiranja općinskog reciklažnog dvorišta građevnog otpada zadovoljena je planiranjem lokacije istog na području gospodarske zone Bogdanovci.

Gradnja ostalih građevina za gospodarenje otpadom lokalnog značaja planirana je na površinama gospodarske namjene.

Neuređena (divlja) odlagališta potrebno je sanirati. Postupci sanacije će se odrediti projektom sanacije. Nužno je spriječiti daljnje negativne utjecaje odloženog otpad ana okoliš, a konačni cilj sanacije je učiniti prostor potpuno neopasnim po zrak, vode i tlo, te mu odrediti drugu namjenu.

U svrhu usklađivanja sa zakonskom regulativom, promijenjen je u cijelosti tekst članka (100.) Odredbi za provedbu Plana.

Izmjena i dopuna broj 3.

Ovom izmjenom usklađen je PPUO Bogdanovci s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije na sljedeći način:
Promet

Ucrtana je trasa biciklističke infrastrukture.
Elektroničke komunikacije

Korigirane su samo Odredbe za provedbu koje se odnose na izgradnju elektroničkih komunikacija.

Cijevni transport nafte i plina, plinoopskrba

Usklađivanje s PPVSŽ je u ovoj oblasti preklopljeno sa zahtjevima javnopravnih tijela (točka 6. izmjena i dopuna) te je pobliže i opisan u obrazloženju izmjena vezanih na točku 6.

Nakon IV. izmjena i dopuna PPVSŽ broj cjevovoda od važnosti za Državu na prostoru Općine Bogdanovci povećan je za tri nova cjevovoda. Novi cjevovodi su planirani višenamjenski produktovodi za naftne derivate te planirani magistralni plinovod Osijek-Vukovar, DN 800/75, i planirani međunarodni plinovod Sotin-Mursko Središće.
Mineralne sirovine:

IV. Izmjenama i dopunama PPVSŽ značajno su promijenjeni uvjeti istraživanja i eksploatiranja mineralnih sirovina na području cjelokupne Županije s osobitom naglaskom na istraživanja  vezana uz eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda. Obzirom na činjenicu da na području Općine nema postojećih eksploatacijskih polja, omogućavanje istih je, u skladu s odredbama za provedbu PPVSŽ, dovelo do zamjene teksta članka 60. Odredbi za provedbu PPUO Bogdanovci u cijelosti novim tekstom.

Obnovljivi izvori energije

U segmentu obnovljivih izvora energije je postojeći način uređenja ovog područja dopunjen na županijskoj razini detaljnijim odredbama vezanim uz korištenje obnovljivih izvora, energije-gradnju vjetroelektrana, korištenje geotermalnih voda i sl.

U tu svrhu su Odredbe za provedbu PPUO Bogdanovci dopunjene, te je korigiran članak 78.
Elektroenergetika 
Promjene u sustavu elektroenergetike su bile isključivo u grafičkom dijelu PPUO gdje je na kartografskom prikazu ''2.4. Elektroenergetika dopunjena legenda i grafička oznaka na planiranom dalekovodu DV 2x400 kV Ernestinovo-Sr. Mitrovica 2, kojom se naglašava činjenica da je planirani vod dvostruki.
Vodnogospodarski sustav
Sukladno Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci, u dijelu koji se odnosi na usklađivanje s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije, korigira se ''Vodno gospodarski sustav'' na način da se korigira sustav vodoopskrbe te ucrtavaju/korigiraju: granica vodnog područja pod sliva Save i pod sliva Drave i Dunava i navodnjavano područje.

Slijedno tome izmijenjen/korigiran je kartografski prikaz ''2.5. Infrastrukturni sustavi i mreže-Vodno gospodarski sustav'', i to:

· U dijelu koji se odnosi na vodoopskrbni sustav, na način da su korigirani vodovi (vodoopskrbnog sustava) u smislu položaja, izgrađenosti ili kategorije voda. 

Pojedinačne izmjene su sljedeće:

-
planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod Vukovar-Negoslavci-Berak-Čakovci, na prostoru Općine stavlja se u kategoriju postojeći, budući je izveden,

-
ucrtava se planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod sjeverozapadno od naselja Svinjarevci, do granice Općine.

· U dijelu koji se odnosi na ostali sustav vodnog gospodarstva, na način da se: 

-
korigira granica vodnog područja, 

-
briše tekst „Vodno područje sliva Save“ i „Vodno područje sliva Dunava“,

-
ucrtava navodnjavano područje-I faza, sjeveroistočno od naselja Svinjarevci i sjeverno od naselja Berak,

-
ucrtavaju granice akumulacije: Berak I, Berak II, Berak III a briše stara granica akumulacije Berak i pripadajući tekst. 

Također je izmijenjen kartografski prikazi: 3.''Uvjeti korištenja i zaštite prostora-3.2.Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite'' na način da je ucrtano navodnjavano područje-I faza, sjeveroistočno od naselja Svinjarevci a sjeverno od naselja Berak. 

Sukladno navedenom u prethodnom tekstu korigirana je legenda kao i Odredbe za provedbu.

Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Na kartografskom prikazu ''3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora'' sukladno PPVSŽ na sjeveru je dodan rasjed (oznaka seizmotektonski aktivnog područja) te obrisano osobito vrijedan predjel-prirodni krajobraz.

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Na kartografskom prikazu ''3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite'' sukladno PPVSŽ obrisana je obveza izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Bogdanovci te površina ''područja mina''.
Odredbe za provedbu

Osim naprijed navedenih usklađivanja, korigirane su i Odredbe za provedbu vezane za izgradnju u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja i gradnju gospodarskih poljoprivrednih građevina izvan granica građevinskih područja.
Izmjena i dopuna broj 4.

Ovom izmjenom usklađen je PPUO sa Zakonom o prostornom uređenju (''NN'' 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

U grafičkom dijelu, zbog ugrađivanja Plana u informacijski sustav prostornog uređenja sva građevinska područja precrtana su na nove digitalne katastarske planove u HTRS96/TM sustavu s maksimalnom mogućom točnošću s obzirom na novonastale čestice i razlike u katastarskim podlogama.

Pri precrtavanju građevinskih područja na nove digitalne katastarske planove u HTRS96/TM sustavu došlo je do neznatnih razlika u površini i obliku granica.

Na kartografskim prikazima Plana crtani su izgrađeni i neizgrađeni ali uređeni dijelovi građevinskih područja sukladno Zakonu.

Osim usklađivanja grafičkog dijela Plana sa Zakonom usklađene su i Odredbe za provedbu PPUO Bogdanovci. 

Izmjena i dopuna broj 5.

Ovom izmjenom korigiran je sustav odvodnje otpadnih voda na prostoru Općine sukladno zahtjevima nadležne službe i potrebama Općine (obrazloženo je u točki 6. Izmjena i dopuna).
Izmjena i dopuna broj 6.

Ova izmjena odnosi se na ugrađivanje zahtjeva javnopravnih tijela, a to su:
Zahtjev HAKOM-a

U Odredbama za provedbu Plana dodane su odredbe na temelju zahtjeva HAKOM-a.

Zahtjev Ministarstva kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru
Korigiran je grafički dio Plana te Odredbe za provedbu na način da su dodani podaci o kulturnim dobrima na prostoru Općine.

S obzirom na dodane podatke i postojeće, na području Općine Bogdanovci registrirana, preventivno zaštićena i evidentirana kulturna dobra su:

1. Registrirana kulturna dobra:
1.1. Arheološka nalazišta:
- Bogdanovci
-
„Gradina“, prapovijesno arheološko nalazište, ROS -0234,




-
„Dambovo“, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište, Z-4985,




-
„Velika Zlatara, prapovijesno arheološko nalazište, Z-4985,




-
„Voćnjak“, prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište, 





Z-5613,


- Svinjarevci

- „Šarviz-Parloge“, srednjovjekovno arheološko nalazište, Z-5547,




-
„Svetinje“, prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište, 





Z-4987,




- „Studenac“, srednjovjekovno arheološko nalazište, Z-5613,

2. Preventivno zaštićena kulturna dobra:

2.1. Civilna građevina

- Petrovci

- Kuća obitelji Burčak, Ul.bana J.Jelačića 7, P-5060,




- Kuća s tradicijskom okućnicom, Vukovarska 3, P-5802,

3. Evidentirana kulturna dobra:

3.1. Sakralna građevina

- Petrovci

-
Grkokatolička crkva, 


   - Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg,

- Svinjarevci

-
Crkva sv. Martina, 




-
Pravoslavna crkva,

3.2. Etnološka građevina

- Svinjarevci

- Prizemna kuća (Ulica bana J.Jelačića 2.),

3.3. Memorijalni

- Bogdanovci
-
Masovna grobnica iz Domovinskog rata,

3.4. Arheološka nalazišta

- Bogdanovci
-
Naratak, pretpovijesno arheološko nalazište,




-
Orlinjak, pretpovijesno arheološko nalazište,




-
Tialjevci, pretpovijesno arheološko nalazište, 




-
Velika Lipica, pretpovijesno arheološko nalazište,





-
Starica, pretpovijesno arheološko nalazište,




-
Planta, pretpovijesno arheološko nalazište,

- Lipica-nad pijavičarom, prapovijesno, antičko, srednjovjekovno i  novovjekovno arheološko nalazište,

- Bogdanovci, srednjovjekovno arheološko nalazište,

- Selište, srednjovjekovno arheološko nalazište,

- Orlinjak-Parlog, antičko arheološko nalazište,

- Racinci/Pavlovac, antičko arheološko nalazište,

- Petrovci

-
Malo Polje, prapovijesno i antičko arheološko nalazište,




-
Jabuča, antičko arheološko nalazište,




-
Petrovačka Dubrava, prapovijesno arheološko nalazište,




-
Rogozna-Milkovci, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno nalazište,




-
Rudina-pogona PIK-a Dubrava, prapovijesno arheološko nalazište,




- Brođanska, prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište,




- Poljica, srednjovjekovno arheološko nalazište,




- Petrovačka Dubrava, prapovijesno arheološko nalazište,




- Brođanska-jug 1, prapovijesno arheološko arheološko nalazište,




- Brođanska-jug 2, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište,




- Kod kruški, srednjovjekovno i novovjekovno arheološko nalazište,

- Brestovo-kraka bara, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište,

- Jaraš-Ulica bana J.Jelačića 28, prapovijesno arheološko nalazište,

- Vukovarska ulica 8, prapovijesno arheološko nalazište,

- Istočno od groblja, antičko arheološko nalazište.

- Svinjarevci

-
Rastova Međa, srednjevjekovno arheološko nalazište,




-
Trinčil, prapovijesno i antičko arheološko nalazište.

U Tablici boj 2. „Broj kulturnih dobara na prostoru Općine Bogdanovci“ prikazana je vrsta zaštite i broj kulturnih dobara po naselju.

Tablica broj 2. 

Broj kulturnih dobara na prostoru Općine Bogdanovci

	
	OPĆINA

NASELJE
	PROFANE GRAĐEVINE
	SAKRALNE GRAĐEVINE
	ETNOLOŠKE GRAĐEVINE
	ARHEOLOŠKI LOKALITETI
	MEMORIJALNI SPOMENICI

	
	
	E
	R
	P
	E
	R
	P
	E
	R
	P
	E
	R
	P
	E
	R
	P

	
	OPĆINA BOGDANOVCI UKUPNO
	
	
	
	2
	2
	2
	1
	
	
	28
	7
	
	1
	
	

	1.
	Bogdanovci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	4
	
	1
	
	

	2.
	Petrovci
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	

	3.
	Svinjarevci
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	
	2
	3
	
	
	
	


Izvor podataka: Konzervatorski odjel u Vukovaru

Zahtjev MUP-a, Ravnateljstva civilne zaštite, PUCZ Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar
Korigiran je tekstualni dio Plana i Odredbe za provedbu Plana na temelju zahtjeva Službe civilne zaštite Vukovar.

Zahtjev INA d.d.

Dostavljeni su podaci o tri napuštene duboke bušotine (Vukovar-2, Vukovar-4 i Vukovar-6) oko kojih je potrebno ustanoviti zaštitnu zonu u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak i rad ljudi, a iznosi 3 metra u polumjeru oko osi bušotine.

Bušotine su ucrtane na kartografski prikaz ''3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora'', a promijenjen je dio Odredbi za provedbu PPUO gdje se u članku 105., tekst stavka 2. u cijelosti zamijenio novim.

Zahtjev JANAF d.d.

Zahtjev JANAF-a se poklapa s usklađivanjem s PPVSŽ. U odnosu na dosadašnji PPUO Bogdanovci, novo su planirani višenamjenski međunarodni produktovodi za naftne derivate, u svrhu povezivanja proizvođača i potrošača produktovodima kao najsigurnijim načinom transporta nafte i njezinih derivata. Navedeni cjevovodi su planirani u koridoru uz postojeći magistralni naftovod-JANAF. Na kartografskom prikazu ''2.3. Proizvodnja i cijevi transport nafte i plina'' ovaj cjevovod je prikazan isprekidanom linijom u crnoj boji.

Zahtjev za korekcijom tekstualnog dijela PPUO odnosi se na odredbe za provedbu PPUO gdje se traži utvrđivanje zaštitne zone naftovoda i zone opasnosti uz naftovode. Traženo je i uvršteno u odredbe za provedbu PPUO, gdje je u cijelosti zamijenjen tekst članka 75., a zahtjev JANAF-a je uvršten u stavku 1., 2., 3. i 5.

Zahtjev Plinacro, d.o.o.

Zahtjev Plinacro se također poklapa s usklađivanjem s PPVSŽ.

Traženo je planiranje gradnje magistralnih plinovoda Slobodnica-Sotin te Osijek-Vukovar, a dostavljen je i geodetski položaj postojećih i planiranih cjevovoda. Usporedbom dosadašnjih podataka i novodobivenih ustanovljeno je da se postojeći magistralni plinovod Vinkovci-Negoslavci DN 400/50 nalazi sjeverno u odnosu na postojeći magistralni naftovod JANAF, a ne južno kao što je do sada na grafici prikazan. Ispravak je vidljiv na grafičkom prikazu ''2.3. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina'', gdje je prepravljen prikaz položaja više magistralnih cjevovoda na pozicije između naselja Petrovci i Svinjarevci (postojeći JANAF i plinovod Vinkovci-Negoslavci te planirani cjevovodi- naftovod PEOP, produktovod te plinovod Slobodnica-Sotin. U sjevernom dijelu Općine promijenjen je i položaj planiranog magistralnog plinovoda na pravcu Osijek-Vukovar, DN 800/75, i ucrtan planirani međunarodni plinovod Sotin-Mursko Središće.
U tekstualnom dijelu Plana radi usklađivanja sa zahtjevima JANAF i Plinacro promijenjen je tekst odredbi za provedbu PPUO Bogdanovci, članak 79., a zahtjev Plinacro je uvršten u stavke 1., 2., 4. i 6.

Zahtjev HEP-plin d.o.o.

Zahtjevane su korekcije odredbi za provedbu PPUO. Traženo je vođenje plinovoda po površinama javne namjene, obostrano u uličnom profilu te osiguranje udaljenosti plinovoda od ostalih infrastrukturnih vodova kao i zabranu sadnje drveća i grmlja u pojasu od 2 m preko plinovoda.

Zahtjev se dijelom preklapa s usklađivanjem s PPVSŽ jer su tijekom izrade PPVSŽ dostavljeni podaci o izgrađenoj mreži na području Županije iz čega je vidljivo da je mreža  na području Općine Bogdanovci u cijelosti izvedena. U dosadašnjem PPUO Bogdanovci distribucijska plinovodna mreža je prikazana kao planirana pa je korigiran kartografski prikaz broj ''2.3. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina'' na način da je ucrtana mreža postojećih distribucijskih plinovoda na mjestu planiranih.

U tekstualnom dijelu Plana je prihvaćen zahtjev na način da je u odredbama za provedbu PPUO u članku 79., traženo uvršteno u stavke 7. i 8.

Zahtjev Vodovoda grada Vukovara
Prema posebnim zahtjevima isporučitelja vodne usluge „Vodovod grada Vukovara,“ korigira se ''Vodno gospodarski sustav'' na način da se korigira sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje. 

Slijedno tome izmijenjen/korigiran je kartografski prikaz ''2.5. Infrastrukturni sustavi i mreže-Vodno gospodarski sustav'', i to:

· U dijelu koji se odnosi na vodoopskrbni sustav, na način da su korigirani vodovi u smislu, izgrađenosti.

Pojedinačne izmjene su sljedeće:

-
planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod iz smjera državne ceste D57 prema naselju Svinjarevci stavlja se u kategoriju postojeći, budući je izveden.

· U dijelu koji se odnosi na sustav odvodnje na način da se mijenja način rješavanja odvodnje naselja Bogdanovci iz lokalnog rješavanja u zajednički, spajanjem na sustav grada Vukovara.

Pojedinačne izmjene su sljedeće:

-
ucrtava se kolektorski vod naselja Bogdanovci, kao dio zajedničkog odvodnog sustava grada Vukovara, do granice Općine,

-
uz uređaj za pročišćavanje stavlja se tekst „Alternativno rješenje.“

U tekstualnom dijelu mijenjaju/dopunjuju se Odredbe za provedbu sukladno izmjenama na kartografskim prikazima, PPVSŽ i zahtjevu isporučitelja vodne usluge.

Izmjena i dopuna broj 7.

Ucrtavanje planiranih granica eksploatacijskih polja Cerić i Berak te plinovoda koji je u funkciji planiranih eksploatacijskih polja Cerić i Berak, sukladno zahtjevu tvrtke Vermilion Zagreb Exploration d.o.o.

Tijekom provođenja istražnih radnji na utvrđivanju mogućnosti eksploatacije ugljikovodika (nafte i plina) na širem prostoru Slavonije, ustanovljene su podzemne zalihe zemnog plina.

Za pridobivanje istih nužno je formiranje novih eksploatacijskih polja i njihovo ucrtavanje u prostorno-plansku dokumentaciju.

Zahtjev je za ucrtavanje dvaju planiranih polja-EPU Cerić i EPU Berak koji se dijelom nalaze i na području Općine Bogdanovci. Za predaju pridobivenih količina zemnog plina u veledistribucijski sustav plina RH nužno je i planiranje spojnog plinovoda od EPU-a Berak i Cerić do plinske stanice i priključenja na postojeći magistralni plinovod na plinskoj stanici kod Starih Jankovaca.

Na kartografskom prikazu broj  ''1. Korištenje i namjena površina'' ucrtani su planirani EPU Cerić i EPU Berak s pripadajućom oznakom E1.

Na kartografskom prikazu broj ''2.3. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina'' ucrtani su planirani EPU Cerić i Berak, te trasa planiranog lokalnog-spojnog plinovoda EPU Berak-SOP Stari Jankovci.

U tekstualnom dijelu Plana su dopunjene Odredbe za provedbu članak 60., u kojem je definirana mogućnost gradnje unutar planiranih EPU, a korekcijom članka 79., stavak 9., propisan i način gradnje spojnog plinovoda EPU Berak-SOP Stari Jankovci.

Izmjena i dopuna broj 8.

Ovom izmjenom korigirane su Odredbe za provedbu sukladno razvojnim potrebama Općine i zbog lakše provedbe Plana.

Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina
S obzirom na sve prethodno navedeno korigirale su se površine unutar obuhvata PPUO Bogdanovci, a sve je prikazano u tablici broj 3. ''Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina''.
Tablica broj 3.

Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina

	Red. broj
	NAMJENA POVRŠINA
	
	OZNAKA

na kartograf. prikazu
	UKUPNO

(ha)
	stan/ha
	ha/stan

	1.
	GRAĐEVINSKA PODRUČJA
	Ukupno

Izgrađeni dio GP
	
	
	
324,19
258,9
	10,06
	

	1.1.
	Građevinska područja

naselja
	Ukupno 

Izgrađeni dio GP
	GP
	311,59
255,15

	
	
	

	1.2.
	Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarska zona ''Bogdanovci''

	Ukupno 

Izgrađeni dio GP
	I
	8,85
0


	
	
	

	1.3.
	Izdvojena građevinska područja izvan naselja groblja


	Ukupno 

Izgrađeni dio GP
	+
	3,75
3,75

	
	
	

	2.
	IZGRAĐENE STRUKTURE

VAN GRAĐEVINSKOG

PODRUČJA
	Ukupno
	
	
	3,23
	1069,9
	

	2.4.
	Športsko-rekreacijska namjena izvan GP

	
	
	3,23
	
	
	

	3.
	POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE-OBRADIVO
	Ukupno
	
	
	4.223,08
	
	1,31

	3.1.
	Osobito vrijedno obradivo tlo
	
	P1
	3.474,26
	
	
	

	3.3.
	Ostala obradiva tla
	
	P3
	748,82
	
	
	

	4.
	ŠUME ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE
	Ukupno
	
	
	397,60
	
	0,12

	4.1.
	Gospodarske šume
	
	Š1
	397,60
	
	
	

	7.
	VODNE POVRŠINE
	Ukupno
	_____
	
	167,60
	
	0,05

	7.1.
	Vodotoci
	
	
	21,0
	
	
	

	7.4.
	Akumulacija
	
	AP
	146,60
	
	
	


	8.
	OSTALE POVRŠINE
	Ukupno 
	____
	
	57,40
	
	0,02

	8.2.
	Površine infrastrukturnih sustava
	
	____
	57,40
	
	
	

	9.
	OPĆINA UKUPNO
	
	5173,10
	
	1,53


Izvor podataka: PPUO Bogdanovci

                          ZPO Osijek
Zbog prebacivanja cijelog PPUO Bogdanovci u HTRS96/TM sustav došlo je do veće razlike u površini poljoprivrednog zemljišta.
B) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA

· Zakon o prostornom uređenju (N.N., br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

· Zakon o gradnji (N.N., br. 53/13, 20/17 i 39/19)

· Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (N.N., br. 29/83, 36/85 i 42/86)

· Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (N.N., br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)

· Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (N.N., br. 78/13)

· Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (N.N., br. 37/14, 154/14 i 30/21)

· Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N., br. 69/99, 151/03 i 157/03- ispravak, N.N., br. 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15)

· Zakon o zaštiti prirode (N.N., br. 80/13 i 15/18)

· Uredba o ekološkoj mreži (N.N., br. 124/13 i 105/15)

· Pravilnik o prostornim standardima, normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima za planiranje mreže športskih objekata (N.N., br. 38/91)

· Zakon o cestama (N.N., br. 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13)

· Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N., br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 i 158/13)

· Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilazu na javnu cestu (N.N., br. 119/07)

· Zakona o elektroničkim komunikacijama (N.N., br. 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13) 

· Zakon o energiji (N.N., br. 120/12)

· Zakon o tržištu električne energije (N.N., br. 22/13)

· Podzakonski akt

Opći uvjeti isporuke električne energije (N.N., br. 8/91)

Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (N.N., br. 14/06)

· Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (''Službeni list'' 65/88.; N.N., br. 55/96 i 24/97)

· Zakon o zaštiti okoliša (N.N., br. 80/13)

· Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (N.N., br. 64/08, 67/09)

· Zakon o zaštiti zraka (N.N., br. 130/11)

· Zakon o zaštiti od buke (N.N., br. 30/09, 55/13 i 153/13)

· Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N., br. 145/04.)

· Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N,N., br. 35/94, 55/94-ispravak i 142/03)

· Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N,N., br. 8/06)

· Zakon o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10)

· Zakon o tržištu plina (N.N., br. 40/07)

· Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (''Službeni list'' SFRJ, br. 26/85. i N.N., br. 53/91)

· Zakon o vodama (N.N., br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13)

· Odluka o utvrđivanju granica vodnih područja (N.N., br. 79/10)

· Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (N.N., br. 55/11 i 47/13)

· Državni plan za zaštitu voda (N.N., br. 8/99)

· Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N., br. 26/03, 82/04, i 110/04)

· Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N., br. 94/13)

· Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata (N.N., br. 175/03)

· Pravilnik o prostornim standardima, normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima za planiranje mreže športskih objekata (N.N., br. 38/91)

· Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i drugim uvjetima za uređenje sredstava melioracijske odvodnje, te osnovama za tehničko i gospodarsko održavanje sustava (N.N., br. 4/98)

· Uredba o klasifikaciji voda (N.N., br. 77/98)

· Uredba o opasnim tvarima u vodama (N.N., br. 78/98)

· Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (N.N., br. 40/99., 6/01 i 14/01)

· Pravilnik o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće (N.N., br. 22/86)-članak 43. i 214. ZV,

· Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (N.N., br. 66/11)

· Pravilnik o izradi Vodnogospodarske osnove Hrvatske (N.N., br. 120/03)

· Zakon o sustavu civilne zaštite (N.N., br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)
· Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (N.N., broj 16/19)

· Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N., 69/16)

· Procjena razlika od velikih nesreća za Općinu Bogdanovci (ožujak, 2018)
· Zakon o šumama (N.N., br. 140/05, 82/06, 129/08 i 80/10)

· Zakon o lovstvu (N.N., br. 140/05 i 75/09)

· Zakon o poljoprivrednom zemljištu (N.N., br. 39/13)

· Zakon o željeznici (N.N., br. 32/19 i 20/21)

· Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (N.N., br. 121/07 i 101/12)

· Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi (N.N., br. 127/05 i 16/08)

· Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (N.N., br. 127/05 i 121/07)

· Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (N.N., br. 127/05)

· Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (N.N., br. 121/07)

· Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (N.N., br. 127/05, 121/07, 110/10 i 8/11)

· Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (N.N., br. 121/07)

· Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (N.N., br. 110/10)

· Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (N.N., br. 8/11)

· Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (N.N., br. 3/14 i 72/17)

· Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (N.N., br. 63/20), 

· Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (N.N., br. 93/10)

· Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (N.N., br. 111/15)

· Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (N.N., br. 111/15)

C) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Nositelj izrade je prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju zatražio zahtjeve od dvadeset i sedam javnopravnih tijela i osoba (njihov popis naveden je u članku 8. Odluke o izradi Plana).

Petnaest javnopravnih tijela i osoba dostavilo je zahtjeve, a to su:

1. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru, Vukovar

2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Zagreb

3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovišta i drvne industrije, Zagreb

4. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Vinkovci, Odjel za ekologiju i zaštitu šuma, Vinkovci

5. MORH, Zagreb

6. MUP, RCZ, PU Civilne zaštite Osijek, SCZ Vukovar, Vukovar

7. HAKOM, Zagreb

8. Hrvatske ceste, Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Odjel za strateško planiranje, Zagreb,

9. Uprava za ceste VSŽ, Vinkovci

10. HEP Plin, Osijek

11. Plinacro d.o.o., Zagreb

12. JANAF, Sektor razvoja i investicija, Zagreb

13. INA, Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Zagreb

14. Vodovod grada Vukovara d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

15. Općina Tompojevci

Preslici zahtjeva priloženi su u nastavku:
[image: image1.jpg]-
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Uprava za zadtitu kulturne bastine Primlieno: 04.08. A,
Konzervatorski odjel u Vukovaru "
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OPCINA BOGDANOVCI
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Predmet: Ii. izmjene | dopune PPUO Bogdanovci - zahtjevi, dostavijaju se

Sukladno &lanku 90. st. 4. Zakona o prostornom uredenju (“NN* 153/13, 65/17, 114/18, 39119,
98/19) ovi zahtjevi donose se na temelju &l. 56. Zakona o zadtiti i oduvanju kultumih dobara (‘NN*
69/99, 161/03, 157/03, 87/09, BB/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/1 3, 152/14, 98/15, 44117, 80/18,
32/20, 62/20) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci za podrugje zastite kulturne
bastine:

- Temeljem Clanka 2., st. 1., t. 6. Odluke (Ugradivanje zahtjeva javnopravnih tijela) PPUO
Bogdanovci potrebno je dopuniti u dijelu koji se odnosi na zastitu kulturne bastine jer je od
posljednje izmjene Plana doslo do promjene broja i pravnog statusa kulturnih dobara. Prema
podacima koje dostavljamo u privitku pofrebno je dopuniti tekstualni i grafi¢ki dio Plana.

Po ovlasti Ministrice

Procelnica
>enka Predrijevac, diplinZ.grad.

.

Privitak:
- Zahtjevi - tekstualni dio
. - Karta s polozajem arheolodkog nalaziSta

Dostavitl:

1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje



[image: image2.jpg]ZAHTJEVI | SMJERNICE ZASTITE KULTURNE BASTINE ZA IZRADU V. IZMJENA |
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE STARI JANKOVCI:

Uvodno obrazloZenje:

U vezi plinovoda koji je u funkciji eksploatacijskih polja Ceri¢ i Berak. Konzervatorski odjel u
Vukovaru u kontaktu je sa investitorom Vermilion d.o.0., a proveden je i terenski pregled te
geofizitka snimanja na lokaciji Stanice za obradu plina i trasi plinovoda. U tom postupku, na
podru¢ju Opéine Bogdanovci trasa plinovoda prolazi podrugjem evidentiranog arheolo$kog
nalazista “Trintiz"/“Tringil" te u neposrednoj blizini zastic¢enog arheoloskog nalazi$ta “Svetinje“.

Postojanje arheoloSkog nalaziSta nije prepreka za izgradnju plinovoda, ali ¢ée u postupku
izdavanja akata kojima se odobrava gradenje biti potrebno ukljuéiti ovaj Odjel kroz postupak
izdavanja posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta te prije izgradnje provesti mjere zastite.
Investitor je upoznat sa navedenim te smo generalno usuglasiti kakve ¢e mjere zastite biti ovisno
o koli¢ini planiranih zemljanih iskopa na trasi plinovoda.

Mijere zastite kulturne bastine iz vaze¢eg PPUO Bogdanovci dovoljno su razradene i za postupak
gradnje plinovoda - temeljem él. 90. st. 4. vazeéeg PPUO Bogdanovci (I. 1zmjene i dopune
2011/12.) S obzirom na to, povrh svega nije potrebno posebno unositi dodatne mjere zastite
kulturne bastine koje ¢e se posebno odnositi na eksploatacijsko polje i plinovod jo$ i kroz Il.
izmjene i dopune PPUO Bogdanovci.

Zahtjevi:

U tekstualnom dijelu plana na odgovarajuéem mjestu s popisom dobara, potrebno je aZurirati
podatke o kulturnim dobrima na sljedeci nacin:

Spomenici graditeljske bastine:

Preventivno zasticena kulturna dobra upisana u Registar Kulturnih dobara, Listu preventivho
zasti¢enih kulturnih dobara:

- Petrovci, Kuéa obitelji Burcak, Ul.bana J.Jeladi¢a 7 — registarski broj: P-5060

- Petrovci, Kué¢a s tradicijskom okuénicom, Vukovarska 3 — registarski broj: P- 5802

U planu je upis navedenih dobara u listu zasti¢enih kulturnih dobara (trajna zastita).

Evidentirana kulturna dobra koja su u postupku upisa u Registar kulturnih dobara (trajna zastita):
- Petrovci, Grkokatoli¢ka crkva Pokrov Presvete Bogorodice
- Petrovci, Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg

U tekstualnom dijelu plana Odredbe za provodenje, dio o zastiti kulturne bastine, u ¢l. 90.
potrebno je azurirati podatke o kulturnim dobrima na sljedeéi nacin:

- Preventivnho zasticeno arheolo$ko nalaziste Bogdanovci - “Vocnjak‘, prapovijesno i
srednjovjekovno arheolo$ko nalaziste postalo je trajno zasticeno te je upisano u Registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske, Listu zadticenih kulturnih dobara pod br. Z-5919. Navedeno nalaziste
potrebno je premjestiti u popis trajno zasti¢enih.

- Preventivno zastiéenih arheoloskih nalazita na podrucju Opéine Bogdanovci vise nema.
Popis evidentiranih arheolo$kih nalazista potrebno je dopuniti sliede¢im nalazistima:

- - Bogdanovci - Lipica — nad pijavicarom, prapovijesno, anticko, srednjovjekovno i novovjekovno
arheolo$ko nalaziste.

- Bogdanovci, srednjovjekovno arheolosko nalaziste.

- Seliste, srednjovjekovno arheolo3ko nalaziste.

- Orlinjak — Parlog, anti¢ko arheolo$ko nalaziste.

- Racinci / Pavlovac, anti¢ko arheolosko nalaziste.



[image: image3.jpg]- Petrovci - Brodanska, prapovijesno i srednjovjekovno arheolosko nalaziste.
- Poljica, srednjovjekovno arheolo$ko nalaziste.
- Petrova&ka Dubrava, prapovijesno arheolosko nalaziste.
- Brodanska — jug 1, prapovijesno i antitko arheolo$ko nalaziste.
- Brodanska — jug 2, anti¢ko i srednjovjekovno arheolosko nalaziste.
- Kod kruski, srednjovjekovno i novovjekovno arheolosko nalaziste.
- Brestovo — kraka bara, prapovijesno, anti¢ko i srednjovjekovno arheolosko nalaziste.
- Jarag — Ulica bana J. Jelaci¢a 28, prapovijesno arheolosko nalaziste
- Vukovarska ulica 8, prapovijesno arheolosko nalaziste
- Istoéno od groblja, anticko arheolosko nalaziste.

U grafickom dijelu Plana potrebno je na kartografskom prikaz 3.1. Uvjeti koristenja i zastite

prostora odgovaraju¢éom oznakom oznaciti:

- evidentirana arheolo$ka nalazi$ta sa popisa prema kartama u privitku.

- preventivno zastiéeno nalaziste “Vocénjak" potrebno je oznaciti tamnijom bojom jer je postalo
zasti¢eno.

- naprijed navedene spomenike graditeljske bastine koji ve¢ nisu ucrtani u Planu potrebno je
oznaditi u grafitkom dijelu plana na odgovarajuci nagin.
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REPUBLIKA HRVATSKA |
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE IZNOSU O

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, PP. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

ke 0 e

KLASA: 350-02/21-01/49 PR
URBROJ: 525-07/0148-21-2
Zagreb, 11. veljace 2021.

nacelink

Opéina Bogdanovci
Bana Josipa Jela¢i¢a 1, 32000 Bogdanovci
Op¢insko vijeée

PREDMET: Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci
- zahtjevi za izradu prostornog plana - dostavljaju se

Veza:

KLASA:350-02/21-01/01

URBROJ:2196-03/01/01-21-01

0d: Bogdanovci, 22. sijecnja 2021.

Primljeno: 525 - Ministarstvo poljoprivrede:25. sijecnja 2021.

Sukladno odredbama ¢lanka 90. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®,
br. 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19. ) dostavljamo zahtjeve za izradu II. Izmjena i dopuna
prostornog plana Opé¢ine Bogdanoveci.

Temeljem Clanaka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljiStu (,Narodne
novine®, 20/18.. 115/18. 1 98/19., u daljnjem tekstu: Zakon) prije dono3enja Drzavnog plana
prostornog razvoja, prostornog plana Zupanije, odnosno Grada Zagreba, prostornih planova
podrucja posebnih obiljezja, prostornog plana velikoga grada, grada, odnosno opcine, nositelj
izrade, duZan je pribaviti zahtjeve i misljenje nadleZnog javno pravnog tijela (Ministarstva
poljoprivrede).

Clankom 29. stavkom 1. i 2. Zakona, uredeno je da se poljoprivrednim zemljistem u
vlasniStvu drzave raspolaze na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji$tem u
vlasniStvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljiStem u vlasnistvu drzave), odnosno ¢lankom 30, stavka 1. Zakona propisano je da se
Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu drzave ( u daljnjem tekstu:
Program ) mogu jednokratno planirati povrsine poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu drzave
za ostale namjene maksimalno do 5% ukupne povrsine poljoprivrednog zemljista na podrugju
op¢ine ili grada.

Nadalje. prostornim planom Opéine Bogdanovei povrsine poljoprivrednog zemljista u
vlasnistvu drzave ne mogu se uvrstiti u gradevinsko podrucje sve dok se ne donese Program
uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Zakonom je ogranieno prodirenje gradevinskog podruéja na osobito vrijedno
obradivo (P1 ) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljiSte izvan granica gradevinskog

i



[image: image7.jpg]podru¢ja, osim za namjene navedene u ¢lanku 22. stavku 3. Zakona. U skladu sa navedenim,
ukoliko se planira proirenje gradevinskog podrudja na najvrijednije poljoprivredno zemljiste
(P11 P2 kategorije) isto je potrebno obrazloziti.

Sukladno navedenom, kod podnosenja zahtjeva za migljenjem na prijedlog prostornog
plana Ministarstvu poljoprivrede, potrebno je priloZiti:

1.

2.

{»_Ivablica 1.

Prijedlog Prostornog plana Op¢ine Bogdanovci u elektronskom obliku (CD),

Ocitovanje Op¢ine Bogdanovci o uskladenosti Prijedloga Prostornog plana sa
Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu drZave odnosno
da li je poljoprivredno zemljiste koje se prenamjenjuje obuhvaceno nekim od
oblika raspolaganja/odnosno kategorijom raspolaganja za ostale namjene.

Kartografske prikaze promjene namjene poljoprivrednog zemljidta u odnosu na
postojeCe  stanje, odnosno iskaza povedanja i/ili smanjenja  povriina
poljoprivrednog zemljista.

Prikaz povrSina/katastarskih Cestica na koje se proiruje gradevinsko podrucje
odnosno povrSina/katastarskih Cestica koje se izuzimaju iz gradevinskog podrugja
u tablici 1.

NASELJE

BROJ

{ -
| | | f
| KATASTARSKE | POVRSINA | KULTURA | VLASNISTVOI NAMJENA i |
| CESTICE/ koo. f ~ Privatno/ | BONITET

| | doavno |

!
. & b i SN SRABHE |
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' REPUBLIKA MRVATSKA™
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKC-S2UEMBKA .(IJ(QNIJA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE CPEIN'A _BDTIDAMO
' Primijeno: Ok.02. 2,
10000 Zagreb, Planinska 2a Uruds.br. Klasa:
2196/03 | 5001
KLASA: 350-02/21-01/52 : -

URBROJ: 525-11/0567-21-2 10\
Zagreb, 27. sije¢nja 2021. 04

HRVATSKE SUME d.o.0., DIREKCIJA
Ulica kneza Branimira 1
10 000 Zagreb

PREDMET: Odluka o izradi II. [zmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine
Bogdanovci ‘
- na nadlezno postupanje, dostavlja se

Postovani,

odredbom ¢lanka 40. stavka 4. Zakona o $umama (,Narodne novine“, br.: 68/18.,
115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.), Hrvatske Sume d.o.o. izdaju zahtjeve u postupku izrade
prostornih planova na poziv nositelja izrade prostornog plana te vam dostavljamo zahtjev
Opéine Bogdanovci, u prilogu, na nadlezno postupanje.

S postovanjem,

U prilogu: — kao u tekstu

DOSTAVITL:
1. Naslovu,
2. U spis predmeta.

Na znanje:
- Op¢ina Bogdanovci, Bana J. Jelaci¢a 1, 32 000 Bogdanovei.
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Uruds.br. Klase:
HRVATSKE ,

drudtvo s ograni¢enom odgovornoscu .uuw% =Ulica kneza Branimira 1
/

Uprava: Krunoslav Jakupé&ié, dipl. ing. $um. — predsjednik; Ante Sabljic, dipl.ing. Sum. - &lan; mr.sc. Igor Fazekas - Clan - MB 3631133 «
OIB 69693144506 - Trgovacki sud u Zagrebu (MBS 080251008) « Temeljni kapital 1.171.678.000,00 kn, uplacen u cijelosti
SWIET: PBZGHR2X - IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 « Telefon: 01/4804 111 « Telefax: 01/4804 107 « pp 148, 10002 Zagreb -

web: http:/www. hrsume.kr+ e-mail: direkciia@hrsume.hr
Uprava Suma PodruZnica Vinkovci, Trg bana Josipa Sokgeviéa 20; Vinkovei

ODJEL ZA EKOLOGIJU I ZASTITU SUMA
KLASA: VK/20-01/428

URBROIJ: 01-00-06/02-21-04

Vinkovci, 01.veljate 2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA
OPCINA BOGDANOVCI
OPCINSKO VIJECE
Bana J. Jeladiéa 1 32000 Bogdanovci

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢éine Bogdanovci
- misljenje, dostavlja se

Temeljem vadeg zahtjeva (KLASA:350-02/21-01/01, URBROJ:2196-03/01/01-21-01)  za
dostavom zahtjeva, planskih smjernica i propisa iz podru¢ja naSeg djelokruga, samo u dijelovima
koji se predmet izrade novih izmjena i dopuna Prostornog plana, obavjestavamo vas slijedece:

Zakon o $umama definira §to je moguée planirati na Sumi i Sumskom zemljistu, ali samo ako to
iz tehnickih ili ekonomskih razloga nije moguée planirati izvan Sume, odnosno Sumskog zemljiSta.
Sume i $umska zemljista specifiéno su prirodno bogatstvo te s opéekorisnim i gospodarskim
funkcijama $uma uvjetuju poseban nacin planiranja, gospodarenja i koriStenja na nacelu odrzivoga
gospodarenja Sumama.

Odrzivo gospodarenje Sumama zna¢i koristenje Suma i Sumskog zemljista na naéin, i u mjeri,
koji odrZava njihovu bioraznolikost, produktivnost, kapacitet za regeneraciju, vitalnost i potencijal da
trenutadno i ubuduée ispune odgovarajuce ekoloke, gospodarske i druStvene funkcije na lokalnoj,
nacionalnoj i globalnoj razini te koji ne uzrokuje $tetu drugim ekosustavima.

Predmetne izmjene i dopune moraju biti u skladu sa Zakonom o Sumama (NN 68/2018, 115/18,
98/19, 32/20,145/20), pogotovo s &l. 40, koji se odnosi na izradu i donoSenje prostornih planova:

Clanak 40.

(1) U $umi i na $umskom zemljistu moZe se graditi samo Sumska infrastruktura, lovnogospodarski i
lovnotehnitki objekti, gradevine za potrebe obrane i nadzora drzavne granice, spomenici kojima se
obiljezavaju mjesta masovnih grobnica Zrtava rata i mjesta stradavanja te gradevine koje su planirarf

|

prostornim planovima.




[image: image10.jpg]Dostaviti:
1. Odjel za ekologiju i zastitu Suma
2. Pismohrana
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@ REFUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARGK: .JR‘JFQ’V‘-)% JJJP"AN'JA
REPUBLIKA HRVATSKA oG £ B AN
Primi; 1. 2.2,
MINISTARSTVO OBRANE mLns IR - ,
ZAGREB Uruds.br. Klasa:
UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE BTOL [
SEKTOR ZA VOJNU INFRSTRUKTURUI | 2195/03 00z )01}
ZASTITU OKOLISA | 1%

Sluzba za vojno graditeljstvo i
energetsku ucinkovitost

KLASA: 350-02/21-01/20
URBROJ: 512M3-020202-21- 2
Zagreb, 09. veljace 2021.
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA
OPCINA BOGDANOVCI
Opéinsko vijece
Bana J. Jeladica 1
32000 Bogdanovci

PREDMET: 1I. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci
- ofitovanje, dostavlja se

VEZA: Vas akt: KLASA:350-02/21-01/0, URBROJ:2196-03/01/01-21-01
od 22. sijecnja 2021. godine.

Aktom iz veze predmeta zatraZeni su podaci, planske smjernice i dokumenti od
vaznosti za obranu u svrhu izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine
Bogdanovci.

Na temelju odredbi ¢lanka 92. Zakona o obrani (“Narodne novine™ broj 73/13, 75/15,
27/16, 110/17, 30/18 i 70/19) i Pravilnika o zadtitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih
lokacija i gradevina (“Narodne novine” broj 122/15), obavje$tavamo vas da na podrugju
obuhvata II. Izmjena i dopuna Prostornog olana uredenja Opéine Bogdanovci nema zona
posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zastitu interesa obrane koje treba utvrditi u
postupku izrade predmetnog plana.

SINO /

¥

S postovan m,

%UZFE

ehmlr Am k d1 mg geod.

Dostaviti:

Vo apRh
- naslovu B ; ‘
- pismohrana, ovdje 10"
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RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE Primliens: <6.07. 27
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK Urud¥.br
SLUZBA CIVILNE ZASTITE VUKOVAR —

Klasas

2196/53 85002 sp-01 oy |

KLASA: 350-02/21-01/19
URBROJ: 511-01-386-21-2
Vukovar, 26. sije&nja 2021. 04/

OPCINA BOGDANOVCI
BANA JOSIPA JELACICA 1
32000 Bogdanovci

PREDMET: Il. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci, zahtjevi, dostavljaju se,
- dostavlja se

Veza: Vas dopsi, Klasa: 350-02/21-01/01, Urbroj: 2196-03/01/01-21-01
od 22. sijenja 2021. godine

Postovanali,

U svezi VaSeg gore navedenog dopisa, dostavljamo slijedeée zahtjeve zastite i

spasavanja:
1.1l. Izmjene dopune PPUO Bogdanovci moraju biti uskladene s &lancima 3., 13.,
14., 15., 18. 19., od 20., do 30.,33., 35. i 38. Pravilnika o mjerama zastite od

elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju
prostora («NN» broj 29/83, 36/085 i 42/86 ) i

2. Il 1zmjene dopune PPUQ Bogdanovci moraju biti uskladene s
Procjenom rizika od velikih nesreéa za podrugje opéine Bogdanovei.

Napomena

Svi pod zakonski propisi (Uredba i Pravilnici) koji reguliraju problematiku sklonista
(obvezu izgradnje, tehnicke normative, odrzavanje i sliéno) su od 01.08.2015. van
snage te je iste potrebno izbaciti iz prostomih planova, kao i obvezu njihove izgradnje.

Postojeca izgradena sklonista potrebno je odrZavat.




[image: image13.jpg]Propisi na kojima temeljimo nase ,Zahtjeve".

a) Zakon o sustavu civilne zastite ( «NN» broj 82/15, 118/18 i 31/20) i
b) Pravilnik o mjerama zaétite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u

prostornom planiranju i uredivanju prostora («<NN» broj 29/83, 36/085 i 42/86 ).

S postovanjem,

VODITELJ SLUZBE

STJEPAN DRAGANIC

Dostaviti:
1. Naslovu (elektroni¢kom postom)

2. Pismohrani, ovdje
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Republika Hrvatska
Vukovarsko - srijemska Zupanija
Op¢ina Bogdanovci

Opcinski nacelnik

Bana Josipa Jeladiéa 1

32000 Bogdanovci

Predmet: Opéina Bogdanovci )
I1. IZMJENE I DOPUNE PPU OPCINE BOGDANOVCI
zahtjevi — smjernice za izradu

Veza: Vas dopis KLASA: 350-02/21-01/01, URBROJ: 2196-03/01/01-21-01 od 22. sije¢nja
2021. .

Postovani,

temeljem vaSega zahtjeva obavjeStavamo vas da je prema odredbi &l. 3. Zakona o
elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje:
ZEK), elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektronickih
komunikacijskih mreza i usluga, prostorno planiranje, gradnja, odravanje, razvoj i koristenje
elektroni¢kih komunikacijskih mreZa, elektronitke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog
prostora, kao prirodno ograni¢enih opcih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku i da se
prema odredbi iz €l. 25. st. 2. ZEK-a elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura mora
planirati u dokumentima prostornog uredenja. Temeljem odredbi &l. 25. st. 3. ZEK-a,
Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donosenja
dokumenata prostornog uredenja donosi prethodno misljenje kojim se potvrduje da se
dokumentom prostornog uredenja ureduje gradnja elektronitke komunikacijske infrastrukture
1 druge povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s Uredbom o mjerilima
razvoja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i
92/15). Takoder, temeljem odredbi iz &l. 25. st. 11. ZEK-a, HAKOM utvrduje i izdaje
zahtjeve 1 miSljenja u postupku izrade i donoSenja dokumenata prostornog uredenja.

Sukladno odredbama iz ¢l. 76. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13) prostorni plan
opcine odreduje koridore infrastrukture znadajne za grad, odnosno opéinu, dakle odreduje i
koridore elektronitke komunikacijske infrastrukture. U skladu s prethodno navedenim
zakonskim odredbama predmetni PPUO treba sadrzavati smjernice za izgradnju nove i
rekonstrukciju-Sirenje postojece elektronitke komunikacijske infrastrukture kako slijedi:

Novu clektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektronikih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujuéi
slijedeca nacela:

Roberta Frange$a Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hak

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLA ZA MREZNE DJELATNOSTI :}(D E
h
IUFFERUREY IRR CF ORI VR | ERARBUOBB IR )00 0URALRID BB RELEICH 1R O

Aia /



[image: image15.jpg]= za gradove i naselja gradskog obiljeZja: podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina;

= za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina;

= za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijede¢i koridore
prometnica ili Zeljezni¢kih pruga. Iznimno kada je to moguce, samo radi bitnog
skraéivanja trasa, koridor se moZe planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljeznickih
pruga vodeéi rauna o pravu vlasniStva.

= Za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruZanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova planirati
dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno prosirenje radi implementacije novih
tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vode¢i racuna o pravu
zajedni¢kog koristenja od strane svih operatora.

= Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruZanje komunikacijskih usluga
putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, odrediti planiranjem postave
baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim
gradevinama i reSetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i
izvan njih, bez detaljnog definiranja (to¢kastog oznac¢avanja) lokacija razliito za:

-gradove i gusto naseljena podrugja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i
posebno za ravnicasta podrucja;
-ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravniCasta podrucja;

vodeéi raGuna o moguénosti pokrivanja tih podru¢ja radijskim signalom koji ¢e se
emitirati radijskim sustavima smjeStenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove)
uz nadelo zajedni¢kog koristenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to
moguce.

Prostorni planovi ne smiju sadrZavati nazive tvrtki (operatora), uredaja i nazivlja kojima bi se
moglo narusiti pravo na ravnopravno trzisno natjecanje. Podatke o postojecoj elektronickoj
komunikacijskoj infrastrukturi u zoni obuhvata plana kao i podatke o pokrivenosti podru¢ja
radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija, projektant-planer prikuplja od
nadleZnog ureda za katastar, operatora za pruzanje elektroni¢kih komunikacijskih usluga uz
uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatora za pruzanje elektroni¢kih komunikacijskih
usluga putem elektroni€kih komunikacijskih vodova. Popis u privitku.

Prije prihvaéanja Konaénog prijedloga PPU-a, nositelj izrade duZan je pribaviti mi3ljenje
HAKOM-a.

S postovanjem,

RAVNATELJ
HRVATSKA REGULATORNA AGENCHA

ZA NREZNE
EZE DIELATNOST) . o, TE s

Roberta Frangeia Mihanovi
no ;
4 ZAGREGSB V'ursc. Miran Gosta

Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno

T T
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KONTAKT

NAZIV
KONCESIONARA ATRESA 0SOBA THfan EMaTL
TELEMACH Josipa Marohnica 1 tel: 01/ 6328 326 ;
1¢ HRVATSKA d.0.0. 7AGREB MILAN PUHALO 095/ 6328 326 milan.puhalo@tele2.com
HRVATSKI TELEKOM :
Radnicka cesta 21 tel: 01/ 4983 000
2, d.d. 10 000 ZAGREB GORAN TOPLEK 098 233 458 goran.toplek@t.ht.hr
Vrtni put 1 | tel: 021/ 4691 810 S
3s Al Hrvatska d.o.o. ZAGREB DAMIR DIJANIC 0917469 1810 d.dijanic@A1.hr
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HRVATSKI TELEKOM d.d.

Harambag3icea 39

10000 Zagreb

052621477

Odjel za elektroni¢ko komunikacijsku
infrastrukturu (EKI)
Web sucelje: https:/eki-zahtjevi.t.ht.hr

)

OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

Bani 75a, Zagreb

10010 Zagreb

01 5554 559

Odsjek za upravljanje mreznom infrastrukturom
Web sucelje: https:/eki-izjave.optinet.hr

A1 Hrvatska d.o.0.

Vrtni put 1, Zagreb

10000 Zagreb

01/4691 884

Qdjel fiksne pristupne mreze
infrastruktura@A | .hr
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Sektor za pripremu, gradenje i rekonstrukciju Primiienc:

Odijel za strate3ko planiranje "‘MT
KLASA: 350-02/1 2-01/503

URBROJ: 345-400-440-441/51 6-21-04/DB
Zagreb, 16. 02. 2021. god.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANA
OPCINA BOGDANOVCI
OPCGINSKI NACELNIK
32 000 VUKOVAR

A AR A

Predmet: Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Bogdanovci
- podaci, daju se

Zaprimili smo Vas dopis, KLASA: 350-02/21-01/01, URBROJ: 21 96-03/01/01-21-01 od 22. sijetnja
2021. godine, kojim ste zatrazili podatke i dokumente iz naseg djelokruga rada za potrebe izrade Il.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Bogdanovci.

U skladu s ¢lankom 92. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/191 98/19) i &lankom 82. Zakona o cestama (,Narodne novine* broj 84/11, 22/13,
54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) Hrvatske ceste d.0.0. iznose podatke, propise i dokumente za
izradu prostorno-planske dokumentacije za podrugje cestovne infrastrukture drzavnog
znacenja:

Postojece stanje

Na temelju Odluke o razvrstavanju javnih cesta (,Narodne novine’ broj 17/20) podrugjem Opcine
Bogdanovci prolazi drzavna cesta DC 57 Vukovar (D2) — Orolik — Nijemci — Cvoriste Lipovac (A3).

Navedenu cestu potrebno je ucrtati i oznaéiti kao drzavnu cestu u skladu s navedenom Odlukom o
razvrstavanju javnih cesta.

Za planirane prikljucke na drzavnu cestu ili rekonstrukciju postojecih prikljuéaka potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i
prilaza na javnu cestu (,Narodne novine" broj 95/14) te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.0.0. U
skladu s &lankom 51. Zakona o cestama (,Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14
i 110/19).

U cilju zastite drzavne ceste potrebno je postivati zastitni pojas uz cestu u skladu s &lankom 55.
Zakona o cestama (,Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 02/14 i 110/19).

Sve navedeno je potrebno navesti u Odredbama za provedbu plana.

IR

e ————— e

Hrvatske ceste d.o.0. za upravijanje, gradenje i odrZavanje drzavnih cesta
Vondinina 3,10000 Zagreb | +385 14722555 | javnost@hrvatske»ceste.hr | www.hrvatske-ceste.hr
Trgovadki suduZagrebu | MBS 080391653 | MB1554972 | Temeljni kapital: 107.384.800,00 kuna, uplaéen u cijelosti
0IB 55545787885 |  Uprava: Josip kori¢, predsjednik | Alen Leverié | Niksa Konjevod | Senko Bosnjak
Privredna Banka Zagreb d.d., Radnitka cesta 50, Zagreb | IBAN: HR67 2340 0091 1002 31 902



[image: image19.jpg]Planovi razvitka cestovne infrastrukture drzavnog znacenja

Na podrucju Opcine Bogdanovci Hrvatske ceste d.o.o0. planiraju izgra

S postovanjem

Na znanje:
- Pismohrana, ovdje

p—H RVATSKE Hrvatske ceste d.0.0.
‘ C E S T E za upravljanje, gradenje i odrzavanje drzavnih cesta

dnju Obilaznice Vukovara.
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VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ZUPANIJE

VINKOVCI, Josipa Kozarca 10, Tel: 032/331-044, 331-007 Tel/Fax: 032/332-454
www.zuc-vk.hr. E-mail:zupanijska-uprava-za-ceste@vk.tel.hr

ZIRO RACUN HR4023400091110076239 MB: 1260626 OIB 56828260771

A me:.;fA
KLASA: 350-02/21-01/0 ;o AEIIGHA mNuA

KO
URBROJ: 2188/1- 06-03/2 , 2."..

UBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA
e QPCINA BOGDANOVCI

Ul bana Josipa Jeladi¢a 1
32000 Bogdanovci

Predmet: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci

Temeljem vaSeg dopisa klasa: 350-02/21-01/01, ur.broj: 2196-03/01/01-21-01
zaprimljenog 25. sgeénja 2021. godine u kojem nas pozivate da dostavimo zahtjeve za
izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Bogdanovci Uprava za ceste
Vukovarsko - srijemske Zupanije da je sljedece smjernice :

1. Prikljudke i prilaze na Javnu cestu i parkinge uz Javnu cestu plamratl sukladno Pravilniku o
uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljudaka i pnlaza na javnu cestu NN 95/14 i
Normama za povriinske &vorove .HRN U.C4.050 na nagin da se ne naruava postojeci
reZim prometovanja.

2. Planirati poloZaj novih instalacija izvan kolnika javne ceste.

3. U tekstualnom i grafickom dijelu plana Zupanijske i lokalne ceste moraju biti ucrtane
sukladno odluci o razvrstanju javnih cesta u drZavne, Zupanijske i lokalne ceste (NN
17/2020).

4. Biciklisticku infrastrukturu uz javnu cestu planirati sukladno Pravilniku o biciklistitkoj
infrastrukturi (NN 28/16).

5. Pjesatke staze uz javnu cestu planirati sukladno Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima
javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajalita sigurnosti
prometa (NN 110/01).

S postovanjem, /PW&D L/[\/f/ /9
A

avnatelj:
'i.\ ali¢, dipl. oec.

XD
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B PREDMET: I, Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine (PPUO) Bogdanovci.-

Temeliem Vaseg dopisa KLASA: 350-02/-21-01/01, URBROJ: 2196-03/01/01-21-01 0
Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine (PPUO) Bogdanovci,
potrebne je predvidjeti koridor trase za distribucijski plinovod po javnoj povrsini,
dvostrano po uli¢nom profilu.

Koridor dimenzionirajte tako da bude moguce u horizontalnom odmjeravanju ostvariti
medusobnu udaljenost plinovoda od ostalih instalacija minimalno 1.00 m.

Iznad plinovoda u $irini od 2.0 m lijevo i desno, nije dopustena sadnja grmolikog
raslinja i drveca.

Sa §tovanjem !

Direktor:

Damrir Pecusak, dipl.oec.
HEP-PLIN d.0.0.
Uprava drustva

HEP = PLIN o
Nu?/w OSIJEK 13
Cara Hadrijes .~ °

HR4423600001102456085 Zagrebacka banka dd. Zagreb

MK




[image: image22.jpg]REPUBLIKA HRVAT :

SKA™
VUKOVARSKD - SRUEMBKA ZYPANI unacro
) ' g‘f@i’_ﬁmﬁﬂﬁ‘?o 009\ lQ_\ cxaTaR rrinskooATRANSRoRTHOR sustava (1.0.0,

Primijeno

Urud®.br. Klusa:
REPUBLIKA HRVATSKA PO LY F PUMQCTO oo
VUKOVARSKO - SRUEMSKA izpilgm?/ o Y50-r|  |Saverh o+ acre: '5
OPEINA BOGDANOVCI loy |Kiesa: _PL/20-01/262
OPCINSKO VIJECE ) Datum: 17 -01- 2071
Ul. bana Josipa Jelaci¢a 1 O‘r' -2\ O2-
32000 Bogdanovci jUn. BR.: Rl

PREDMET: Il. lzmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Bogdanovci
- dostava podataka i zahtjeva

Postovani,

nastavno na Va$ dopis Klasa: 350-02/20-01/01, Urbroj: 2196-03/01/01-21-01, od 22.
sije&nja 2021. dostavljamo Vam podatke i zahtjeve Plinacroa.

Na podrugju obuhvata PPUO Bogdnovci Plinacro d.o.o. je vlasnik magistralnog plinovoda
Vinkovci — Negoslavci DN 400/550.

Desetogodisnjim Planom razvoja plinskog transportnog sustava RH 2021. — 2030.
planirana je izgradnja magistralnog plinovoda Slobodnica - Sotin za koji je ishodena
pravovaljana lokacijska dozvola i magistralnog plinovoda Osijek — Vukovar za koji jo$ nisu
ishodeni akti za provedbu i gradnju, a definiran je koridorom od 1000m.

U tekstualni dio plana ,Odredbe za provodenje”, potrebno je uvrstiti sljedece:

,Planirani magistralni plinovodi su u prostornom planu odredeni koridorima. Konacne
trase planiranih magistralnih plinovoda i pratecih nadzemnih objekata odredit ¢e se prilikom
projektiranja gdje e se voditi rauna o prostornim planovima i postojecoj infrastrukturi, od
nadleznih tijela ishodit ¢e se posebni uvjeti gradnje, provest Ce se precizne geodetske i
geoloske izmjere, primijeniti tehnoloke inovacije, uzeti u obzir utjecaj zahvata na okoli3,
krajobrazne te kulturne vrijednosti (arheologija) i po potrebi provesti dodatna istraZivanja.
Iznimno su dopustena pojedina¢na odstupanja od planiranog koridora u sluajevima
nemoguénosti polaganja plinovoda na odredenim lokalitetima koji su pod odredenim
refimima zastite ili iz krajobraznih, kulturnih, geologkih, tehnickih, sigurnosnih i ostalih
razloga. Moguéa odstupanja u pogledu rjesenja trase odnosno koridora magistralnog
plinovoda te lokacije i dimenzije njemu pripadajuéih nadzemnih objekata, utvrdenih ovim
Planom, neée se smatrati izmjenama Plana.

Plinacro d.o.0. // Savska 88A // 10 000 Zagreb p.p. 355 // Hrvatska (tel) +385 16301777 // (fax) +385 16301724 "
plinacro@plinacro.hr

Upisano u sudski registar Trgovagkog suda u Zagrebu pod MBS: 080304171; OIB 68401829750;

iznos temeljnog kapitala 912.022.000,00 kuna uplacen u cijelosti

Uprava drustva: predsjednik Uprave Ivica Arar, Clanica Uprave Dara Krstievié, &lan Uprave Marin Zovko

SWIFT: PBZGHR2X: IBAN: HR8323400091100225794; Privredna banka Zagreb d.d. [l

SWIFT: ZABAHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; Zagrebacka banka d.d. :Cw
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; Hrvatska postanska banka d.d.

SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; Raiffeisenbank Austria d.d.

SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753 ; Erste&Steiermérkische Bank d.d.

SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000081101222176; Addiko Bank d.d.

SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030496; Partner banka d.d.

SWIFT: OTPVHR2X; IBAN: HR8924070001100614480; OTP banka d.d.

2001.— 2021. /

{
v




[image: image23.jpg]Za postojece magistralne plinovode (kao i one koji imaju pravovaljan akt za provedbu i
gradnju, a jo3 nisu izgradeni) nuzno je primjenjivati Cl. 8.19. Pravilnika o tehnickim uvjetima
i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (SI. list,
br. 26/85) koji, izmedu ostalog, podrazumijeva zastitni koridor magistralnog plinovoda koji
iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata
namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi.

Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nuzno je zatraziti
posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.”

U privitku dostavljamo vektorski prikaz poloZaja navedenih objekata (georeferencirani
(HTRS96), dwg format).

S postovanjem,

Rukovoditeljica Sluzbe Direktor Sektora
geodetskih poslova razvoja i investicija
Vanja Skc?zr(jak Stuli¢, dipl. ing. Antun Kranjéec, dipl. ing.
// F
’ Yatlalat il e
CAINQCIO

Prilog: - CD — kao u tekstu
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Nas znak i broj: 1.2.4.-36/21
Vas znak i broj:

klasa: 350-02/21-01/01

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANLIA
oPCINA BOGDANOVCI

OPCINSKO VIJECE

Bana J. Jeladic¢a 1

32000 Bogdanovci

PREDMET: Il Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Bogdanovci
- zahtjevi, dostavlja se

Temeljem Va$eg poziva dostavljamo Vam podatke o razvojnim planovima Jadranskog naftovoda,
koje je potrebno prikazati u tekstualnom i grafickom dijelu plana. Unutar koridora postojeceg
Jadranskog naftovoda te u skladu s vaZec¢im propisima i pravilima struke planiraju se izgraditi
viSenamjenski medunarodni produktovodi za naftne derivate, a u svrhu povezivanja proizvodaca i
potrosaca produktovodima kao najsigurnijim nadinom transporta nafte i njenih derivata.

U tekstualni dio plana potrebno je unijeti ogranienja prostornih intervencija, Sto
konkretno znadi slijedece :

-zastitna zona naftovoda je 100 m obostrano od osi cjevovoda

-zona opasnosti, unutar koje je zabranjena svaka gradnja bez suglasnosti vlasnika

cjevovoda, iznosi 30 m obostrano od osi cjevovoda

,Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika
magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport” (NN
53/91) propisano je sljedece :

-u pojasu Sirokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjena je sadnja bilja i

trajnih nasada cije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno

obradivati zemlju dublje od 0,5 m
Za dodatne informacije tijekom izrade plana moZete se obratiti na mail adresu:
sanja.stanic-orsanic@janaf.hr

S postovanjem!

~

Fn

Dostaviti:
- Naslovu
- Arhiva

baon, G

Davor Gali¢

Jadranski naftovod, dionicko drustvo | M

unis s Sudski registar Trgovaltkog suda
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INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

B RS
S . Y imljeno:
IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina Primi}

Razrada polja Urudz.br

Odnosi s drzavnom i lokalnom upravom za IPNP o
2196/03 okl

Lovingiceva 4

e

10000 Zagreb I .
REPUBLIKA HRVATSKA & ’L
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA

Tel: 38516450518 Opéina Bogdanoveci

Fax: 385 1 645 2522 Opéinsko Vijeée

Nas$ znak - Re: 001/50457184/26-01-21/0118-034/BK
Ul. bana Josipa Jelaci¢a 1

Datum - Date: 1. veljade 2021. 32 000 BOGDANOVCI

PREDMET: Il. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREPENJA OPCINE BOGDANOVCI
- dostava zahtjeva za izradu Plana -

Na temelju VaSeg dopisa KLASA: 350-02/21-01/01, URBROJ: 2196-03/01-21-01 od 22. sije¢nja
2021. godine, kojim se trazi dostava zahtjeva za izradu Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Op¢ine Bogdanovci, dostavljamo trazene podatke.

Od postojecih naftno-rudarskih objekata unutar administrativnih granica Opéine Bogdanovci nalaze
se jedino neaktivne busotine Vukovar-2 (Vu-2), Vukovar-4 (Vu-4), Vukovar-6 (Vu-6) u nadleznosti INA, d.d.,
IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina.

Kod trajno napustenih busotina (likvidirane - kanal busotine se nalazi 1,5 — 2,0 metra pod zemljom),
sigurnosna - zastitna zona u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak i rad ljudi iznosi 3,0 metra u
polumjeru oko osi kanala trajno napustene busotine

Nasi zahtjevi temeljeni su na odredbama slijedecih zakonskih i podzakonskih propisa:

e Zakon o istraZivanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18 i 52/19)
e Pravilnik o tehnickim normativima pri istrazivanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda
(Sl. list 43/79)

Sretno!

Direktor Odnosa s drzavnom
i lokalnom upravom za IPNP:

U prilogu Vam dostavljamo:
1. Pregledna karta Opéine Bogdanoveci € uertanim lokacijom neaktivnih budstinama;
2. Karta s ucrtanim lokacijom neaktivnih buSotinama u nadleZnosti INA, d.d. Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina na podrudju

Opcine Bogdanovci u dwg formatu (HTRS96/TM sustav) - $aljemo putem elektroniéke poste;

Dostaviti: 3
1. Proizvodna regija isto¢na Hrvatska, direktorica, Zeljana Kljaié, dipl.ing.;
2. Arhiva, ovdje.

INA, d.d. Banka - Bank Adresa - Address IBAN broj - IBAN Number Trgovatki sud u Zagrebu
2 ol 10 Privredna banka Zagreb d.d. Radnidica cesta 50, 10000 Zagreb HR92 2340 0091 1000 2290 2 Commercial Court in Zagreb
10020 Zagreh pp.doe | RaseanAistada Mg e, 001 fgt RSN 08585 s oaoo0060h
g2 Zagrebatka banka d.d. ipa , Zagreb ; fl g 5 2
Hrvatska - Croatia O1P barkadd Demovog o 51, 21000 &pi HRS5 2407 0001 1001 52148 Uplaten temelini kapital - Paid capital stock
Telefon - Telephone “‘385(1)6450000 Er&te&sm&lglm Bankdd &achnsh (? ?acb%m Rijeka a% ggg g\(ﬁ} ;% g%}a; 9.000.000.000,00 kn - HRK
s - Fax + 385(1)8452100 arsaveka &, 0d .00 : .
s Sl GAPOPOLARE DISONDRIO  Viale Innoceiizo XI .74, 22100 COMO IT41 NOS6 9610 S00E DCEU 0g17 Do) i2danih dionica / Nominalna wrijednost
Er)g; Avenue Pieme Mendes 30, 75013 Paris 340 (EUR) No. of issued shares / Nominal value
iCredit Bank Austia AG Scholisngasse 68, A-1010 Wien FR76 30007 9999927 02167200050 10.000.000 /800,00 kn - HRK
Paribas (Sulsse) SA Place de Hollands 2. Case Postaie 5060 ATot 1300 0638 4409 347 {Usp)  Matieni bro] - Reg. No. 3686243
3 1211 Geneve 11 CHO5 08686001 0887 40002 (EUR)  OIB - 27759560625
PO BOX 1800, 1000 BY Amsterdam CH25 0868 6001 0887 4000 1 (USD) PDV identifikacijski broj / VAT identification

e

Predsjednik i &lanovi Upfave / President and members of the Management Board:
Saéndor Fasimon, Niko Dali¢, Barbara Dori¢, Darko Markoti€, Zsolt Peth6, Akos Székely

Predsjednik Nadzomog odbora / Presidant of the Supervisory Board: Damir Vandeli¢

NLG INGB 0850 781538 (EU
NL23 INGB 0020 0370 90 (USS} number HR27759660625
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRUUEMSKA ZUPANLA
OPCINA BOGDANOVCI
OPCINSKO VIJECE

n/p Nacelnik Opcine Bogdanouvci,
Marko Barun, bacc.admin.publ.

Urbroj: 10- 3 /&> /10
U Vukovaru, 04.02.2021. god.

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine (PPUO

Bogdanovci
- Podaci, dostavljaju se

Postovani,

Sukladno Vasem pozivu: Klasa: 350-02/21-01/01, Urbroj: 2196-03/01/01-21-01, od 22. sijeCnja 2021.
god. u svrhu dostave zahtjeva, odnosno podataka, planskih smjernica, odredaba, propisa i sektorske
strategije u svezi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine (PPUO) Bogdanovci, a za
potrebe izrade Plana, dostavljamo Vam slijedece informacije:

VODOOPSKRBA:

Vodoopskrbni spojni cjevovod Vukovar — Negoslavci — Berak — Cakovci izgraden je i u uporabi, a
takoder je izgraden i vodoopskrbni spojni cjevovod koji ide iz smjera drzavne ceste D57 za Svinjarevce
te ga je potrebno izmijeniti i naznaditi da je postojeci, a ne planirani. Formiranu mrezu vodoopskrbe u
Op¢ini dovrsiti u dijelovima gdje nije izvedena, a planski razvoj pojedinih opéinskih podrugja pratiti sa
novom vodoopskrbnom mreZom koju treba izvoditi u koridorima planiranih ulica i prometnica.

ODVODNJA

U sklopu Projekta Vukovar — projekta pobolj§anja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara
izgraden je 2017. godine sustav odvodnje naselja Bogdanovci. Sustav je hidrauli¢ki dimezioniran i
izgraden iskljudivo za zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda. Po zavrSetku naprijed navedenog
Projekta ostaju jo3 pojedini dijelovi aglomeracije u kojima nema izgradenog sustava javne odvodnje
odnosno pojedini dijelovi koji nisu bili obuhvaéeni spomenutim Projektom. U cilju kompletiranja
sustava odvodnje naselja Bogdanovci, tijekom 2020. god. pristupilo se izradi projektne dokumentacije
dogradnje postojece sanitarne kanalizacije Projektom je predvidena izgradnja novih odvojaka
kanalizacijske mreze ukupne duljine 750,30 m u slijedec¢im ulicama:

Josipa Kozarca:
- Kanal SK1, duljine 124,40 m
Bana Josipa Jeladica: @ Ww -

Registirano kod Trgovatkog suda u Osijeku pod br. Tt-99/748-2 | OIB: 95863787953 | MBS: 030065171 | Uplaceni iznos temeljnog kapitala: 84.216.700,00 kn
Poslovni raéuni: IBAN HR1425000091102006623; IBAN HR7325000091502000290; SWIFT HAABHR22 otvoreni kod Addiko Bank d.d. Zagreb | IBAN HR0723400091110129407
otvoren kod Privredna banka Zagreb d.d. | IBAN HR4325030071100096127 otvoren kod Sberbank d.d. Zagreb | Uprava - direktor: Dario Tidov strué.specing.sec.
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- Kanal SK 2-1, duljine 31,00 m
Marina Drzica:

- Kanal SK 3, duljine 204,50 m
Matije Gupca:

- Kanal SK 4, duljine 161,00 m

- Kanal SK 5, duljine 117,00 m

Predvideni promjeri odvodnih cjevovoda (DN 300) omogucit ée nesmetani prihvat sanitarnih otpadnih
voda. Niti u ove kanale nije dopusteno upustanje urbanih oborinskih voda.

Oborinske vode odvodile bi se otvorenim cestovnim jarcima. U privitku dostavljamo izvadak iz Idejnog
projekta sa situacijskim prikazom trasa planiranih kanalizacijskih cjevovoda.

S obzirom da ostala naselja Opcine, Petrovci i Svinjarevci trenutno nemaju izgraden sustav odvodnje,
sugeriramo da se u predmetni plan, u cilju davanja smjernica za potrebe izrade buduce studijske i
projektne dokumentacije, implementira odredba iz prostornog plana Vukovarsko-srijemske Zupanije:
"Lokacije uredaja za procié¢avanje otpadnih voda na kartografskom prikazu "2. Infrastrukturni sustavi -
Vodno gospodarski sustav 2E-1 Koristenje voda, uredivanje vodotoka, zastita voda, melioracije”
ucrtane su orijentacijski. Kona&ni obuhvat sustava odvodnje odnosno obuhvat pojedinih aglomeracija i
odabir prijemnika procis¢enih otpadnih voda odredit e se studijskom odnosno projektnom
dokumentacijom ili planom nizeg reda na osnovu relevantnih analiza (prvenstveno na osnovu analize
isplativosti izgradnje i podacima o stanju voda i prijemnoj mo¢i prijemnika, a zatim na osnovu ostalih
odgovarajuéih analiza), uz uvazavanje mjera zastite okolisa.

Sustave odvodnje otpadnih voda pojedinih naselja treba, gdje je tehnicki i ekonomski
opravdano, spojiti na postojeée ili planirane uredaje za protiS¢avanje otpadnih voda veceg
kapaciteta, smjeStenih uz odgovarajuce prijamnike.”

S postovanjem,

Voditelj odjela odvodnje: Rukovoditelj tet}niékih poslova:
\

Igor Tomic, ing. grad. / Domagé{Bilic’? mag.ing.aedif.
¢ H

{ L { W dalig

@J‘ VA ¢ k ’;? //

Voditelj odjela vodoopskrbe: \/

Ivica Kupresak, mag. ing.aedif.
[ Ao Direktor:
K Dario Tiov, stru¢.spec.ing.sec

™ ] P

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Urbanisti¢ki zavod grada Zagreba d.o.o., Britanski trg 12
3. Pismohrana

Privitak: kao u tekstu
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Tompojevci, 26.01.2021. gadine
OPEINA BOGDANOVCI

BANA J. JELACICA 1
32000 BOGDANOVCI

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine (PPUO) Bogdanovci
- zahtjevi, dostavljaju se

Postovani,

Opcina Tompojevci, zaprimila je 25.01.2021. godine Va3 zahtjev KLASA: 350-02/21-01/01,
URBROJ: 2196-03/01/01-21-01, od 22. sije€nja 2021. godine, u kojem ste zatrazili zahtjeve za izradu
Plana (podaci, planske smjernice, odredbe propisa, sektorske strategije i sl.) samo u dijelovima koji su
predmet izrade izmjena i dopuna.

Uz zahtjev ste nam dostavili sljede¢u dokumentaciju:
1. Odluku o izradi Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine (PPUQ) Bogdanovci.

2. Pregledna karta Il. izmjena i dopuna.

Nakon uvida u gore navedenu dokumentaciju, Op¢ina Tompojevci nema zahtjeva za izradu II.
lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine (PPUQ) Bogdanovci.

S postovanjem,

Dostaviti:

(Naslovu

-Pismohrana, ovdje





D) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Sukladno člancima 94.-101. Zakona o prostornom uređenju nositelj izrade organizirao je javnu raspravu o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci. Javna rasprava trajala je od 08.09.2021. godine do 15.09.2021. godine. Javno izlaganje održano je 14.10.2021. godine.

U nastavku je priložen preslik Izvješća o javnoj raspravi te preslici njegova priloga, a to su:

· Zapisnik s javnog izlaganja

· Popis nazočnih na javnoj raspravi

· Knjiga primjedbi

· Objave javne rasprave

· Dopis pozvanih nadležnih javnopravnih tijela i osoba s povratnicama

· Primjedbe i očitovanja

· Odgovori na primjedbe s Javne rasprave.
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Bogdanovci, 18. listopada 2021. godine

IZVJESCE
0 javnoj raspravi o prijedlogu Il. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci

Javna rasprava odrzana je temeljem &lanka 96. Zakona o prostornom uredenju (Narodne no-
vine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). Ovo lzvjesce izradeno je sukladno odredbama
Clanka 103. Zakona.

Temeljem Odluke o izradi Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Bogdanovci,
Opéina Bogdanoveci je zapo&ela izradu plana.

Javna rasprava trajala je od 08.09.2021. godine do 15.09.2021.godine.
Javno izlaganje odrzano je 14.09.2021.godine u prostorijama Opc¢ine Bogdanovci, B.J.Jela-
Cica 1, Bogdanovci, s pogetkom u 10.00 sati.

Obavjest o javnoj raspravi bila je objavljena :
- web stranica Opc¢ine Bogdanovci (30.07.2021.godine),
- web stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja (30.07.2021. godine),
- Glas Slavonije (30.07.2021. godine).

Poziv na javnu raspravu upuéen je 30.07.2021. godine javnopravnim tijelima i osobama. Uz
poziv dostavljen je Prijedlog Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opc¢ine Bogda-
novci na CD-u.

U zakonskom roku za javnu raspravu ocitovanja su dostavili :

- MORH, Uprava za materijaine resurse, Zagreb,

- Hrvatske ceste. Sektor za pripremu, gradenje i rekonstrukeiju, Zagreb,
- Uprava za ceste VSZ, Vinkoveci,

- Hrvatske Sume d.o.0., Uprava $uma, PU Vinkovci, Vinkovci,

- INA d.d., IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina.

U zakonskom roku za javnu raspravu primjedbe su dostavili :

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uredenje VSZ, Vinkovci,

- MUP, RCZ, PUCZ Osijek, Sluzba civilne zastite Vukovar, Vukovar,

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Vukovaru, Vukovar,



[image: image37.jpg]- HAKOM, Zagreb,
- HOPS, Prijenosno podrugje Osijek,
- HEP Plina, Osijek.

Izvan roka za javnu raspravu ocitovanje je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za po-
ljoprivredno zemljiste, biljnu proizvodniju i trziste, Zagreb.

U Knjizi primjedbi nije bilo primjedbi. U Zapisniku s javnog nije bilo primjedbi.
U Odgoverima na primjedbe s Javne rasprave datj su odgovori na primjedbe.

Izvjescu s javne rasprave priloZeni su:
- Zapisnik s javnog izlaganja,
- Popis nazoénih na javnom izlaganju,
- Khnjiga primjedbi,
- Objava javne rasprave,
- Dopisi pozvanih nadleznih javnopravnih tijela i osoba s povratnicama,
- Primjedbe i oéitovanja,
- Odgovori na primjedbe s Javne rasprave,

Nacelnik
Marko B
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U Bogdanovcima, 14.09.2021. godine

ZAPISNIK
sa javnog izlaganja o prijedlogu |l. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Op¢ine Bogdanovci

Javno izlaganje o prijedlogu ll. lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine
Bogdanovci odrzano je 14. rujna 2021.godine u 10.00 sati u prostorijama Op¢ine Bogdanovci
u Bogdanovcima, B.J.Jelagica.

Javnom izlaganju prisustvovali su:

Marko Barun, naéelnik Op¢ine Bogdanovci

Darko Ruskaj, pro¢elnik JUO Op¢ine Bogdanovci

Marijan Mari¢, komunalini redar Op¢ine Bogdanovci
Vanesa Budag, Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek,
Vlado Sudar, Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek,
Stjepan Stakor, Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek.

oh O e 00N

Uvodno izlaganje odrzala je voditeljica izrade plana gda. Vanesa Budaé koja je ukratko
objasnila zakonsku proceduru donosenja piana te nagiasiia da se u ovom Prijediogu plana
radi o izmjenama i dopunama koje su navedene u Odluci o izradi koju je donijelo Opéinsko
vijece.

izmjene i dopune Piana obuhvacaju:

- Korekcija gradevinskih podrugja naselja,

- Planiranje lokacije/a gradevine/a za gospodarenje otpadom te uskladivanje s novijom
zakonskom regulativom iz podrucja odrzivog gospodarenja otpadom,

- Uskladivanje PPUO-a s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske Zupanije,

- Uskladivanje PPUO-a s Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19i 98/19),

- Korekcija sustava odvodnje otpadnih voda na prostoru Opéine,

- Ugradivanje zahtjeva javnopravnih tijela,

- Ucrtavanje planiranih granica eksploatacijskih polja Ceri¢ i Berak te plinovoda koji je
funkciji planiranog eksploatacijskih polja Ceri¢ i Berak sukladno zahtjevu tvrtke
Vermilion Zagreb Exploration d.o.o.,

- Redefiniranje Odredbi za provodenje u dogovoru s Opéinom i javhopravnim tijelima.

Daljnje rasprave nije bilo.

Javno izlaganje zavr§eno je u 10.30.sati.
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA
OPCINA BOGDANOVCI
OPCINSKI NACELNIK

KLASA: 350-02/21-01-03
URBROJ: 2196/03-01/03-21-02

30. srpnja 2021. godine -

Na temelju Clanka 96. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine”
broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi |l. lzmjenai do-
puna Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci ("Sluzbeni viesnik”
Vukovarsko-srijemske Zupanije, broj 18/20), Na&elnik Op¢ine Bogdanoveci
dana 30. srpnja 2021., ;

OBJAVLJUJE
JAVNU RASPRAVU

(6) prijedlogu Il. 1zmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Op¢ine Bogdanovci

1. Javna rasprava o prijediogu Il. zmjena i dopuna Prostornog plana ure-
denja Opcine Bogdanovci trajat ¢e od 08.09.2021. do 15.09.2021. go-
dine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe
osiguran je javni uvid u prijediog Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Opc¢ine Bogdanovci u prostorijama Opéine Bogdanovci svaki
radni dan od 09,00 do 12,00 sati.

Na javnom uvidu izloZeni su tekstualni i graficki dijelovi te Sazetak za
javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za gra-
danstvo i udruge gradana, predstavnike nadleznih drzavnih tijela i tije-
la jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave, pravne osobe
s javnim ovlastima i ostala stru¢na tijela koje ée se odrzati 14.09.2021.
godine u 10.00. sati u Opéini Bogdanovci, B. J. Jela¢iéa 1.

-3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit ¢e se javnopravnim tijeli-

ma odredenim posebnim propisima te Mjesnim odborima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Opcine Bogdanovci mogu se za vrijeme trajanja javne raspra-
ve upisati u Knjigu primjedbi koja je izloZzena uz prijedlog Plana, izni-
jeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko urudzbenog
zapisnika, poStom na adresu Opéina Bogdanovci, B.J. Jelaéiéa 1 ili ,
na adresu elektronitke poste www.opcina-bogdanovei.hr, zaklju¢no s
danom 15.09.2021. godine. 3 3

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu éitko napisani, potpisani (ime, prezime i
adresa) i dostavljeni u roku, nece se uzeti u obzir u pripremi lzvieSéa o
javnoj raspravi.

Nacelnik Opcine Bogdanovci

: Marko Barun, bacc.admin.publ. ;
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[image: image42.jpg]w - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Opcine Bogdanovci
(/UserDocslmages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//30.7.2021.Bogdanovci.pdf)

30.07.2021. | pdf (80kb)

30.07.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana
Vukovarsko-srijemske Zupanije
(/UserDocslmages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//30.7.2021.VS-Zupanija.pdf)

30.07.2021. | pdf (125kb)

Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske zupanije
(/UserDocslmages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//10.8.2021.prijedlog_VSZ.rar)
10.08.2021. | rar (49918kb)

30.07.2021. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna VI. Prostornog
plana uredenja Opc¢ine SvetvincCenat
(/UserDocslmages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//30.7.2021.Svetvincenat.pdf)

30.07.2021. | pdf (81kb)

29.07.2021. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Op¢ine Zupa dubrovaéka
(/UserDocslmages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//29.7.2021.ZupaDubrovacka.pdf)

29.07.2021. | pdf (170kb)

28.07.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja naselja Davor

(/UserDocslmages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//28.7.2021..Davor.pdf)

28.07.2021. | pdf (228kb)

28.07.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Opcine Gradac
(/UserDocslmages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//28.7.2021.Gradac.pdf)

28.07.2021. | pdf (494kb)

27.07.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Generalnog
urbanistickog plana Grada Pozege
(/UserDocslmages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//27.7.2021.Pozega.pdf)

27.07.2021. | pdf (66kb)

26.07.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Vil Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Grada Paga

(/UserDocslmages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//26.7.2021.Pag.pdf)

26.07.2021. | pdf (400kb)

26.07.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanistickog plana uredenja dijela
naselja Kosljun, Grad Pag
(/UserDocsimages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//26.7.2021.Pag.Kosljun.pdf)

26.07.2021. | pdf (375kb)
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA
OPCINA BOGDANOVCI
OPCINSKI NACELNIK

KLASA: 350-02/21-01-03
URBROJ: 2196/03-01/03-21-02

30. srpnja 2021. godine
Na temelju ¢lanka 96. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 1563/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja

Opcine Bogdanovci ("Sluzbeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske Zupanije, broj 18/20), Nacgelnik
Opc¢ine Bogdanovci dana 30. srpnja 2021.,

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

O prijedlogu Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Opéine Bogdanovci

1. Javna rasprava o prijedlogu |l. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine
Bogdanovci trajat ¢e od 08.09.2021. do 15.09.2021. godine. Za vrijeme trajanja javne
rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Il. 1zmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Opc¢ine Bogdanovci u prostorijama Opéine Bogdanovci svaki
radni dan od 09,00 do 12,00 sati.

Na javnom uvidu izloZeni su tekstualni i grafi¢ki dijelovi te Sazetak za javnost Plana.

2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za gradanstvo i udruge
gradana, predstavnike nadleznih drzavnih tijela i tijela jedinica lokalne i podruéne
(regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala struna tijela koje Ce se
odrzati 14.09.2021. godine u 10.00.sati u Op¢ini Bogdanovci, B. J. Jelaci¢a 1.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit ¢e se javnopravnim tijelima odredenim
posebnim propisima te Mjesnim odborima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine
Bogdanovci mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je
izlozena uz prijedlog Plana, iznijeti na javhom izlaganju, predati u pisanom obliku preko
urudzbenog zapisnika, postom na adresu Opc¢ina Bogdanovci, B.J. Jeladi¢a 1 ili na adresu
elektronitke poste www.opcina-bogdanovci.hr, zakljuéno s danom 15.09.2021. godine.

5. Primjedbe i prijediozi koji nisu €itko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i

dostavljeni u roku, neée se uzeti u obzir u pripremi lzvjed¢a o javnoj raspravi.

Nacelnik Opéine Bogdanovci
Marko Barun, bacc.admin.publ.
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OPCINA BOGDANOVCI

OPCINSKI NACELNIK

KLASA: 350-02/21-01-0 2
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Bogdanoveci, 3. kolovoza 2021.

Predmet: Il. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci (prijedlog) — Poziv na javnu raspravu
- dostavlja se,

Sukladno &lanku 97. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine® broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Opcina Bogdanovci zakazuje javnu raspravu o prijedlogu Il.
Izmjena i dopuna PPUQO Bogdanovci.

Vrijeme trajanja javne rasprave je od 08.09.2021. do 15.09.2021. godine, a javno
izlaganje odrzati ¢e se 14.09.2021. godine u 10.00.sati u Opéini Bogdanovci, B. J . Jeladi¢a
1.

Primjedbe i prijediozi na prijediog Il. 1zmjena i dopuna PPUO Bogdanovci mogu se
dati u Knjigu primjedbi koja je izlozena uz prijedlog Plana, za vrijeme javnog izlaganja,
predati u pisanom obliku preko urudzbenog zapisnika, poStom na adresu Opcina
Bogdanovci, B.J. Jelacgi¢a 1 ili na adresu elektronicke poste www.opcina-bogdanovci.hr,
zakljuéno s danom 15.09.2021. godine.

U prilogu poziva dostavljamo Vam prijedlog Il. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci
na CD-u.

S postovanjem,

Nacelnik Opcine Bogdanovci
Marko Barun, baé’c’:@d?}?r
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Sluzba za prostorno planiranje, gradnju i zastitu okoliga
Zupanijska 9
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L.RuZicke 1
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32100 VINKOVCI

HAKOM — HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Ulica Roberta Frange$a Mihanovi¢a 8
10110 ZAGREB

HRVATSKE CESTE d.o.o.
Sektor za studije i projektiranje

Vonéina 3
10000 ZAGREB

UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ZUPANIJE
Glagoljaska 4
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12.

13.

14.

15,

16.

1%

18.

19:

20.

21
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23.

32100 VINKOVCI

HOPS d.o.o.

PrP Osijek

Ulica cara Hadrijana 3
31000 OSIJEK

HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.0.
Elektra Vinkovei

Kralja Zvonimira 96
32100 VINKOVC1

HEP PLIN d.0.0.0SIJEK
Ulica cara Hadrijana 7
31000 OSIJEK

INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.,

SD Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina
Sektor za razradu polja

Subiéeva 29

10000 ZAGREB

INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Sektor proizvodnje nafte i plina
Okrug Slavonija

Ohridska 17

32100 VINKOVCI

JANAF
Miramarska 24
10000 ZAGREB

PLINACRO d.o.0. Zagreb
Savska cesta 88a

Vermilion Zagreb Explorattion d.o.0. Zagreb
Hektoroviceva 2
10000 ZAGREB

HRVATSKE VODE

VGI za Mali sliv ,,Bid-Bosut*
J.Kozarca 28

32100 VINKOVCI

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o0. za vodoopskrbu i odvodnju
Jana Bate 4

32000 VUKOVAR

MIJESNI ODBOR BOGDANOVCI

MIJESNI ODBOR PETROVCI

MIJESNI ODBOR SVINJAREVCI

Susjedne jedinice lokalne samouprave:
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA
OPCINA BOGDANOVCI
OPCINSKI NACELNIK

KLASA: 350-02/21-01-03
URBROJ: 2196/03-01/03-21-05

Bogdanovci, 3. kolovoza 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za poljoprivredno zemljiste, biljnu proizvodnju i trziste
Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Predmet: Il. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci (prijedlog) — Poziv na javnu raspravu
- dostavlja se,

Sukladno ¢&lanku 97. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Opéina Bogdanovci zakazuje javnu raspravu o prijedlogu II.
Izmjena i dopuna PPUQO Bogdanovci.

Vrijeme trajanja javne rasprave je od 08.09.2021. do 15.09.2021. godine, a javno
izlaganje odrzati ¢e se 14.09.2021. godine u 10.00.sati u Op¢ini Bogdanovci, B. J. Jelaci¢a 1.

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Il. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci mogu se
dati u Knjigu primjedbi koja je izlozena uz prijedlog Plana, za vrijeme javnog izlaganja,
predati u pisanom obliku preko urudzbenog zapisnika, postom na adresu Opcina
Bogdanovci, B.J. Jelaci¢a 1 ili na adresu elektronicke poste www.opcina-bogdanovci.hr,
zakljuéno s danom 15.09.2021. godine.

U prilogu poziva dostavljamo Vam prijediog Il. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci
na CD-u i elaborat ObrazloZenje promjena gradevinskih podrucja.

S postovanjem,

Nacelnik Op¢ine Bogdanovci
Marko Barun, bacc.admin.publ.
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REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA
OPCINA BOGDANOVCI

OPCINSKI NACELNIK

KLASA: 350-02/21-01-03
URBROJ: 2196/03-01/03-21-04

Bogdanovci, 3. kolovoza 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSTORNOG
UREDENJA, GRADITELJSTVA |
DRZAVNE IMOVINE

Ulica [.Dezmana 10

10000 ZAGREB

Predmet: Il. Izmjene i dopune PPUQO Bogdanovci (prijedlog) — Poziv na javnu raspravu
- dostavlja se,

Sukladno ¢lanku 97. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Opcina Bogdanovci zakazuje javnu raspravu o prijedlogu II.
Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci.

Vrijeme trajanja javne rasprave je od 08.09.2021. do 15.09.2021. godine, a javno
izlaganje odrzati ¢e se 14.09.2021. godine u 10.00.sati u Opcini Bogdanovci.

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Il. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci mogu se
dati u Knjigu primjedbi koja je izlozena uz prijedlog Plana, za vrijeme javnog izlaganja,
predati u pisanom obliku preko urudzbenog =zapisnika, postom na adresu Opcina
Bogdanovci, B.J. Jelaci¢éa 1 ili na adresu elektronicke poste www.opcina-bogdanovci.hr,
zakljuéno s danom 15.09.2021. godine.

U prilogu poziva dostavljamo Vam prijediog Il. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci
na CD-u i elaborat Evidencija katastarskih estica.

S postovanjem,

Nacelnik Opéine Bogdanovci
Marko Barun, bacc.admin.publ.
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[image: image62.jpg]U zakonskom roku za javnu raspravu ocitovanja su dostavili :
- MORH, Uprava za materijalne resurse, Zagreb,
- Hrvatske ceste, Sektor za pripremu, gradenje i rekonstrukciju, Zagreb,

- Uprava za ceste VSZ, Vinkovci,
- Hrvatske Sume d.o.0., Uprava Suma, PU Vinkovci, Vinkovci,

- INA d.d,, Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina.



[image: image63.jpg]MINISTARSTVO OBRANE

REPUBLIKA HRVATSKA [StemaTsan 15 ¢ %
ZAGREB ‘ | 3% SRR

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE e
SEKTOR ZA VOJNU INFRSTRUKTURU I : , 3 ool |
ZASTITU OKOLISA 0
Sluzba za vojno graditcljstvo i /0 f
energetsku ucinkovitost

KILASA: 350-02/21-01/20
URBROJ: 512M3-020202-21-
Zagreb, 09. kolovoza 2021.
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA
OPCINA BOGDANOVCI
Op¢insko vijece
Bana J. Jelaciéa 1
32000 Bogdanovci

PREDMET: II. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci
- ofitovanje, dostavlja se

VEZA: Va5 akt: KLASA:350-02/21-01/03, URBROJ:2196/03-01/03-21-03
od 22. sijecnja 2021. godine.

Aktom iz veze predmeta dostavljena je posebna obavijest o odrZavanju javne rasprave
o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanoveci.

Na temelju odredbi ¢lanka 92. Zakona o obrani (“Narodne novine” broj 73/13, 75/15,
27/16, 110/17, 30/18 i 70/19) i Pravilnika o zaStitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih
lokacija i gradevina (“Narodne novine” broj 122/15), obavjeStavamo vas da nemamo
primjedbi na prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog olana uredenja Opéine Bogdanovei,

Na podrucju obuhvata predmetnog plana nema zona posebne namjene niti drugih
zahtjeva vezano za za$titu interesa obrane.

a e
o }'Luq; S postovanjem,
VODITELJ SLUZBE
Dostaviti:
naslovu

- pismohrana, ovdje

R
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— HRVATSKE VUKO}(};‘; ?iif-‘;{“né'f’“” KA L L}FANUA
@llCESTE TR 7
Urueli-br Kizsa:
Sektor za pripremu, gradenje i rekonstrukciju
Odjel za stratedko planiranje € , e
KLASA: 350-02/12-01/503 2196/03 350 ,0,4/ 22/
URBROJ: 345-400-440-441/516-21-06/DB 7 //£
Zagreb, 10. 09. 2021. god.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA
OPCINA BOGDANOVCI
OPCINSKI NACELNIK
32 000 VUKOVAR

Predmet: Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci
- javna rasprava, misljenje

Zaprimili smo va$ dopis, KLASA: 350-02/21-01/3, URBROJ: 2196/03-01/03-21-03 od 03. kolovoza
2021. godine, kojim ste nas obavijestili 0 odrZzavanju javne rasprave u postupku izrade Il. zmjena i
dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci.

Temeljem é&lanka 101. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine" broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) i &lanka 82. Zakona o cestama (,Narodne novine* broj 84/11, 22/13,
54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) Hrvatske ceste d.o.o. izvrile su pregled izradene prostorno-planske
dokumentacije te daju o&itovanje na predloZena rjeSenja cestovne infrastrukture drzavnog
znacenja:

“Utvrdujemo da su uvrsteni svi zahtjevi koje smo vam dostavili nasim dopisom, KLASA: 350-02/12-
01/503, URBROJ: 345-400-440-441/516-21-04 od 16. 02. 2021. godine.

Slijedom navedenog nemamo primjedbi na Prijedlog Il. zmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Opéine Bogdanovci.

S postovanjem

Na znanje:
- Pismohrana, ovdje

Puce. A4,

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, gradenje i odravanje drzavnih cesta
Vonéinina 3,10 000 Zagreb | +38514722555 |  javnost@hrvatske-cestehr |  www.hrvatske-ceste.hr
Trgovackisud uZagrebu | MBS 080391653 | MB1554972 |  Temeljni kapital: 107.384.800,00 kuna, uplacen u cijelosti

OIB 55545787885 |  Uprava: Josip Skorié, predsjednik | Alen Leverié | Nik$a Konjevod | Senko Bosnjak
Privredna Banka Zagreb d.d., Radnicka cesta 50, Zagreb |  IBAN: HR67 2340 0091 1002 3190 2
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VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ZUPANIJE
VINKOVCI, Josipa Kozarca 10, Tel: 032/33 1-044, 331-007 Tel/Fax:032/332-454
www.zuc-vk. hr. E-mail:zupanijska-uprava-za-ceste@vk.tel.hr
RACUN: HR4023400091110076239 MB: 1260626 OIB: 56828260771

VUKOVARSKO-SRUERZ A ZUPANLUA
CREINA BOTR MOV
KLASA: 350-02/21-01/03  [primiienc: R0.09. 47
URBROJ: 2188/1-06-03/2-21- ' 1 3q:
; Urudz.br. ¥ i -
VINKOVCI, 14. rigna 2021.g.

1 | 3% u% a5 é 7%
2196/03¢ | REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANILIA

OPCINA BOGDANOVCI
UL bana Josipa Jela&ié¢a 1
32000 Bogdanovci

210

Predmet: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci — prijedlog
- javna rasprava

Na temelju vaeg dopisa klasa: 350-02/21-01-03, ur.broj: 2196/03-01/03-21-03
zaprimljenog 04. kolovoza 2021. godine dostavljamo Vam na3e misljenje iz naSeg djelokruga rada
vezano za Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanoveci.

Uvidom u postojeu prostorno-plansku dokumentaciju koju smo dobili od Vas,
obavjeStavamo Vas da Uprava za ceste Vukovarsk -stijemske Zupanije prihvaéa Prijedlog II.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovei uz postivanje veé izdanih
smjernica.

S postovanjem,
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& T

drudtvo s ograniéenom odgovornoséu

‘&"f"-g‘ ./ Prfmljeno: 30.08.2021.. 08:08 h
Klasiflkaciska oznaks: Organizaciske jedinica:
REPUBLIKA HRVATSKA e el
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Uragzben broj S T
998-21-08 0
10000 Zagreb. Planinska 2a l mi
xeasassoczzcorazo |V

URBROJ: 525-11/0567-21-2 0XVshBBEoEWwDaYVY34SJ9¢
Zagreb, 09. kolovoza 2021. godine -

HRVATSKE SUME d.o.0., DIREKCIJA
Ulica kneza Branimira 1
10 000 Zagreb

PREDMET: II. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci (prijedlog) — Poziv na javnu
raspravu
- ocitovanje, traZi se

Postovani,

sukladno odredbama ¢lanka 40. stavka 6. Zakona o Sumama (,,Narodne novine*, br.:
68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i1 145/20.), molimo u okviru vade nadleZnosti, oitovanje na II.
Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci (prijedlog) — Poziv na javnu raspravu, za potrebe davanja
misljenja na prostorni plan sukladno stavku $. istog &lanka.

S postovanjem,

Na znanje:
- Op¢ina Bogdanoveci, Bana Josipa Jeladiéa 1, 32000 Bogdanovci

DOSTAVITIL:
1. Naslovu,
2. U spis predmeta.
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Primiienc:

S ; E“R Urudi.ér. Kicsa:
2 1 9} 6/ 93 3 5U/DZ / 100/ ZZ eb, Ulica kneza Branimira 1

drustvo s ograni¢enom odgovornoséu

Uprava: Krunoslav Jakup€ic, dipl.ing. $um. — preds,:edn/k Ante Sabljic, dipl.ing. Sum. —clan mr.sc. Igor Fazekas - ¢lan « MB 3631133 «
Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplacen u cijelosti

OIB 69693144506 - Trgovacki sud u Zagrebu (MBS 080251008) -
SWIFT: PBZGHR2X « IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 « Telefon: 01/4804 111 » Telefax: 01/46804 101 « pp 148, 10002 Zagreb °

web: hitp:/fwww.hrsume.hir+ e-mail: direkciia@hrsume.hr
Uprava $uma Podruznica Vinkovei, Trg bana Josipa Sokgeviéa 20; Vinkovci

ODJEL ZA EKOLOGIJU I ZASTITU SUMA

KLASA:VK/20-01/428
URBROJ: 01-00-06/01-21-09
Vinkovci, 14. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
10000 Zagreb, Planinska 2a

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Bogdanovci
- otitovanje- dostavlja se

Vezano uz vas zahtjev (KLASA:350-02/21-01/420; URBROJ:525-11/0567-21-2) za
otitovanjem u okviru nae nadleznosti i dostavom miljenja iz naSeg djelokruga na I1. Izmjene i
dopune Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci, obavjeStavamo Vas slijedece:

. Hrvatske $ume* d.o.0. , USP Vinkovci nemaju primjedbi na II. IDPPU Opéine Bogdanovci,
uz napomenu da je prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije potrebno se pridrzavati Zakona

o Sumama (NN 68/18, 115/18, 98/19,32/20 i 145/20).

S posStovanjem,

Rukovoditeljica Odjela za ekologiju i zastitu Suma:
Vesna Anéi¢ Tunukovié, dipl.ing.Sum.

Voditelj USP Vinkoveci:

Krasnodar Sablji¢, dipl.ing.Sum.
Dostavxtlﬁ) Opéina Bogdanovci, B.Jelatica 1, Bogdanovm

2. Odjel za ekologiju i zaStitu Suma USP VK /
3. Pismohrana ;7 "
0
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INDUSTRIJA NAFTE, d.d. 5 Kigsa:
Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina Urudz.br.

Razrada polja r 3 s0— 174

Odnosi s drzavnom i lokalnom upravom za IPNP 2" 9 & / 03

Avenija Vecéeslava Holjevca 10

10020 Zagreb
REPUBLIKA HRVATSKA A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA
Tel: 385 1 645 0518 Opéina Bogdanovci
Fax: 385 1 645 2522 Opéinsko Vljeée

Ul. bana Josipa Jelaci¢a 1

Na$ znak - Re: 001/60457184/20-08-21/1451-396/BK
32 000 BOGDANOVCI

Datum - Date: 24. kolovoza 2021.

PREDMET: Il. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE BOGDANOVCI
- misljenje u prilog javnoj raspravi -

Na temelju Vaseg dopisa KLASA: 350-02/21-01-03, URBROJ: 2196/03-01/03-21-03 od 3. kolovoza
2021. godine, a zaprimljenog u ovaj ured 19. kolovoza 2021. godine, a u svezi javne rasprave na Prijedlog
Il. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Bogdanovci, dostavijamo Vam nase misljenje.

Uvidom u materijale Prijedloga l. 1zmjena i dopuna Prostornog plana, dostavijeni na CD-u,
utvrdeno je da su na kartografskom prikazu 3. Uvjeli koriStenja i zastite u prostoru, 3.1. Uvjeti koristenja i
zadtite u prostoru, toéno ucrtane postojeée neaktivhe busotine Vukovar-2 (Vu-2), Vukovar-4 (Vu-4) |
Vukovar-6 (Vu-6) u nadleznosti INA d.d., IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina te u tekstualnom dijelu
Prijedloga za javnu raspravu spomenute su neaktivne busotine koje se nalaze unutar administrativne
granice Opc¢ine Bogdanovci.

Slijedom navedenog nemamo primjedbi te smo suglasni sa Prijedlogom . lzmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Opcine Bogdanovci.

Sretno!

Direktor Odnosa s drzavhom
i lokalnom"?pgévom za IPNP:

Dostaviti: ;
1. Proizvodna regija istoéna Hrvatska, direktorica, Zeljana Kljai¢, dipl.ing.,

2. Arhiva, ovdje.

INA, d.d. Banka - Bank Adress - Address I1BAN broj - IBAN Numbsr Trgovadki sud u Zagrebu
i ievea 1 Privrecse bar ke Zagreb dd Racricka cesia 0, 10900 7: mb HRI2 2340 0091 1000 2290 2 Commencial Court in Zagreb
DN sate | SEieRd | aeisaieege e
i hania rs0 Y 110130359 £ AP G .
Hrvalska - Croatiz o tarrace orgrmag?:mm 71000 &0t HRGS 2407 0001 1001 5214 8 Lipfaten temeljni kapital - Paid capifal stock
Telefon - Telsphone +385(1)6450000 E*‘e&S!«m‘aﬁm Bankdd ;‘“’*ﬁ Irg ?awaé 100 Rijsa ;aa% gg ggﬂ gﬂ&n g 1 é g 2.000.000.000,00 kn - HRK
Faks - Fax + 385(1)645210C etk & Varkenaia Zagod gl Broj izdanih dionica / Nesminalna wijednost
e.ucwcm LARE D SONGRIC \iade e zo X 171, 22100 COMO (141 mseﬂm OCEU 0817 g )
NATXS Avanus Piere Mendss 30, 75013 Pais 340 (EU Ko. of issusd shares / Nominal value
UriCresit Bank Ausria AG Schoitergasse 55, A-1010 Whe FR76 xxmv 99396 27 021 67200058 10.000.000 / 500,00 kn - HRK
AT21 1200 USI8 4400 3458 [EUR)  Matiéni broj - Reg, No. 3586243
BNP Farbas (Suisse} 53 Plaze ds Hot mz Gase Pastaio 5060 ATO1 1200 0528 4400 34657 D OB 277958060
1211 Genens 11 CHY5 0865 601 0587 4000 2 (EUR) B- 27759560625 y :
ING Bank hy PO BOX 1909, 1000 BY Avsterdarn C12503626001 0287 ¢C00 £ (USD}  PDV Kleniificacijski broj / VAT identiication

M.BB INGROSZO 7181528 (EUR)
NLZ3WGRUOR 6700 (USD) rumber HR27758560625

Predsjednik | Ganovi Uptave / Presiden! and msibers of the Management Board:
Sandor Faslmc.n Nike Dalic, Barbara Doné, Tarko Markati¢, Jozsef Simola, Ferenc Horvath

Pradsjednik Nadzomog cabara / President of ihe Supenisory Board: Damir Vandalic
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INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

A/

Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina e TR o
Razrada polja 1T O s : @W o

Odnosi s drzavnom i lokalnom upravom za IPNP 1 &

REPUBLIKA HRVATSKA .
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA
Opc¢ina Bogdanoveci

Op¢insko Vije¢e

e
i
I——

Avenija Veceslava Holjevca 10
10020 Zagreb

Tel: 385 1 645 0518
Fax: 385 1 645 2522

: Ul. bana Josipa Jelatic¢a 1
Na$ znak - Re: 001/50457184/04-08-21/1407-380/BK
s 32 000 BOGDANOVCI

Datum - Date: 9. kolovoza 2021.

PREDMET: Il. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE BOGDANOVCI
- misljenje u prilog javnoj raspravi -

Na temelju Vaseg dopisa KLASA: 350-02/21-01-03, URBROJ: 2196/03-01/03-21-03 od 3. kolovoza
2021. godine, a zaprimljenog u ovaj ured 4. kolovoza 2021. godine, a u svezi javne rasprave na Prijedlog
Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci, dostavijamo Vam nase misljenje.

Uvidom u materijale Prijedloga Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana, dostavljeni na CD-u,
utvrdeno je da su na kartografskom prikazu 3. Uvjeti koristenja i zadtite u prostoru, 3.1. Uvjeti koristenja i
zadtite u prostoru, toéno ucrtane postojece neaktivne busotine Vukovar-2 (Vu-2), Vukovar-4 (Vu-4) i
Vukovar-6 (Vu-6) u nadleznosti INA d.d., IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina te u tekstualnom dijelu
Prijedloga za javnu raspravu spomenute su neaktivhe bu$otine koje se nalaze unutar administrativne
granice Opéine Bogdanovci.

Slijedom navedenog nemamo primjedbi te smo suglasni sa Prijedlogom Il. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Opdéine Bogdanovci.

Sretno!

Direktor Odnosa s drzavnom
i lokalnom upravom za IPNP:

U, 738 UV /y/!t’Z/ /7

imir Kastelanac, dlpl.:urA

INDUBTRIJA NAFTE, ¢.4. Av, V. Hoflevca 18,

Dostaviti: W z ‘ «%N/
1. Proizvodna regija isto¢na Hrvatska, direktorica, Zeljana Kljai¢, dipl.ing.; / b

2. Arhiva, ovdje.

INA, d.d. Banka - Bank Adresa - Address IBAN broj - IBAN Number Trgovatki sud u Zagrebu
iia Veceslava Holj anradmbarhlawwd.d Radnicka cesta 50, 10000 Zagreb HRS2 2340 0091 1000 2280 2 Commercial Court in Zagreb
Ui anow | emtiomii e o0y s T
Hrvatska - Croatia ey Domovinskog rea 61, 21000 Spit e HR96 2407 0001 10015214 9 Uplaten temeljni kapital - Paid capitel siock
Telefon - Telephone +385(1)6450000 Em&mmmdn Bankdd Jvadranslu l\g %%DED:IM Rijeka :% %S‘gg %: }l% Sgég 9.000.000.000,00 kn - HRK
Faks: Fax+ 3850116482100 CAROFOLARE DISONDRO. Vi Iapruo it 32100 GOMO T41 NOS6 9610 900 DCEU 0817 Broj izdanih dionica / Nominaina vrijednost
NATIXIS Avenue Pierre Mendes 30, 75013 Paris 340 (EUR) No. of issued shares / Nominal value
UniCredt Bank Austia AG Schottengasse 6-8, A-1010 Wien RIS 0007 48860 27 021672 00059 10.000.000 7 900,00 kn - HRK
BNP Paribas (Suisss) SA Place de Holands 2, Case Postale 5060 ATS1 1200 05264400 3467 (Usp)  Matiéni broj ~ Reg. No. 3586243
1211 Geneve 11 CHO5 08685001 0887 4000 2 (EUR)  OIB = 27759560625
ING Bank NV PO BOX 1600, 1000 BV Amsterdam Cras caes 600 067 400 1(USD) POV identikaciski bro VAT identifcation
N3 NGB den Thnte. - (e number HR27759560625

NL23 INGB 0020 0370 90 (USD)

Predsjednik i &lanovi Uprave / f nt and bers of the Board:
Sandor Fasimon, Niko Dali¢, Barbara Dori¢, Darko Markoti¢, Jézsef Simola, Ferenc Horvath
Predsjednik Nadzomog odbora / President of the Supervisory Board: Damir Vandelic




[image: image70.jpg]U zakonskom roku za javnu raspravu primjedbe su dostavili :

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uredenje VSZ, Vinkovci,

- MUP, RCZ, PUCZ Osijek, Sluzba civilne zastite Vukovar, Vukovar,

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Vukovaru, Vukovar,

- HAKOM, Zagreb,

- HOPS, Prijenosno podrucje Osijek,

- HEP Plina, Osijek.
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JAVNA USTANOVA OPCIMA BO S2d e
ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENIJE ey 0. 09. Z1..
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ZUPANIJE Primijeno: Wlasas
Urudz.br. S e
KLASA: 350-02/21-01/05 - 8y
URBROJ: 2196/1-10-07-21-4 2196/03 0 ’m/ ‘7?/
Vinkovei, 15. rujna 2021. godine L g
OPCINA BOGDANOVCI
32000 BOGDANOVCI

Bana J. Jeladic¢a 1

Predmet: II. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovei (prijedlog)
- primjedbe - dostavijaju se

Uvidom u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine
Bogdanovci, o¢itujemo se kako slijedi:

1. ODREDBE ZA PROVEDBU

Clanak 6.
Clanak 5., stavak 5., alineja 2.
- Tekst alineje nije u skladu sa PPVSZ. Napisati tako da bude u skladu sa istim.

Clanak 73.
Clanak 54., stavak 1. ,
- Za gradevine za proizvodnju elektri¢ne i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koja kao
resurs koriste obnovljive izvore energije navesti da se grade kao gradevine osnovne

namjene na zasebnoj gradevnoj &estici, sukladno toCki 28.3. stavak 3. Odredbi za
provedbu, PPVSZ.

Clanak 81.
Clanak 60., stavak 3.
- DBrisati drugu reenicu iz razloga $to nije u skladu sa PPVSZ.

Clanak 60., stavak 4.

- Brisati drugu re¢enicu iz razloga $to nije u skladu sa PPVSZ.

Clanak 60., stavak 7.
- Brisati zadnju regenicu iz razloga $to je namjena odredena.

Clanak 60., stavak 13.

- Navedeni su spremnici kapljevine do 40 m>. U to¢ki 41.b. Odredbi za provedb
PPVSZ navedeno je do 50 m®. Uskladiti sa PPVSZ.
MU0 ¢

Glagoljaska 27, 32100 Vinkovci, OIB: 69596467516, Tel.: +385 (0) 32 344 044, e-mail: info@zpuvsz.hr





[image: image72.jpg]Clanak 60., stavak 19., alineja 2.
- Brisati tekst: "... , osim gradevinskih podru&ja gospodarske namjene proizvodne
planiranih ovim Planom, ..." kako bi bilo u skladu sa PPVSZ.

Clanak 94.
Clanak 78.
- Ugraditi tekst to¢aka: 28.3., stavak 2. i 28.3a., stavak 5. Odredbi za provedbu, PPVSZ.

Clanak 78., stavak 22.
- Drugu refenicu zamijeniti tekstom koji glasi: "Nakon wutvrdivanja granica
eksploatacijskih polja iste ugraditi u Plan."

Clanak 95.
Clanak 79., stavei 1.1 2.
- Tekst stavaka uskladiti sa totkom 8.6. Odredbi za provedbu, PPVSZ.

II. GRAFICKI DIO PLANA

e Kartografski prikaz: "2.3. Infrastrukturni sustavi i mreZe, Proizvodnja i cijevni
transport nafte i plina"

- Na jugu Opéine prikazati pokazatelja za redukeijsku stanicu (postojeéu) kako bi
bilo u skladu sa PPVSZ.

- Magistralnom plinovodu za medunarodni transport (planirani) i magistralnom
plinovodu (postojeci) izmedu naselja Petrovei i Svinjarevei zamijeniti mjesta kako
bi bilo u skladu sa PPVSZ.

- Debljine linija pokazatelja na prikazu uskladiti s debljinama linija pokazatelja u
legendi.

e Kartografski prikaz: "2.4. Infrastrukturni sustavi i mreZe, Elektroenergetika"

- Pokazatelj za 35 kV dalekovod (postojeéi) juZno od naselja Bogdanovci nije
evidentiran u PPVSZ. Isti brisati kako bi bilo u skladu sa PPVSZ.

o Kartografski prikaz: "2.5. Infrastrukturni sustavi i mreZe, Vodnogospodarski sustav"
- Na prikazu navesti naziv za akumulaciju Berak.
- Na akumulaciji Berak prikazane su tri brane — nasute (planirane), a iste nisu

evidentirane u PPVSZ. Brisati iste kako bi bilo u skladu sa PPVSZ.

e Kartografski prikaz: "3.1. Uvjeti koristenja i zatite plostora, Uvjeti koriStenja i zastite
prostora”

- Prikazati pokazatelja za maksimalni intenzitet potresa (VII°) kako bi bilo u skladu
sa PPVSZ.




[image: image73.jpg]e Kartografski prikaz: "4.3. Gradevinsko podrudje naselja Svinjarevei i izdvojeno
gradevinsko podrucje izvan naselja groblja Svinjarevci"

- U legendi, uz naziv pokazatelja: "granica gradevinskog podrucja" nije prikazan
pokazatelj.
S postovanjem!

ravnatelj:
Mario Nagli¢, dipl.iur.

It
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REPUBLIKA HRVATSKA St IR T
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA «' : e {s JAOLR
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE ot U’ 20217
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSMEK . Op,‘(‘,..;f; R it

SLUZBA CIVILNE ZASTITE VUKOVAR

KLASA: 350-02/21-01/19
URBROJ: 511-01-386-21-4
Vukovar, 6. kolovoza 2021.

OPCINA BOGDANOVCI
BANA JOSIPA JELACICA 1
32000 Bogdanovci

PREDMET: Prijedlog li. Izmjena i dopuna PPUO
Bogdanovci, primjedbe,
- dostavljaju se

Veza: Va$ dopis, Klasa: 350-02/21-01-03, Urbroj: 2196/03-01/03-21-03
od 3. kolovoza 2021. godine

Postovana/i,

Vezno za dostavijeni ,Prijedlog®, u €lanku 105. nuzno je obrisafi slijedecu recenicu;
,Sklonista se grade sukladno uvjetima utvrdenim posebnim propisima“. Naime, niti
jedan vazedi propis ne uvjetuje izgradnju sklonista.

U to&ci ,B* Popis sektorskin dokumenata i propisa koje je bilo potrebno postivati u
izradi Plana"“, potrebno je izbrisati slijedece propise:

a) Pravilnik o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se
moraju graditi sklonista i drugi objekti za zadtitu (N.N., br. 2/91),

b) Zakon ¢ zastiti od elementarnih nepogoda (N.N., br. 73/97),
¢) Pravilnik o tehni¢kim normativima za skionista (N.N., br. 53/91) i

a) Pravilnik o0 metodologiji za izradu procjena UgroZenosti i planova zastite i
spasavanja (N.N., br. 30/14i67/14) i
b) Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva (N.N., br. 47/06, 110/11i 10/15)



[image: image75.jpg]U navedenoj toéci ,,B“ potrebno je unijeti slijedeée propise, odnosno dopune
istih:

a) Zakon o ublazavanju i uklanjanju posliedica prirodnih nepogoda (N.N., broj

16/19),
b) Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva (N.N., broj 69/16),

¢) Procjena rizika od velikih nesre¢a za op¢inu Bogdanovci (ozujak 2018.) i
d) Dopuniti Zakon o sustavu civilne zastite sa slijedeéim brojevima Naradnih
Novina: 31/20i 20/21.

S postovanjem,

Dostaviti (elektroni€kom postom):

1. Naslovu i
2. Pismohrani, ovdje

VODITELJ SLUZBE

STJEPAN DRAGANIC
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE | MEDIJA !
Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Vukovaru !

Klasa: 612-08/21-10/0034
Urbroj: 532-05-02-19/2-21-4
Vukovar, 11.08.2021.

OPCINA BOGDANOVCI
Bana J. Jelacica 1
32000 Bogdanovci

Predmet: Il. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci — javna rasprava, Misljenje o prijedlogu plana ~
dostavlja se

Uvidom u prijedlog Il. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci za javnu raspravu, koji nam je
dostavljen uz poziv, utvrdili smo potrebu za sliedeéim izmjenama i dopunama sadrzaja:

- u tekstualnom dijelu, Elanak 99. na str. 35., popis kulturnih dobara: tocka 2.1. Svinjarevci - Crkva
sv Martina i Pravoslavna crkva nisu preventivno zastiene niti upisane u Registar kulturnih
dobara RH kao preventivno zasticene. Ispravno bi bilo prebaciti ih u to¢ku 3.1. pod evidentirane
sakralne gradevine. Pod totkom 3.1. Evidentirane sakralne gradevine navedeno je preventivha
sastita uz Grkokatolicku crkvu u Petrovcima. Navedena crkva nije pod preventivnom zastitom
nego je u planu trajna zastita obje orkve u Petrovicma pod todkom 3.1. Ostalo je praviino
dopunjeno sukladno nasim zahtjevima.

- u grafikom dijelu plana 3.1. Uvjeti koridtenja i zadtite prostora pravilno je dodana oznaka za
dvije civilne gradevine u Svinjarevcima, ali uopée nije dodana niti jedna oznaka za evidentirana
arheolodka nalazista (crvene oznake) prema kartama koje smo dostavili u zahtjevima. S obzirom
na to da arheoloska nalazista znatno utjeéu na razvoj i koristenje prostora radi potpune tocnosti
plana potrebno je ucrtati evidentirana arheoloska nalazista prema kartama iz zahtjeva koje
ponovno dostavijamo u privitku.

Po ovlasti Ministrice

=\ ‘@wiyr@&% -

Funo J/4.

Privitak:
- Karte s poloZajem arheoloskih nalazista

Dostaviti:

1. Naslovu
-elektroni¢kom postom

2. Pismohrana, ovdje
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KLASA: 350-05/21-01/34 s rebleeh N
URBROJ: 376-05-3-21-04 o ; ]
Zagreb, 4. kolovoza 2021. ; 55)9/(’)7

%,

Republika Hrvatska

Vukovarsko - Srijemska Zupanija
Op¢ina Bogdanovci

Opéinski nacelnik

Bana Josipa Jelaci¢a 1

32000 Bogdanovci

PREDMET: Opéina Bogdanovci
II. IZMJENE I DOPUNE PPUO BOGDANOVCI

-miSljenje u tijeku javne rasprave

Veza: Va3 dopis KLASA: 350-02/21-01-03, URBROJ: 2196/03-01/03-21-03, od 3. kolovoza
2021.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je dopis
kojim trazite da vam izdamo misljenje u tijeku javne rasprave na prijedlog /I IZMJENE I
DOPUNE PPUO BOGDANOVCI temeljem €lanka 25. stavka 3. Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) i u vezi s ¢lankom
94. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19).

Uvidom u prijedlog II IZMJENE I DOPUNE PPUO BOGDANOVCI utvrdena je zapreka
razvoju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u dijelu pokretnih komunikacija te stoga
HAKOM izdaje negativno miSljenje na prijedlog UPU-a u tijeku javne rasprave.

Obrazlozenje

U poglavlju koji se odnosi na elektronicke komunikacije, tekst iz Clanka 36., stavak 28.:”
Lokacijske dozvole za samostojece antenske stupove izdavati ¢e se na temelju drugih [zmjena
i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske Zupanije."

Naime, prema Zakonu o prostornom uredenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).
&lanak 125. za gradnju antenskih stupova nije potrebna lokacijska dozovola, ve¢ se isti grade

prema vazeéim propisima.
(mezw

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb / OiB: 87950783661/ Tai: {(01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

1001 VR R O8O0 0 VSO 0 GBCRRE | FROAR T B EREY 0 OO0 T R



[image: image80.jpg]Navedeno predstavlja uvjet za dobivanje pozitivnog misljenja na prijedlog predmetnog plana.
Podsjecamo vas da je donosenje prostornog plana, bez pozitivnog misljenja HAKOM-a na
prijedlog plana, protivno odredbama ZEK-a te predstavlja teSku povredu ZEK-a po &lanku
119. stavak 1. totka 4. HAKOM naglasava naslovu da je obvezan pribaviti pozitivno
prethodno misljenje HAKOM-a kojim se potvrduje da se dokumentom prostornog uredenja
ureduje gradnja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu
sa Clankom 25. st. (2) ZEK-a i pravilnicima iz ¢lanka 24. st. (9) ZEK-a.

Takoder, HAKOM upozorava naslov da je postupanje protivno ¢lanku 25. st. (3) ZEK-a
okarakterizirano kao teSka povreda ZEK-a, a koji prekr3aj je opisan i kaznjiv po ¢lanku 119.
st. (1) to¢ki 4. i st. (2) ZEK-a.

S postovanjem,

RAVNATELJ
HRVATSKA PEGULATORNA AGENCLA {f
ZA NREZHE DJELATNOSTI
Roberta frangefa Mihan
i ZAGREB%B&D' mmGosta

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno

T
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Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Prijenosno podrudje Osijek
Vukovarska cesta 217, 31000 Osuek Hrv%ﬁtm i—éRVATg'?WPECINA BOGDANOVCI
Telefon +385 31244787 I A Ll “”‘"‘ .‘.J/P Bana J. Jelati¢a1
vucov RGIEI R el Al
Telefaks +38531213 121 P“"Mj" 32000 Bogdanovci
potta 31200 Osijek érimﬂw
Urudi.br

"““"‘" ? 5
|21 §6/03
KLASA: 700/21-16/15 et 03 DATUM: 6.9.2021.

UR.BROJ: 3-002-001-02/IP-21-55 6

PREDMET: IL Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci, o€itovanje
Postovani,

Na osnovu obavljenog pregleda strucne dokumentacije, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o,
Prijenosno podrugje Osijek, u sklopu svojih nadleznosti vezano za objekte prijenosne mreze (vodovi i
transformatorske stanice nazivnog napona 110 kV, 220 kV i 400 kV), a u ovom konkretnom slu¢aju kao jedan

od korisnika predmetnog prostora, donosi slijedece
OCITOVANJE

sukladno vagoj obavijesti o II. Izmjeni i dopuni prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci,
Kklasa: 350-02/21-01-03, urbroj: 2196/03-01/03-21-03, zaprimljenog 4.8.2021. godine

1. HOPS d.o.0. je jedini operator elektroenergetskog prijenosnog sustava u RH i vlasnik cjelokupne hrvatske
prijenosne mreZe (naponskih razina 110 kV, 220 kV i 400 kV), te posjeduje dozvolu za obavljanje
energetske djelatnosti prijenosa elektricne energije kao regulirane javne usluge.

2. Odrzavanje i vodenje pogona prijenosne elektroenergetske mreze kompletnog podrudja u granicama
obuhvata Opéine Bogdanovci u nadleZnosti je HOPS d.o.0., Prijenosno podrugje Osijek, Vukovarska cesta
217, 31000 Osijek.

3. Za prostorno planiranje prijenosne clektroenergetske mreZe na drzavnoj i Zupanijskoj razini nadlezan je
HOPS d.0.0., Sektor za razvoj, priklju¢enja, izgradnju i upravljanje imovinom, Kupska 4, 10000 Zagreb.

4. Za podatke elektroenergetske infrastrukture u funkeiji distribucije i opskrbe elektricnom energijom na

podrugju Opéine Bogdanovci (naponskih razina 35 kV i niZih) molimo obratite se u d.o.o.,
Elektra Vinkovci. FP
NUBeO |

UPRAVA DRUSTVA - Predsjednik Uprave Tomislav Plaviié « Clanovi Dejan Liovié - Zlatko Viskovié

IBAN HRO7 2340 0091 1101 7745 1 - Privredna banka Zagreb < OB 13148821633
Trgovacki sud u Zagrebu - MBS 080517106 -

Temeljni kapital u iznosu 4.948.627.300,00 HRK

uplacen u cijelosti u noveu, stvarima i pravima

www.hops.hr

150 50001 L3 150 14001

BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS
Co tifieation i
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5. U tekstu prijedloga TI. izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovei u dijelu 1.3.
obrazloZenja planskih tjeSenja- Elektroenergetika, navedeni naziv planiranog dalekovoda DV 2x400 kV
Ernestinovo-Mladost treba ispraviti u DV 2x400 kV Ernestinovo-Sr.Mitrovica 2.

U nastavku Vam 3aljemo toéne nazive postojecih objekata u nadleznosti HOPS d.o.o., Prijenosno
podrucje Osijek na podru&ju obuhvata Opcine Bogdanoveci, a koji su u funkciji prijenosa elektriéne
energije:
- nadzemni vod DV 400 kV Ernestinovo — Sr. Mitrovica 2, na &eliéno-resetkastim stupovima, duljina
dionice iznosi oko 7.795 m,
- nadzemni vod DV 110 kV Ernestinovo - Vukovar, na &eliéno-resetkastim stupovima, duljina dionice
iznosi oko 3.620 m,
- nadzemni vod DV 110 kV Vinkovci - Vukovar, na &eliéno-resetkastim stupovima, duljina dionice iznosi
0ko 4.127 m.

6. Na podrugju obuhvata grada Op¢ine Bogdanovci planirani su slijedeci objekti u nadleznosti HOPS d.o.o.,
Prijenosno podrugje Osijek, a u funkciji prijenosa elektridne energije:

- nadzemni vod DV 2x400 kV Ernestinovo — Sr. Mitrovica 2

7. Za objekte koji se planiraju graditi u blizini postojece i planirane prijenosne elektroenergetske
infrastrukture na podrudju obuhvata opéine Bogdanovei potrebno Je zatraziti izdavanje posebnih uvjeta
gradenja od nadleZnog Prijenosnog podrugja Osijek.

8. Postojeéi visokonaponski vodovi za prijenos elektriéne energije ne formiraju zasebnu gradevnu &esticu, a
prostor u trasama vodova moZe se koristiti i za druge namjene, sukladno posebnim uvjetima gradenja
HOPS d.o.o.

9. Zatitni koridori postoje¢ih visokonaponskih vodova predstavljaju prostor unutar kojeg je moguca gradnja
sukladno posebnim uvjetima gradenja HOPS d.o.o.

10. Prilikom utvrdivanja prostornih odrednica zaSti¢enog pojasa za prijenosni elektroenergetski vod, Hrvatski
operator prijenosnog sustava (HOPS d.o.0.) duZan je drzati se dozvoljenih udaljenosti od uzdune osi

(simetrale prijenosnog elektroenergetskog voda) utvrdenih ,,Mreznim pravilima prijenosnog sustava“ (NN
67/17 1 NN 128/20):

S S Najmanja 3irina zalti¢enog pojasa
Vrst'g : nazitvni napon | Tip prijenosnog (obostrano na simetralu voda)
e i Postojeéi vod Planirani vod

Nadzemni 110 kV jednostruki 20m 25m
Nadzemni 110 kV dvostruki 25m 30m
Nadzemni 220 kV Jjednostruki 25m 30m
Nadzemni 220 kV dvostruki 30 m 35m
Nadzemni 400 kV Jjednostruki 35m 40 m
Nadzemni 400 kV dvostruki 40 m 50 m
Kabelski 110 kV 1x3x110 kV 2,5m 3,5m
Kabelski 110 kV 2x3x110 kV 3m 4m
Kabelski 220 kV 1x3x220 kV 3m 4m
Kabelski 220 kV 2x3x220 kV 4m 5m

AN S5 5088 HOPS



[image: image83.jpg]11. Nastavno na priloZenu tablicu navedeni zasti¢eni pojas za planirani DV 2x400 kV iznosi 50 m obostrano

na simetralu voda.

Za sve daljnje informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S postovanjem,

Direktor:
R A oy e o g s
é{;,& g Fhuwd o d.o.yig/‘feﬁ
1 prijenosno pOdNEe s 8pic, dipl.ing.el.

Co:
e (Qdjel za upravljanje imovinom
e Odjel za izgradnju Osijek
e Arhiva

T Y 1 (e 1
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21-03 o lI. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci potrebno je predvidjeti koridor trase
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poljoprivredno zemljiste, biljnu proizvodnju i trziste, Zagreb.
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Zagreb, 29. rujna 2021. godine
OPCINA BOGDANOVCI, Op¢inski nacelmk
Bana Josipa Jeladi¢a 1, Bogdanovei, 32000

PREDMET: II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢éine Bogdanovci
- misljenje - daje se

Veza:

KLASA: 350-02/21-01-03

URBROJ: 2196/03-01/03-21-05

Od: Bogdanovci, 03. kolovoza 2021.

Primjeno:525 - Ministarstvo poljoprivrede: 04. kolovoza 2021.

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem €lanka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom
zemljiStu (“Narodne novine™, br. 20/18, 115/18 i 98/19), u predmetu zahtjeva Opcine
Bogdanovci, daje miSljenje na II. Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opdine
Bogdanoveci.

Ove izmjene i dopune obuhvacaju Odredbe za provedbu, graficki i tekstualni dio plana, a
odnose se na sljedeée izmjene:

1. proSirenje gradevinskog podrucja naselja Bogdanovci na dvije lokacije, korekcija
(smanjenje i povecanje) gradevinskog podrucja naselja Petrovci, te proSirenje gradevinskog
podrucja Svinjarevci,

2. izmjena se odnosi na planiranje lokacije gradevina za gospodarenje otpadom te uskladivanje
PPUO Bogdanovci sa novijom zakonskom regulativom iz podrucja gospodarenja otpadom.
Op¢ina Bogdanovci (prema podacima iz popisa stanovnistva manje od 3.000 stanovnika) nema
obavezu gradnje fiksnog reciklaznog dvorista na kojem se odvojeno prikupljaju manje kolic¢ine
posebnih vrsta otpada, te je stoga nuzno osigurati funkcioniranje mobilnog reciklaznog
dvorista. Mobilna reciklazna dvorista planiraju se:-u naselju Bogdanovci na k.¢.br. 449/2 u
k.o. Bogdanovci.-u naseflju Petrovci na k.¢.br.2091 u k.o. Petrovci-u naselju Svinjarevei na
k.c.br. 110/1 u k.o. Svinjarevci. Gradnja ostalih gradevina za gospodarenje otpadom lokalnog
znacaja planirana je na povrSinama gospodarske namjene, te je neuredena odlagalista

potrebno sanirati.
i
?Nﬁw : ﬁ é



[image: image87.jpg]3. izmjena se odnosi na uskladivanje PPUO Bogdanovci sa Prostornim planom Vukovarsko-
srijemske Zupanije, vezano za elektronicke komunikacije, cijevni transport nafie i plina,
mineralne sirovine, obnovijive izvore energije, elektroenergetiku, vodnogospodarski sustav,
uvjete koristenja i zastite prostora, podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite i dr.,

4. uskladivanje PPUQO sa Zakonom o prostornom uredenju

5. korekcija sustava odvodnje otpadnih voda na prostoru opéine sukladno zahtjevima nadlezne
sluzbe i potrebama opéine,

6. ugradivanje zahtjeva javnopravnih tijela,

7. ucrtavanje planiranih granica eksploatacijskih polja Ceri¢ i Berak te plinovoda koji je u
Sfunkciji planiranih eksploatacijskih polja Cerié¢ i Berak sukladno zahtjevu tvrtke Vermilion
Zagreb Exploration d.o.o.,te

8. korekcija Odredbi za provedbu sukladno razvojnim potrebama Opéine.

U obuhvatu II. Izmjena 1 dopuna PPUO Bogdanovci dolazi do korekcije gradevinskih podrugja,
te se povrsina istih povecala za 5,88 ha. Pro§irenja i smanjenja gradevinskih podruéja planirana
su ostalom obradivom tlu (P3) (oko 90%) i na osobito vrijednom tlu (P1) (oko /0%).

Osobito vrijedno obradivo (P1) ili vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljiSte n
e moZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe, osim kad nema nize vrijednog poljoprivrednog
zemljis$ta. kada je utvrden interes za 1zgradnju objekata koje se prema posebnim propisima

grade izvan gradevinskog podrudja, te pri gradnji gospodarskih gradevina namjenjenih
iskljuéivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda. temeljem Zakona

o poljoprivrednom zemljiStu (** Narodne novine , br. 20/18, 115/18198/19).

Imajuéi u vidu navedeno, Ministarstvo poljoprivrede izdaje pozitivno misljenje na II.
Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci.

: .P ’0 MINISTRICE
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Primjedbe Javne ustanove Zavoda za prostorno uredenje Vukovarsko-
srijemske Zupanije, Vinkovci

Primjedba MUP-a, Ravnateljstva civine zastite, PU civilne zastite Osijek,
Sluzba civilne zastite Vukovar, Vukovar

Primjedbe Ministarstva kulture i medija, Uprave za zastitu kulturne bastine,
Konzervatorski odjel u Vukovaru, Vukovar

Primjedba HAKOM-a, Zagreb

Primjedba HOPS-a, Prijenosno podrucje Osijek, Osijek

Primjedba HEP Plina, Osijek

ODGOVORI NA PRIMJEDBE:

& o A

Odgovori na primjedbe Javne ustanove Zavoda za prostorno uredenje
Vukovarsko-srijemske Zupanije, Vinkovci

Odgovor na primjedbu MUP-a, Ravnateljstva civilne zastite, PU civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite Vukovar, Vukovar

Odgovori na primjedbe Ministarstva kulture i medija, Uprave za zastitu
kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Vukovaru, Vukovar

Odgovor na primjedbu HAKOM-a, Zagreb

Odgovor na primjedbu HOPS-a, Prijenosno podruéje Osijek, Osijek

Odgovor na primjedbu HEP Plina, Osijek
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[image: image91.jpg]1. Primjedbe Javne ustanove Zavoda za prostorno uredenje Vukovarsko-srijemske
Zupanije, Vinkovci
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REPUBLIKA HRVATSKA
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| ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE eno: A0 09, .

| VUKOVARSKO-SRUEMSKE ZUPANIJE Primijeno: Klasa:

§ Urudz.br. ik

KLASA: 350-02/21-01/05 5 silis

! URBROJ: 2196/1-10-07-21-4 2196/03 1Y ’W/ "§/ _
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i OPCINA BOGDANOVCI
0

59 32000 BOGDANOVCI

Bana J. Jelati¢a 1

Predmet: II. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci (prijedlog)
- primjedbe - dostavijaju se

Uvidom u Prijedlog I1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine
Bogdanoveci, o¢itujemo se kako slijedi:

1. ODREDBE ZA PROVEDBU

Pl
{7 /) Clanaké.

g Clanak 5.. stavak 5., alineja 2.
- Tekst alineje nije u skladu sa PPVSZ, Napisati tako da bude u skladu sa istim.

m Clanak 73.

et Clanak 54., stavak 1.

- Za gradevine za proizvodnju elektri¢ne i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koja kao
resurs koriste obnovljive izvore energije navesti da se grade kao gradevine osnovne
namjene na zasebnoj gradevnoj destici, sukladno to¢ki 28.3. stavak 3. Odredbi za
provedbu, PPVSZ.

Clanak 81.
Clanak 60., stavak 3.
- Brisati drugu re&enicu iz razloga $to nije u skladu sa PPVSZ.

(lanak 60., stavak 4.

- Brisati drugu regenicu iz razloga $to nije u skladu sa PPVSZ.

Clanak 60., stavak 7.
- Brisati zadnju re€enicu iz razloga $to je namjena odredena.

Clanak 60., stavak 13.

- Navedeni su spremnici kapljevine do 40 m®. U to¢ki 41.b. Odredbi za provedb
PPVSZ navedeno je do 50 m®. Uskladiti sa PPVSZ.
A2 ¢ W,

Glagolja¥ka 27, 32100 Vinkovci, OIB: 69596467516, Tel.: +385 (0) 32 344 044, e-mail: info@zpuvsz.hr




[image: image92.jpg]Clanak 60., stavak 19., alineja 2.
- Brisati tekst: "... , osim gradevinskih podru&ja gospodarske namjene proizvodne
planiranih ovim Planom, ..." kako bi bilo u skladu sa PPVSZ.

Clanak 94.
Clanak 78.
- Ugraditi tekst to¢aka: 28.3., stavak 2. i 28.3a., stavak 5. Odredbi za provedbu, PPVSZ.

Clanak 78., stavak 22.
- Drugu refenicu zamijeniti tekstom koji glasi: "Nakon wutvrdivanja granica
eksploatacijskih polja iste ugraditi u Plan."

Clanak 95.
Clanak 79., stavei 1.1 2.
- Tekst stavaka uskladiti sa totkom 8.6. Odredbi za provedbu, PPVSZ.

II. GRAFICKI DIO PLANA

e Kartografski prikaz: "2.3. Infrastrukturni sustavi i mreZe, Proizvodnja i cijevni
transport nafte i plina"

- Na jugu Opéine prikazati pokazatelja za redukeijsku stanicu (postojeéu) kako bi
bilo u skladu sa PPVSZ.

- Magistralnom plinovodu za medunarodni transport (planirani) i magistralnom
plinovodu (postojeci) izmedu naselja Petrovei i Svinjarevei zamijeniti mjesta kako
bi bilo u skladu sa PPVSZ.

- Debljine linija pokazatelja na prikazu uskladiti s debljinama linija pokazatelja u
legendi.

e Kartografski prikaz: "2.4. Infrastrukturni sustavi i mreZe, Elektroenergetika"

- Pokazatelj za 35 kV dalekovod (postojeéi) juZno od naselja Bogdanovci nije
evidentiran u PPVSZ. Isti brisati kako bi bilo u skladu sa PPVSZ.

o Kartografski prikaz: "2.5. Infrastrukturni sustavi i mreZe, Vodnogospodarski sustav"
- Na prikazu navesti naziv za akumulaciju Berak.
- Na akumulaciji Berak prikazane su tri brane — nasute (planirane), a iste nisu

evidentirane u PPVSZ. Brisati iste kako bi bilo u skladu sa PPVSZ.

e Kartografski prikaz: "3.1. Uvjeti koristenja i zatite plostora, Uvjeti koriStenja i zastite
prostora”

- Prikazati pokazatelja za maksimalni intenzitet potresa (VII°) kako bi bilo u skladu
sa PPVSZ.
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";ﬁf ‘*/\’ e Kartografski prikaz: "4.3. Gradevinsko podruéje naselja Svinjarevci i izdvojeno
Nt gradevinsko podrutje izvan naselja groblja Svinjarevci”

- U legendi, uz naziv pokazatelja: "granica gradevinskog podru&ja" nije prikazan
pokazatelj.
8§ po$tovanjem!

ravnatelj:
Mario Nagli¢, dipl.iur.

ht.
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Primjedba MUP-a, Ravnateljstva civilne zastite, PU civilne zastite Osijek, Sluzba civilne
zastite Vukovar, Vukovar
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNUJIH POSLOVA e o TEME
RAVNATELISTVO CIVILNE ZASTITE oo™ 5 9oz
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSWEK .. =~ Ouc'y gt e
SLUZBA CIVILNE ZASTITE VUKOVAR  |Prittitie= - Lo e

KLASA: 350-02/21-01/19 L2t
URBROJ: 511-01-386-21-4 Lo
Vukovar, 8, kolovoza 2021,

OPCINA BOGDANOVCI
BANA JOSIPA JELACICA 1
32000 Bogdanovci

PREDMET: Prijedlog il. Izmjena i dopuna PPUO
Bogdanovci, primjedbe,
- dostavljaju se

Veza: Va$ dopis, Klasa: 350-02/21-01-03, Urbroj: 2196/03-01/03-21-03
od 3. kolovoza 2021. godine

Postovanali,

Vezno za dostavijeni ,Prijedlog”, u &lanku 105. nuzno je obrisafi sljedeéu reéenicu:
~Sklonista se grade sukladno uvjetima utvrdenim posebnim propisima“. Naime, niti
jedan vazedi propis ne uvjetuje izgradnju sklonista.

U totci ,B" Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno postivati u ;
izradi Plana“, potrebno je izbrisati slijedede propise:

a) Pravilnik o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se
moraju graditi skloniSta i drugi objekti za zastitu (N.N., br. 2/91),

by Zakon o zastiti od elementamih nepogoda (N.N., br. 73/97),

c¢) Pravilnik o tehni¢kim normativima za skionidta (N.N., br. 53/91) i

a) Pravilnik 0 metodologiji za izradu procjena UgroZenosti i planova zastite i
spasavanja (N.N., br. 30/14 i 67/14) i

b) Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovni$tva (N.N., br. 47/06, 110/11 i 10/15)



[image: image95.jpg]U navedenoj toéci ,,B“ potrebno ie unijeti slijedeée propise, cdnosno dopune

a) Zakon o ublafavanju i uklanjanju posliedica prirodnih nepogoda (N.N., broj
16/19),

b) Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovni&tva (N.N., broj 69/16),

¢) Procjena rizika od velikih nesre¢a za opéinu Bogdanovci (oZujak 2018.) i

d) Dopuniti Zakon o sustavu civilne zastite sa slijedecim brojevima Naradnih
Novina: 31/20i20/21.

S postovanjem,

Dostaviti (elektroni¢kom postom):
1. Naslovu i
2. Pismohrani, ovdje

VODITELJ SLUZBE

STJEPAN DRAGANIG
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE | MEDUA
Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Vukovaru
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Klasa: 612-08/21-10/0034

7
Sa0 ’02/ ot
Urbroj: 532-05-02-19/2-21-4 - ( 03 /7

Vukovar, 11.08.2021. { :)> /// :77

OPCINA BOGDANOVCGI
Bana J. Jelaci¢a 1
32000 Bogdanovci

Predmet: Il. izmjene i dopune PPUO Bogdanovci - javna rasprava, Misljenje o prijediogu plana —
dostavlja se

Uvidom u prijediog Il lzmjene i dopune PPUO Bogdanovei za javnu raspravy, koji nam je
dostavijen uz poziv, utvrdili smo potrebu za sljiede¢im izmjenama i dopunama sadrzaja:

- u tekstualnom dijelu, &lanak 89. na str. 35., popis kulturnih dobara: tocka 2.1. Svinjarevci - Crkva
sv. Martina i Pravoslavna crkva nisu preventivno zasticene niti upisane u Registar kulturnih
dobara RH kao preventivno zasticene. Ispravno bi bilo prebaciti ih u tocku 3.1. pod evidentirane
sakralne gradevine. Pod totkom 3.1, Evidentirane sakraine gradevine navedeno je preventivha
sastita uz Grkokatolicku crkvu u Petroveima. Navedena crkva nije pod preventivnom zastitom
nego je u planu trajna zaétita obje crkve u Petrovicma pod tozkom 3.1. Ostalo je praviino

dopunjeno sukiadno nasim zahtjevima.

- u grafickom dijelu plana 3.1. Uvjeti koristenja i zastite prostora pravilino je dodana cznaka za
dvije civilne gradevine u Svinjarevcima, ali uopée nije dodana niti jedna oznaka za evidentirana
arheoloska nalazista (crvene oznake) prema kartama koje smo dostavili u zahtjevima. S obzirom
na to da arheolodka nalazista znatno utjedu na razvoj i koritenje prostora radi potpune toénosti
plana potrebne je ucrtati evidentirana arheoloska nalazi§ta prema kartama iz zahtjeva koje
ponovno dostavijamo u privitku.

Po ovlasti Ministrice

a R
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Privitak:
- Karte s polo¥ajem arheologkih nalazista

Dostaviti:

1. Naslovu
-elektroni¢kom postom

2. Pismohrana, ovdje
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Primjedba HAKOM-a, Zagreb

IR g

/B84

KLASA: 350-05/21-01/34
URBROIJ: 376-05-3-21-04

Zagreb, 4. kolovoza 2021. o i Ew/o‘y e
a/
/%

Republika Hrvatska

Vukovarske - Srijemska Zupanija
Opéina Bogdanovci

Opéinski na&elnik

Bana Josipa Jela¢ié¢a 1

32000 Bogdanovei

PREDMET: Opéina Bogdanevei
Il IZMJENE 1 DOPUNE PPUO BOGDANOVCI

-miSljenje u tijeku javne rasprave

Veza: Vas dopis KLASA: 350-02/21-01-03, URBROJ: 2196/03-01/03-21-03, od 3. kolovoza
2021.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je dopis
kojim trazite da vam izdamo misljenje u tijeku javne rasprave na prijedlog /1. IZMJENE [
DOPUNE PPUO BOGDANOVC] temeljem ¢lanka 25. stavka 3. Zakona o elekironidkim
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/1 1, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) i u vezi s ¢lankom
94. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 98/19).

Uvidom u prijedlog /I IZMJENE [ DOPUNE PPUO BOGDANOVCT utvrdena je zapreka
razvoju elektronitke komunikacijske infrastrukture u dijelu pokretnih komunikacija te stoga
HAKOM izdaje negativno misljenje na prijedlog UPU-a u tijeku javne rasprave,

ObrazlozZenje

U poglaviju koji se odnosi na elektronicke komunikacije, tekst iz &lanka 36., stavak 28.:"
Lokacijske dozvole za samostojeée antenske stupove izdavati ¢e se na temelju drugih Izmjena
i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske #upanije."

Naime, prema Zakonu o prostornom uredenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).
Elanak 125. za gradnju antenskih stupova nije potrebna lokacijska dozovola, veé se isti grade

prema vazecim propisima. /D 7
| .
o f/f
e el Dror

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOST!

Robera Frange$a Mikanovica g, 10110 Zagreb ! 018 87950783561 / Tel (91) 7007 vo7, Faks: o1 7907 070 / www hakom. hr

BT 0 0000 O W0 R WA WO (A
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Navedeno predstavlja uvjet za dobivanje pozitivnog misljenja na prijedlog predmetnog plana.
Podsje¢amo vas da je donoSenje prostornog plana, bez pozitivnog misljenja HAKOM-a na
prijedlog plana, protivno odredbama ZEK-a te predstavlja teSku povredu ZEK-a po ¢lanku
119. stavak 1. tocka 4. HAKOM naglasava naslovu da je obvezan pribaviti pozitivno
prethodno misljenje HAKOM-a kojim se potvrduje da se dokumentom prostornog uredenja
ureduje gradnja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu
sa Clankom 25. st. (2) ZEK-a i pravilnicima iz ¢lanka 24. st. (9) ZEK-a.

Takoder, HAKOM upozorava naslov da Je postupanje protivno ¢lanku 25, st. (3) ZEK-a
okarakterizirano kao tedka povreda ZEK-a, a koji prekrsaj Jje opisan i kaznjiv po &lanku 119.
st. (1) to¢ki 4. i st. (2) ZEK-a.

8 postovanjem,

VNATELJ

Lols J’f

an Gosta

RA
HRVATSKA SEGULATORNA AGENCIHA
ZA TSEZNE DJELATNOSTI g(f

ir

Roberta F::ngeia Mlhanc?’g?_. ?é'
4 LAGREB

Dostaviti:
I. Naslovu preporuteno

O O OO
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5.  Primjedba HOPS-a, Prijenosno podrucje Osijek, Osijek

409 HoPS

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.c.o.

Prijenosno podrudje Osijek

vukovarska cesta 217, 31000 Osij ek AT HRVAT;;NMOPCINA BOGDANOVCI
Telefon +385 31244 787 VUKO\- rm.."t‘ SENLIEM, ‘\; . BanaJ Jelacica1
Telefaks +385 31213 121 w;ﬁ?’mﬁﬁ Bogdanovci

Podta 31200 Osijek anlig,"_‘S;M
Urs-d‘l b,

Kizsa

KLASA: 7002106/ | __. _____,‘_,..,w-———'- ; .
UR.BROJ: 3-002-001-03/IP-21:55 46 DATUM: 6.9.2021

PREDMET: 11. Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci, o€itovanje
Postovani,

Na osnovu obavljenog pregleda struéne dokumentacije, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.0.,
Prijenosno podruje Osijek, u sklopu svojih nadlefnosti vezano za objekte prijenosne mreZe (vodovi i
transformatorske stanice nazivnog napona 110 kV, 220 kV 1400 kV), a u ovom konkretnom sluéaju kao jedan
od korisnika predmetnog prostora, donosi slijedece

OCITOVANJE

sukladno vaSoj obavijesti o 11. Izmjeni i dopuni prostornog plana uredenja Opéine Bogdanoveci,
klasa: 350-02/21-01-03, urbroj: 2196/03-01/03-21-03, zaprimljenog 4.8.2021. godine

1. HOPS d.o.o. je jedini operator elektroenergetskog prijenosnog sustava u RH i vlasnik cjelokupne hrvatske
prijenosne mreZe (naponskih razina 110 kV, 220 kV i 400 kV), te posjeduje dozvolu za obavljanje
energetske djelatnosti prijenosa elektriéne energije kao regulirane javne usluge.

2. OdrZavanje i vodenje pogona prijenosne elektroenergetske mreze kompletnog podrudja u granicama
obuhvata Opéine Bogdanovci u nadleZnosti je HOPS d.o.0., Prijenosno podruéje Osijek, Vukovarska cesta
217, 31000 Osijek.

3. Za prostorno planiranjc prijenosne clektroenergetske mreZe na drzavnoj i Zupanijskoj razini nadleZan je
HOPS d.0.0., Scktor za razvoj, prikljucenja, izgradnju i upravljanje imovinom, Kupska 4, 10000 Zagreb.

4. Za podatke elektroenergetske infrastrukture u funkeiji distribucije i opskrbe elektri¢nom energijom na
podrugju Opéine Bogdanovci (naponskih razina 35 kV i niZih) molimo obratite se u do.o.,

Elektra Vinkovci.
Mﬂ%@ uf

UPRAVA DRUSTVA - Predsjednik Uprave Tomislav Plav3ié « Clanovi Dejan Liavié - Zlatko Viskovié

IBAN HRO7 2340 0081 1101 7746 1 - Prrvredna banka Zagreb - OI8 13148821633
Trgovatki suad u Zagrebu ~ MBS 080617105

Temeljni kapital u Iznosu 4.948.627.300,00 HRK

uplacen u ¢ijelosti u novew, stvarima | pravima

www.hops.hr
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U tekstu prijedioga I1. izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opéine Bogdanove; u dijelu ].3.
obrazlozenja planskih rjeSenja- Elektroenergetika, navedeni naziv planiranog dalekovoda DV 2x400 kV
Emestinova-Mladost treba ispraviti u DV 2x400 kv Ernestinovo-Sr.Mitrovica 2.

U nastavku Vam Saljemo toéne nazive postojecih objekata u nadleznosti HOPS d.o.0., Prijenosno
podruéje Osijek na podruéju obuhvata Op¢ine Bogdanovei, a koji su u funkeiji prijenosa elektriéne
energije:
- nadzemni vod DV 400 kV Ernestinovo —~ Sr. Mitrovica 2, na Celiéno-resetkastim stupovima, duljina

dionice iznosi oko 7.795 m,

- nadzemni vod DV 110 kV Ernestinovo - Vukovar, na Celiéno-resetkastim Stupovima, duljina dionice
iznosi oko 3.620 m,

- nadzemni vod DV 110 ky Vinkovci - Vukovar, na Celitno-resetkastim stupovima, duljina dionice iznosi
oko 4.127 m.

Na podru&ju obuhvata grada Opéine Bogdanovei Planirani su slijedeéi objekti u nadleznosti HOPS d.o.o.,
Prijenosno podrugje Osijek, a u funkciji prijenosa elektridne energije:

- nadzemni vod DV 2x400 kv Emestinovo - Sr. Mitrovica 2

Zastitni koridori postojecih visokonaponskih vodova predstavljaju prostor unutar kojeg je moguéa gradnja
sukladno posebnim uvjetima gradenja HOPS d.0.0.

67/17 i NN 128/20):

Vrsta i naziva —_— Najmanja irina z?Stiéenog pojasa
% obostrano na simetralu voda
prijenosnog voda ' ] Pastojeti vod .
Nadzemni 110 kV jednostruki 20m ] %

| Nadzemni 10KV | dvostmki | 25m =

Jednostruki : 25m 30m
dvostruki

Nadzemni 400 kV | jednostruki |

Nadzemni 400 kv

30m
dvostruki
1x3x110 kV
2x3x110kV
Kabelski 220 kV | Ix3x320kV |
Kabelski 220 kv | 2x3x220kV |




[image: image103.jpg]13

11. Nastavno na priloZenu tablicu navedeni zasti¢eni pojas za planirani DV 2x400 kV iznosi 50 m obostrano
na simetralu voda.

Za sve daljnje informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S postovanjem,

Direktor:
SEIHOPS G0 g ATETED
1 Piijenasno pOINEERS DI, dipl.ing.el.

Co:
e Qdjel za upravljanje imovinom
e Odjel za izgradnju Osijek
e Arhiva

OSSN SE S ESESSERSSSSE 5008 HOPS
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Primjedba HEP Plina, Osijek

HHEPPLIN

Ulica cara Hadrijana 7
@ 31000 Osijek

& (0)31.24.48.88
& (031.2131.99
&  www.hep hisplin

M SEKTOR ZA DISTRIBUCIIU
B SLUZBA ZA TEHNICKE POSLOVE
B ODJEL ZA RAZVITAK | PLANIRANJE

¥ NAS BROJF2-00002/2137/21AAS

Poziv na javnu raspravu

Temeljem Vadeg dopisa KLASA: 350-02/21-01
21-03 o Il. izmjene i dopune PPUO Bogdan
za distribucijski plinovod PO javnoj povrsini,

Koridor dimenzionirajte tako da bude mo
ostvariti medusobnu udaljenost plinovoda od ost

14

00|
v% / OPCINA BOGDANOVCI
lo

B VAS BROJ:

B PREDMET: ||, izmjene i dopune PPUO Bogdanovci

b ds

10 7/ T
808 g —

-~ REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ZUPANIIA

OPCINSKI NACELNIK

Bana Jelatica 1,
32000 Bogddanovci

B DATUM: 11.08.2021.

-03; URBROJ: 2196/03-01/03-
ovci potrebno je predvidjeti koridor trase
dvostrano po uli¢nom profilu.

guce u horizontalnom odmjeravaniju
alih instalacija minimalno 1 .00 m.

Iznad plinovoda u &irini od 2.0 m lijevo i desno, nije dopustena sadnja

grmolikog raslinja i drveca.

Sa stovanjem!

]
HEP-PLIN d.5.0.

2083 Zagrabadka panks x

Tacrae

Direktor: /3

=
Darn‘/ipfp/ §alk- "Gec.

/ HEP - PLIN d.o.c.
i OSIJEK 13

/ Cara Hadrijana 7
(AN

v

41317439358

1382513 ‘
3 23087050




[image: image105.jpg]15

ODGOVORI NA PRIMJEDBE
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1. Odgovori na primjedbe Javne ustanove Zavoda za prostorno uredenje
Vukovarsko-srijemske zupanije, Vinkovci

1.1. Korigirati élanak Clanak 6. izmjena i dopuna

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVACA

1.2. Korigirati ¢lanak Clanak 73. izmijena i dopuna

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVACA

1.3. Korigirati ¢lanak Clanak 81. izmjena i dopuna

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVACA

1.4. Korigirati kartografski prikaz 4.3.Gradevinsko podrucje naselja Svinjarevci i izdvojeno
gradevinsko podruéje izvan naselia groblja Svinjarevci

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVACA

2. Odgovor na primjedbu MUP-a, Ravnateljstva civilne zastite, PU civilne zastite
Osijek, Sluzba civilne zastite Vukovar, Vukovar

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVACA

3. Odgovori na primjedbe Ministarstva kulture i medija, Uprave za zastitu kulturne
bastine, Konzervatorski odjel u Vukovaru, Vukovar

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVACA

4. Odgovor na primjedbu HAKOM-a, Zagreb

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVACA

5. Odgovor na primjedbu HOPS-a, Prijenosnog podrucja Osijek, Osijek

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA SE PRIHVACA
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6. Odgovor na primjedbu HEP Plina, Osijek

Odgovor na primjedbu: PRIMJEDBA JE UGRADENA U PLAN (u ¢lanku 95. izmjena i
dopuna)




E) SAŽETAK ZA JAVNOST

ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d. OSIJEK

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE BOGDANOVCI

(Prijedlog)
SAŽETAK ZA JAVNOST

OSIJEK, srpanj 2021.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

Općina Bogdanovci donijela je dana 29.10.2020. godine Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, broj 18/20).

Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje prostornih uvjeta za planirani ekonomski i društveni razvoj Općine Bogdanovci.

Usklađivanjem PPUO Bogdanovci sa Zakonom o prostornom uređenju i s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije te crtanjem građevinskih područja na novim digitalnim katastarskim planovima omogućiti će se lakša provedba PPUO Bogdanovci i bolja implementacija u Informacijski sustav prostornog uređenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci obuhvaćaju Odredbe za provedbu, grafički i tekstualni dio Plana.

U odnosu na važeći PPUO Bogdanovci izmjene i dopune prikazane su na kartografskom prikazu ''0. Pregledna karta izmjena i dopuna'', a objašnjenja su u tekstu koji slijedi:

Izmjena i dopuna broj 1.

Ovim izmjenama korigirana su sva građevinska područja naselja na sljedeći način:

Izmjena i dopuna broj 1.1

Prošireno je građevinsko područje naselja Bogdanovci na dvije lokacije (istočno i zapadno od građevinskog područja naselja). Ukupna površina proširenja iznosi 5,33 ha.

Izmjena i dopuna broj 1.2

Korigirano je građevinsko područje naselja Petrovci na način da je smanjeno na jednoj lokaciji sjeverozapadno od građevinskog područja naselja u površini od 0,23 ha te povećano na lokaciji zapadno od građevinskog područja naselja u površini od 0,20 ha.

S obzirom na naprijed navedeno površina građevinskog područja naselja Petrovci korigirana je odnosno povećana za 0,03 ha.

Izmjena i dopuna broj 1.3

Prošireno je građevinsko područje naselja Svinjarevci na lokaciji južno od građevinskog područja naselja u površini od 0,58 ha.

S obzirom na navedene korekcije građevinskih područja naselja i na izmjenu broj 4., kojom su se sva građevinska područja precrtavala na nove digitalne katastarske planove u HTRS96/TM sustavu, planirana površina građevinskih područja naselja te površine izgrađenih, neizgrađenih ali uređenih i neizgrađenih i neuređenih dijelova prikazane su u tablici broj 1., ''Prikaz planiranih površina građevinskih područja naselja Općine Bogdanovci''.

Tablica broj 1. Prikaz planiranih površina građevinskih područja naselja Općine Bogdanovci

	Redni broj
	Naselje
	Površina planiranog građevinskog područja naselja u II. ID PPUO Bogdanovci

(ha)
	Površina neizgrađenog i neuređenog dijela planiranog građevinskog područja naselja

(ha)
	Površina neizgrađenog ali uređenog dijela planiranog građevinskog područja naselja

(ha)
	Površina izgrađenog dijela planiranog građevinskog područja naselja

(ha)

	1.
	Bogdanovci
	75,03
	-
	4,63
	70,40

	2.
	Petrovci
	137,23
	-
	21,69
	115,54

	3.
	Svinjarevci
	99,33
	-
	30,12
	69,21

	Ukupno:
	311,59
	-
	56,44
	255,15


Izvor podataka: ZPO

Izmjena i dopuna broj 2.

Ova izmjena odnosi se na planiranje lokacije građevina za gospodarenje otpadom te usklađivanje PPUO Bogdanovci s novijom zakonskom regulativom iz područja održivog gospodarenja otpadom.

Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (''NN'' 34/2013) redefinirane su obveze jedinicama lokalne samouprave u svezi s postupanjem s otpadom, pa je Općina Bogdanovci dužna na svom području osigurati:

· javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

· odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada,

· sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan zakonu o održivom gospodarenju otpadom te uklanjanje tako odbačenog otpada,

· provedba Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

· donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom Općine Bogdanovci,

· provođenje izobrazbno-informativne aktivnosti na svom području te

· mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

U dokumentima prostornog uređenja Općine Bogdanovci obvezno je planirati lokacije građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja. Prema kategorizaciji vrsta građevina iz zakona, time su obuhvaćene sve građevine osim centra za gospodarenje otpadom, spalionica otpada, odlagališta opasnog otpada, ostalih odlagališta otpada te kazete za zbrinjavanje azbesta.

Slijedom navedenog, za područje Općine Bogdanovci obvezno je planiranje općinskog reciklažnog dvorišta građevnog otpada te određivanje uvjeta gradnje građevina za gospodarenje otpadom lokalnog značaja.

Općina Bogdanovci ima prema podacima iz, popisa stanovništva manje od 3.000 stanovnika tako da nema obvezu gradnje fiksnog reciklažnog dvorišta na kojem se odvojeno prikupljaju manje količine posebnih vrsta otpada, problematičnog otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i manje količine građevinskog otpada.

Umjesto toga, nužno je osigurati funkcioniranje mobilnog reciklažnog dvorišta koje bi obilazilo sva naselja u Općini. Mobilna reciklažna dvorišta planiraju se:

· u naselju Bogdanovci na k.č.br. 449/2 k.o. Bogdanovci,

· u naselju Petrovci na k.č.br. 2091 k.o. Petrovci,

· u naselju Svinjarevci na k.č.br. 110/1 k.o. Svinjarevci.

Obveza planiranja općinskog reciklažnog dvorišta građevnog otpada zadovoljena je planiranjem lokacije istog na području gospodarske zone Bogdanovci.

Gradnja ostalih građevina za gospodarenje otpadom lokalnog značaja planirana je na površinama gospodarske namjene.

Neuređena (divlja) odlagališta potrebno je sanirati. Postupci sanacije će se odrediti projektom sanacije. Nužno je spriječiti daljnje negativne utjecaje odloženog otpad ana okoliš, a konačni cilj sanacije je učiniti prostor potpuno neopasnim po zrak, vode i tlo, te mu odrediti drugu namjenu.

U svrhu usklađivanja sa zakonskom regulativom, promijenjen je u cijelosti tekst članka (100.) Odredbi za provedbu Plana.

Izmjena i dopuna broj 3.

Ovom izmjenom usklađen je PPUO Bogdanovci s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije na sljedeći način:

Elektroničke komunikacije

Korigirane su samo Odredbe za provedbu koje se odnose na izgradnju elektroničkih komunikacija.

Cijevni transport nafte i plina, plinoopskrba

Usklađivanje s PPVSŽ je u ovoj oblasti preklopljeno sa zahtjevima javnopravnih tijela (točka 6. izmjena i dopuna) te je pobliže i opisan u obrazloženju izmjena vezanih na točku 6.

Nakon IV. izmjena i dopuna PPVSŽ broj cjevovoda od važnosti za Državu na prostoru Općine Bogdanovci povećan je za tri nova cjevovoda. Novi cjevovodi su planirani višenamjenski produktovodi za naftne derivate te dva planirana magistralna plinovoda na pravcu Osijek-Vukovar, prvi DN 1200/100, a drugi DN 800/75.

Mineralne sirovine:

IV. Izmjenama i dopunama PPVSŽ značajno su promijenjeni uvjeti istraživanja i eksploatiranja mineralnih sirovina na području cjelokupne Županije s osobitom naglaskom na istraživanja  vezana uz eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda. Obzirom na činjenicu da na području Općine nema postojećih eksploatacijskih polja, omogućavanje istih je, u skladu s odredbama za provedbu PPVSŽ, dovelo do zamjene teksta članka 60. Odredbi za provedbu PPUO Bogdanovci u cijelosti novim tekstom.

Obnovljivi izvori energije

U segmentu obnovljivih izvora energije je postojeći način uređenja ovog područja dopunjen na županijskoj razini detaljnijim odredbama vezanim uz korištenje obnovljivih izvora, energije-gradnju vjetroelektrana, korištenje geotermalnih voda i sl.

U tu svrhu su Odredbe za provedbu PPUO Bogdanovci dopunjene, te je korigiran članak 78.

Elektroenergetika 

Promjene u sustavu elektroenergetike su bile isključivo u grafičkom dijelu PPUO gdje je na kartografskom prikazu ''2.4. Elektroenergetika dopunjena legenda i grafička oznaka na planiranom dalekovodu DV 2x400 kV Ernestinovo-Mladost, kojom se naglašava činjenica da je planirani vod dvostruki.

Vodnogospodarski sustav

Sukladno Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci, u dijelu koji se odnosi na usklađivanje s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije, korigira se ''Vodno gospodarski sustav'' na način da se korigira sustav vodoopskrbe te ucrtavaju/korigiraju: granica vodnog područja pod sliva Save i pod sliva Drave i Dunava i navodnjavano područje.

Slijedno tome izmijenjen/korigiran je kartografski prikaz ''2.5. Infrastrukturni sustavi i mreže-Vodno gospodarski sustav'', i to:

· U dijelu koji se odnosi na vodoopskrbni sustav, na način da su korigirani vodovi (vodoopskrbnog sustava) u smislu položaja, izgrađenosti ili kategorije voda. 

Pojedinačne izmjene su sljedeće:

-
planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod Vukovar-Negoslavci-Berak-Čakovci, na prostoru Općine stavlja se u kategoriju postojeći, budući je izveden,

-
ucrtava se planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod sjeverozapadno od naselja Svinjarevci, do granice Općine.

· U dijelu koji se odnosi na ostali sustav vodnog gospodarstva, na način da se: 

-
korigira granica vodnog područja, 

-
briše tekst „Vodno područje sliva Save“ i „Vodno područje sliva Dunava“,

-
ucrtava navodnjavano područje-I faza, sjeveroistočno od naselja Svinjarevci i sjeverno od naselja Berak,

-
ucrtavaju granice akumulacije: Berak I, Berak II, Berak III a briše stara granica akumulacije Berak i pripadajući tekst. 

Također je izmijenjen kartografski prikazi: 3.''Uvjeti korištenja i zaštite prostora-3.2.Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite'' na način da je ucrtano navodnjavano područje-I faza, sjeveroistočno od naselja Svinjarevci a sjeverno od naselja Berak. 

Sukladno navedenom u prethodnom tekstu korigirana je legenda kao i Odredbe za provedbu.

Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Na kartografskom prikazu ''3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora'' sukladno PPVSŽ na sjeveru je dodan rasjed (oznaka seizmotektonski aktivnog područja) te obrisano osobito vrijedan predjel-prirodni krajobraz.

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Na kartografskom prikazu ''3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite'' sukladno PPVSŽ obrisana je obveza izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Bogdanovci te površina ''područja mina''.

Odredbe za provedbu

Osim naprijed navedenih usklađivanja, korigirane su i Odredbe za provedbu vezane za izgradnju u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja i gradnju gospodarskih poljoprivrednih građevina izvan granica građevinskih područja.

Izmjena i dopuna broj 4.

Ovom izmjenom usklađen je PPUO sa Zakonom o prostornom uređenju (''NN'' 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

U grafičkom dijelu, zbog ugrađivanja Plana u informacijski sustav prostornog uređenja sva građevinska područja precrtana su na nove digitalne katastarske planove u HTRS96/TM sustavu s maksimalnom mogućom točnošću s obzirom na novonastale čestice i razlike u katastarskim podlogama.

Pri precrtavanju građevinskih područja na nove digitalne katastarske planove u HTRS96/TM sustavu došlo je do neznatnih razlika u površini i obliku granica.

Na kartografskim prikazima Plana crtani su izgrađeni i neizgrađeni ali uređeni dijelovi građevinskih područja sukladno Zakonu.

Osim usklađivanja grafičkog dijela Plana sa Zakonom usklađene su i Odredbe za provedbu PPUO Bogdanovci. 

Izmjena i dopuna broj 5.

Ovom izmjenom korigiran je sustav odvodnje otpadnih voda na prostoru Općine sukladno zahtjevima nadležne službe i potrebama Općine (obrazloženo je u točki 6. Izmjena i dopuna).

Izmjena i dopuna broj 6.

Ova izmjena odnosi se na ugrađivanje zahtjeva javnopravnih tijela, a to su:

Zahtjev HAKOM-a

U Odredbama za provedbu Plana dodane su odredbe na temelju zahtjeva HAKOM-a.

Zahtjev Ministarstva kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru

Korigiran je grafički dio Plana te Odredbe za provedbu na način da su dodani podaci o kulturnim dobrima na prostoru Općine.

S obzirom na dodane podatke i postojeće, na području Općine Bogdanovci registrirana, preventivno zaštićena i evidentirana kulturna dobra su:

1. Registrirana kulturna dobra:
1.1. Arheološka nalazišta:
- Bogdanovci
-
„Gradina“, prapovijesno arheološko nalazište, ROS -0234,




-
„Dambovo“, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište, Z-4985,




-
„Velika Zlatara, prapovijesno arheološko nalazište, Z-4985,




-
„Voćnjak“, prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište, 





Z-5613,


- Svinjarevci

- „Šarviz-Parloge“, srednjovjekovno arheološko nalazište, Z-5547,




-
„Svetinje“, prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište, 





Z-4987,




- „Studenac“, srednjovjekovno arheološko nalazište, Z-5613,

2. Preventivno zaštićena kulturna dobra:

2.1. Sakralna građevina

- Svinjarevci

-
Crkva sv. Martina, 




-
Pravoslavna crkva,

2.2. Civilna građevina

- Petrovci

- Kuća obitelji Burčak, Ul.bana J.Jelačića 7, P-5060,




- Kuća s tradicijskom okućnicom, Vukovarska 3, P-5802,

3. Evidentirana kulturna dobra:

3.1. Sakralna građevina

- Petrovci

-
Grkokatolička crkva, preventivna zaštita,



   - Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg,

3.2. Etnološka građevina

- Svinjarevci

- Prizemna kuća (Ulica bana J.Jelačića 2.),

3.3. Memorijalni

- Bogdanovci
-
Masovna grobnica iz Domovinskog rata,

3.4. Arheološka nalazišta

- Bogdanovci
-
Naratak, pretpovijesno arheološko nalazište,




-
Orlinjak, pretpovijesno arheološko nalazište,




-
Tialjevci, pretpovijesno arheološko nalazište, 




-
Velika Lipica, pretpovijesno arheološko nalazište,





-
Starica, pretpovijesno arheološko nalazište,




-
Planta, pretpovijesno arheološko nalazište,

- Lipica-nad pijavičarom, prapovijesno, antičko, srednjovjekovno i  novovjekovno arheološko nalazište,

- Bogdanovci, srednjovjekovno arheološko nalazište,

- Selište, srednjovjekovno arheološko nalazište,

- Orlinjak-Parlog, antičko arheološko nalazište,

- Racinci/Pavlovac, antičko arheološko nalazište,

- Petrovci

-
Malo Polje, prapovijesno i antičko arheološko nalazište,




-
Jabuča, antičko arheološko nalazište,




-
Petrovačka Dubrava, prapovijesno arheološko nalazište,




-
Rogozna-Milkovci, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno nalazište,




-
Rudina-pogona PIK-a Dubrava, prapovijesno arheološko nalazište,




- Brođanska, prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište,




- Poljica, srednjovjekovno arheološko nalazište,




- Petrovačka Dubrava, prapovijesno arheološko nalazište,




- Brođanska-jug 1, prapovijesno arheološko arheološko nalazište,




- Brođanska-jug 2, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište,




- Kod kruški, srednjovjekovno i novovjekovno arheološko nalazište,

- Brestovo-kraka bara, prapovijesno, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište,

- Jaraš-Ulica bana J.Jelačića 28, prapovijesno arheološko nalazište,

- Vukovarska ulica 8, prapovijesno arheološko nalazište,

- Istočno od groblja, antičko arheološko nalazište.

- Svinjarevci

-
Rastova Međa, srednjevjekovno arheološko nalazište,




-
Trinčil, prapovijesno i antičko arheološko nalazište.

U Tablici boj 2. „Broj kulturnih dobara na prostoru Općine Bogdanovci“ prikazana je vrsta zaštite i broj kulturnih dobara po naselju.

Tablica broj 2. 

Broj kulturnih dobara na prostoru Općine Bogdanovci

	
	OPĆINA

NASELJE
	PROFANE GRAĐEVINE
	SAKRALNE GRAĐEVINE
	ETNOLOŠKE GRAĐEVINE
	ARHEOLOŠKI LOKALITETI
	MEMORIJALNI SPOMENICI

	
	
	E
	R
	P
	E
	R
	P
	E
	R
	P
	E
	R
	P
	E
	R
	P

	
	OPĆINA BOGDANOVCI UKUPNO
	
	
	
	2
	2
	2
	1
	
	
	28
	7
	
	1
	
	

	1.
	Bogdanovci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	4
	
	1
	
	

	2.
	Petrovci
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	

	3.
	Svinjarevci
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	
	2
	3
	
	
	
	


Izvor podataka: Konzervatorski odjel u Vukovaru

Zahtjev MUP-a, Ravnateljstva civilne zaštite, PUCZ Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar

Korigiran je tekstualni dio Plana i Odredbe za provedbu Plana na temelju zahtjeva Službe civilne zaštite Vukovar.

Zahtjev INA d.d.

Dostavljeni su podaci o tri napuštene duboke bušotine (Vukovar-2, Vukovar-4 i Vukovar-6) oko kojih je potrebno ustanoviti zaštitnu zonu u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak i rad ljudi, a iznosi 3 metra u polumjeru oko osi bušotine.

Bušotine su ucrtane na kartografski prikaz ''3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora'', a promijenjen je dio Odredbi za provedbu PPUO gdje se u članku 105., tekst stavka 2. u cijelosti zamijenio novim.

Zahtjev JANAF d.d.

Zahtjev JANAF-a se poklapa s usklađivanjem s PPVSŽ. U odnosu na dosadašnji PPUO Bogdanovci, novo su planirani višenamjenski međunarodni produktovodi za naftne derivate, u svrhu povezivanja proizvođača i potrošača produktovodima kao najsigurnijim načinom transporta nafte i njezinih derivata. Navedeni cjevovodi su planirani u koridoru uz postojeći magistralni naftovod-JANAF. Na kartografskom prikazu ''2.3. Proizvodnja i cijevi transport nafte i plina'' ovaj cjevovod je prikazan isprekidanom linijom u crnoj boji.

Zahtjev za korekcijom tekstualnog dijela PPUO odnosi se na odredbe za provedbu PPUO gdje se traži utvrđivanje zaštitne zone naftovoda i zone opasnosti uz naftovode. Traženo je i uvršteno u odredbe za provedbu PPUO, gdje je u cijelosti zamijenjen tekst članka 75., a zahtjev JANAF-a je uvršten u stavku 1., 2., 3. i 5.

Zahtjev Plinacro, d.o.o.

Zahtjev Plinacro se također poklapa s usklađivanjem s PPVSŽ.

Traženo je planiranje gradnje magistralnih plinovoda Slobodnica-Sotin te Osijek-Vukovar, a dostavljen je i geodetski položaj postojećih i planiranih cjevovoda. Usporedbom dosadašnjih podataka i novodobivenih ustanovljeno je da se postojeći magistralni plinovod Vinkovci-Negoslavci DN 400/50 nalazi sjeverno u odnosu na postojeći magistralni naftovod JANAF, a ne južno kao što je do sada na grafici prikazan. Ispravak je vidljiv na grafičkom prikazu ''2.3. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina'', gdje je prepravljen prikaz položaja više magistralnih cjevovoda na pozicije između naselja Petrovci i Svinjarevci (postojeći JANAF i plinovod Vinkovci-Negoslavci te planirani cjevovodi- naftovod PEOP, produktovod te plinovod Slobodnica-Sotin. U sjevernom dijelu Općine promijenjen je i položaj planiranog magistralnog plinovoda na pravcu Osijek-Vukovar te je preuzeta trasa dvaju plinovoda-DN 1200/100 te DN 800/75.

U tekstualnom dijelu Plana radi usklađivanja sa zahtjevima JANAF i Plinacro promijenjen je tekst odredbi za provedbu PPUO Bogdanovci, članak 79., a zahtjev Plinacro je uvršten u stavke 1., 2., 4. i 6.

Zahtjev HEP-plin d.o.o.

Zahtjevane su korekcije odredbi za provedbu PPUO. Traženo je vođenje plinovoda po površinama javne namjene, obostrano u uličnom profilu te osiguranje udaljenosti plinovoda od ostalih infrastrukturnih vodova kao i zabranu sadnje drveća i grmlja u pojasu od 2 m preko plinovoda.

Zahtjev se dijelom preklapa s usklađivanjem s PPVSŽ jer su tijekom izrade PPVSŽ dostavljeni podaci o izgrađenoj mreži na području Županije iz čega je vidljivo da je mreža  na području Općine Bogdanovci u cijelosti izvedena. U dosadašnjem PPUO Bogdanovci distribucijska plinovodna mreža je prikazana kao planirana pa je korigiran kartografski prikaz broj ''2.3. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina'' na način da je ucrtana mreža postojećih distribucijskih plinovoda na mjestu planiranih.

U tekstualnom dijelu Plana je prihvaćen zahtjev na način da je u odredbama za provedbu PPUO u članku 79., traženo uvršteno u stavke 7. i 8.

Zahtjev Vodovoda grada Vukovara

Prema posebnim zahtjevima isporučitelja vodne usluge „Vodovod grada Vukovara,“ korigira se ''Vodno gospodarski sustav'' na način da se korigira sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje. 

Slijedno tome izmijenjen/korigiran je kartografski prikaz ''2.5. Infrastrukturni sustavi i mreže-Vodno gospodarski sustav'', i to:

· U dijelu koji se odnosi na vodoopskrbni sustav, na način da su korigirani vodovi u smislu, izgrađenosti.

Pojedinačne izmjene su sljedeće:

-
planirani magistralni vodoopskrbni cjevovod iz smjera državne ceste D57 prema naselju Svinjarevci stavlja se u kategoriju postojeći, budući je izveden.

· U dijelu koji se odnosi na sustav odvodnje na način da se mijenja način rješavanja odvodnje naselja Bogdanovci iz lokalnog rješavanja u zajednički, spajanjem na sustav grada Vukovara.

Pojedinačne izmjene su sljedeće:

-
ucrtava se kolektorski vod naselja Bogdanovci, kao dio zajedničkog odvodnog sustava grada Vukovara, do granice Općine,

-
uz uređaj za pročišćavanje stavlja se tekst „Alternativno rješenje.“

U tekstualnom dijelu mijenjaju/dopunjuju se Odredbe za provedbu sukladno izmjenama na kartografskim prikazima, PPVSŽ i zahtjevu isporučitelja vodne usluge.

Izmjena i dopuna broj 7.

Ucrtavanje planiranih granica eksploatacijskih polja Cerić i Berak te plinovoda koji je u funkciji planiranih eksploatacijskih polja Cerić i Berak, sukladno zahtjevu tvrtke Vermilion Zagreb Exploration d.o.o.

Tijekom provođenja istražnih radnji na utvrđivanju mogućnosti eksploatacije ugljikovodika (nafte i plina) na širem prostoru Slavonije, ustanovljene su podzemne zalihe zemnog plina.

Za pridobivanje istih nužno je formiranje novih eksploatacijskih polja i njihovo ucrtavanje u prostorno-plansku dokumentaciju.

Zahtjev je za ucrtavanje dvaju planiranih polja-EPU Cerić i EPU Berak koji se dijelom nalaze i na području Općine Bogdanovci. Za predaju pridobivenih količina zemnog plina u veledistribucijski sustav plina RH nužno je i planiranje spojnog plinovoda od EPU-a Berak i Cerić do plinske stanice i priključenja na postojeći magistralni plinovod na plinskoj stanici kod Starih Jankovaca.

Na kartografskom prikazu broj  ''1. Korištenje i namjena površina'' ucrtani su planirani EPU Cerić i EPU Berak s pripadajućom oznakom E1.

Na kartografskom prikazu broj ''2.3. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina'' ucrtani su planirani EPU Cerić i Berak, te trasa planiranog lokalnog-spojnog plinovoda EPU Berak-SOP Stari Jankovci.

U tekstualnom dijelu Plana su dopunjene Odredbe za provedbu članak 60., u kojem je definirana mogućnost gradnje unutar planiranih EPU, a korekcijom članka 79., stavak 9., propisan i način gradnje spojnog plinovoda EPU Berak-SOP Stari Jankovci.

Izmjena i dopuna broj 8.

Ovom izmjenom korigirane su Odredbe za provedbu sukladno razvojnim potrebama Općine i zbog lakše provedbe Plana.

F) EVIDENCIJA POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA

Na temelju Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, broj 18/20) Općina Bogdanovci započela je izradu Plana.

Prema članku 90. ZPU (''Narodne novine'', broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) zatraženi su zahtjevi od nadležnih javnopravnih tijela i osoba za izradu Plana.

Petnaest nadležnih javnopravnih tijela i osoba dostavilo je zahtjeve, a to su:
1. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru, Vukovar

2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Zagreb

3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovišta i drvne industrije, Zagreb

4. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Vinkovci, Odjel za ekologiju i zaštitu šuma, Vinkovci

5. MORH, Zagreb

6. MUP, RCZ, PU Civilne zaštite Osijek, SCZ Vukovar, Vukovar

7. HAKOM, Zagreb

8. Hrvatske ceste, Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Odjel za strateško planiranje, Zagreb,

9. Uprava za ceste VSŽ, Vinkovci

10. HEP Plin, Osijek

11. Plinacro d.o.o., Zagreb

12. JANAF, Sektor razvoja i investicija, Zagreb

13. INA, Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Zagreb

14. Vodovod grada Vukovara d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

15. Općina Tompojevci

Načelnik je dana 29.07.2021. godine, utvrdio Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci za javnu raspravu.
Javna rasprava trajala je od 08.09.2021. godine do 15.09.2021.godine.

Javno izlaganje održano je 14.09.2021.godine u prostorijama Općine Bogdanovci, Šetalište B.J.Jelačića 1 s početkom u 10.00 sati. 

Obavijest o javnoj raspravi bila je objavljena :

· web stranica Općine Bogdanovci (30.07.2021.godine),

· web stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (30.07.2021. godine),

· Glas Slavonije (30.07.2021. godine).

Poziv na javnu raspravu upućen je 30.07.2021. godine javnopravnim tijelima i osobama. Uz poziv dostavljen je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci na CD-u.

U zakonskom roku za javnu raspravu očitovanja su dostavili :

- 
MORH, Uprava za materijalne resurse, Zagreb,

- 
Hrvatske ceste, Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Zagreb,

- 
Uprava za ceste VSŽ, Vinkovci,

- 
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, PU Vinkovci, Vinkovci, 

- 
INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina.

U zakonskom roku za javnu raspravu primjedbe su dostavili :

- 
Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje VSŽ, Vinkovci,

- 
MUP, RCZ, PUCZ Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar, Vukovar,

- 
Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

  
Vukovaru, Vukovar,

- 
HAKOM, Zagreb,

- 
HOPS, Prijenosno područje Osijek,

- 
HEP Plina, Osijek.

Izvan roka za javnu raspravu očitovanje je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Zagreb. 

U Knjizi primjedbi nije bilo primjedbi. U Zapisniku s javnog nije bilo primjedbi.

U Odgovorima na primjedbe s Javne rasprave dati su odgovori na primjedbe.

Dana 27.10.2021. godine načelnik Općine Bogdanovci utvrdio je Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci.
Sukladno Zakonu Općina je zatražila mišljenje na Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci od Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, koja je dana 10.11.2021. godine zatražila ispravak Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO. Nakon dostavljenog ispravka Konačnog prijedloga Plana, dana 11.10.2021. godine Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije dala je mišljenje da je Plan usklađen s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije.

II. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci usvojilo je Općinsko Vijeće dana 30.11.2021. godine.

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci objavljena je u ''Službenom vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije, broj 24/2021. godine.

Predloženi preslici:

· Mišljenje Vukovarsko-srijemske županije, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode
· Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, broj 18/20)
· Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci
· Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci

· Mišljenje Javne ustanove, Zavoda za prostorno uređenje VSŽ, Vinkovci
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Predmet: "Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci"
- mislienje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okolis,
daje se

Sluzba za prostorno planiranje, gradnju i zastitu okolia Vukovarsko-srijemske Zupanije, Odsjek
za zastitu okolisa i prirode, zaprimila je 02. listopada 2020. godine Va$ zahtjev KLASA: 350-01/20-01/05,
URBROJ: 2196/03-01/01-20-01 od 29. rujna 2020. godine u kojem ste zatrazili misljenje o provedenom
postupku ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja (u daljnjem tekstu: ocjena) "Il. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Opcine Bogdanovci' na okoli§, temeliem odredbe &l 30. st. 4. Uredbe o
strateskoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoli§ ("Narodne novine" broj 03/17, u
daljnjem tekstu: Uredba). Uz zahtjev ste dostavili dokumentaciju iz provedenog postupka kao i prijedlog
Odluke kojom se utvrduje da nije potrebno provesti strateku procjenu utjecaja na okoli§ predmetnog
plana.

Prema odredbi ¢l. 30. st. 4. Uredbe prije donos$enja odluke u postupku ocjene o potrebi strategke
procjene na lokalnoj razini nadlezno tijelo duzno je o provedenom postupku ocjene o potrebi strateke
procjene pribaviti misljienje nadleznog upravnog tijela za zastitu okoli$a u Zupaniji. U tu svrhu nadleznom
upravnom tijelu za zastitu okolisa u Zupaniji se, uz zahtjev za davanje mislienja, dostavlja i potrebna
dokumentacija.

Slijedom Vaseg zahtjeva, po pregledu dostavljene dokumentacije, dajemo sliedece mislienje:

Sukladno ¢l. 66. Zakona o zastiti okolisa ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i
118/18) od ovog upravnog tijela zatrazili ste dopisom KLASA: 350-01/20-01/01, URBROJ: 2196/03-01/01-
20-01 od 26. veljace 2020. godine, mislienje o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateke
procjene utjecaja "ll. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Bogdanovci" na okolis.

Slijedom navedenog zahtjeva, sukladno odredbi &l. 64. Zakona o zaétiti okoli$a ovo upravno tijelo
je izdalo misljenje KLASA: 612-07/2020-08/6, URBROJ: 2196/1-14-01-20-2 od 02. oZujka 2020. godine, u
kojem je navedeno da ste obvezni provesti postupak ocjene.

Nakon dobivenog mislienja ovog upravnog tijela, sukladno odredbama ¢&l. 64. Zakona o zastiti
okolisa i €l. 29. Uredbe, nacelnik Opcine Bogdanovci je dana 14. travnja 2020. godine donio Odluku o
zapocinjanju postupka ocjene za "Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci"
KLASA: 350-01/20-01/02, URBROJ: 2196/03-01/01-20-01.

Nadlezno tijelo za provedbu postupka ocjene je Opcina Bogdanovci (u daljnjem tekstu: nadlezno
tijelo).

Temeljem odredbe ¢l. 29. Uredbe, nadlezno tijelo je uputilo zahtjeve (KLASA: 350-01/20-01/03,
URBROJ: 2196/03-01/01-20-01 od 14. travnja 2020. godine) tijelima i osobama odredenim posebnim
propisima iz Clanka VI. Odluke o provodenju postupka ocjene, u kojima trazi dostavu misljenja o potrebi
strateske procjene utjecaja predmetnog plana na okolis.
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U okviru postupka ocjene, a na temelju cl. 26. st. 1. Zakona o zastiti prirode ("Narodne novine",
broj 80/13, 15/18, 14/19 1 127/19), nadlezno tijelo je ovom upravnom tijelu podnijelo zahtjev (KLASA: 350-
01/20-01/03, URBROJ: 2196/03-01/01-20-01 od 14. travnja 2020. godine) za provedbom prethodne
ocjene prihvatljivosti "ll. 1zmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opc¢ine Bogdanovci" za ekoloSku

mrezu.
U provedenom postupku nadlezno tijelo je zaprimilo sljedeca misljenja:

1. Sluzba za prostorno planiranje, gradnju i zastitu okoliSa Vukovarsko-srijemske zupanije, Odsjek
za zastitu okolisa i prirode, dala je mislienje KLASA: 612-07/2020-11/3, URBROJ: 2196/1-14-01-
20-4 od 27. svibnja 2020. godine da za "lI. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine
Bogdanovci" nije potrebno provesti strateSku procjenu utjecaja na okolis, te da je isti prihvatljiv za
ekolosku mrezu;

2. Hrvatske Sume d.o.o., USP Vinkovci, Odjel za ekologiju, dale su mislienje KLASA: VK/20-01/428,
URBROJ: 01-00-06/02-20-02 od 05. svibnja 2020. godine da za "ll. lzmjene i dopune Prostornog
plana uredenja Opc¢ine Bogdanovci" nije potrebno provesti stratesku procjenu utjecaja na okolis;

3. Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, dale su misljenje KLASA: 350-02/20-01/0000126,
URBROJ: 374-22-1-20-2 od 30. travnja 2020. godine da za "ll. Izmjene i dopune Prostornog
plana uredenja Opcine Bogdanovci" nije potrebno provesti stratesku procjenu utjecaja na okoli§;

4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zastitu okolisa Grada Vukovara dao je
misljenje KLASA: 351-03/20-01/2, URBROJ: 2196/01-7-20-02 od 29. travnja 2020. godine da za
"Il. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Bogdanovci" nije potrebno provesti
strateSku procjenu utjecaja na okolis;

5. Opc¢ina Tompojevci dala je misljenje KLASA: 350-02/20-01/3, URBROJ: 2196/07-03-20-2 od 06.
svibnja 2020. godine da za "ll. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Bogdanovci”
nije potrebno provesti strateSku procjenu utjecaja na okolis;

6. Oopcina Negoslavci dala je mislienje KLASA: 350-01/20-01/01, URBROJ: 2196/06-01-20-01 od
04. svibnja 2020. godine da za "ll. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine
Bogdanovci" nije potrebno provesti strateSku procjenu utjecaja na okolis.

Slijedom svega navedenog, sukladno odredbi ¢l. 30. st. 4. Uredbe, ovo upravno tielo daje
mislienje da je postupak ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja predmetnog plana na okolis
proveden sukladno odredbama Zakona o zastiti okoli$a, Zakona o zastiti prirode, Uredbe o strateskoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoli§ i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okoliSa ("Narodne novine", broj 64/08).

S postovanjem,
ZAl\ilJENlC PROCELNIKA:

Natasa Radojié/maghpi
O Vedocd

Fg

Dostaviti s povratnicom:
) Naslovu,

2. Evidencija, ovdje

3. Pismohrana, ovdje
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Na temelju ¢lanka 86. Zakona o prostornom uredenju
("NN", br. 153/13, 65/17, 114/18. 39/19 i 98/19) ¢lanka
32 Statuta Opéine Bogdanovci (,,Sluzbeni vjesnik*
Vukovarsko-srijemske Zupanije broj 05/13 i 04/18.
5/20), Opéinsko vijeée Opéine Bogdanovci , na 36.
sjednici odrzanoj dana 29.10.2020. godine, donijelo je:

ODLUKU
0 IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE
(PPUO) BOGDANOVCI

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOSENIJE
PROSTORNOG PLANA

Clanak 1.

Ovom Odlukom zapo¢inje izrada II. Izmjena i dopuna
PPUO Bogdanovci (,,Sluzbeni vjesnik* Vukovarsko-
srijemske Zupanije br.11/04, 12/04 i 13/12) sukladno
¢lanku 86. Zakona o prostornom uredenju ("NN", br.
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 1 98/19).

RAZLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG
PLANA
Clanak 2.

II. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci obuhvatit ¢e
sljedece:

1. Korekcija gradevinskih podrucja naselja,
2. Planiranje  lokacije/a  gradevine/a  za

gospodarenje otpadom te uskladivanje s novijom
zakonskom regulativom iz podrudja odrzZivog
gospodarenja otpadom,

3. Uskladivanje PPUO-a s Prostornim planom
Vukovarsko-srijemske Zupanije,
4. Uskladivanje PPUO-a s Zakonom o

prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,39/19
i98/19),

5. Korekcija sustava odvodnje otpadnih voda na
prostoru Opéine,

6. Ugradivanje zahtjeva javnopravnih tijela,

7. Ucrtavanje planiranih granica

eksploatacijskih polja Ceri¢ i Berak te plinovoda koji je
funkciji planiranog eksploatacijskih polja Ceri¢ i Berak
sukladno zahtjevu tvrtke Vermilion Zagreb Exploration
d.o.o.,

8. Redefiniranje Odredbi za provodenje u
dogovoru s Opéinom i javnopravnim tijelima.

Navedeno ¢e se na odgovarajué¢i nacin ugraditi u
tekstualni i graficki dio PPUO-a Bogdanovci ukoliko
ne postoje zapreke u smislu uskladenosti s planom Sireg
podru¢ja i zakonskim propisima, §to je nedvojbeno
moguce utvrditi samo neposredno kroz proces izrade
plana. Ukoliko se kroz izradu Plana utvrdi da neku od
navedenih izmjena nije moguée ugraditi ili se od njih
odustaje, ovu Odluku nije zbog toga potrebno mijenjati.

OBUHVAT PROSTORNOG PLANA
Clanak 3.

Podrugje obuhvata Plana odnosi se na administrativno
teritorijalno podrucje Op¢ine Bogdanoveci.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNOG
PLANA

Clanak 4.

Ocjenom stanja unutar obuhvata PPUO Bogdanovci,
uocena su ograniCenja u prostoru za planirani
gospodarski razvoj Op¢ine te potreba uskladivanja s
Prostornim planom Vukovarsko-srijemske Zupanije i
Zakonom o prostorrnom uredenju.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZISTA
PROSTORNOG PLANA
Clanak 5.

Osnovni cilj i programsko polazi§te je stvaranje
prostornih uvjeta za planirani razvoj Opcine
Bogdanoveci.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA,
STUDIJA 1 DRUGIH DOKUMENATA
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA,
ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRDBUJU
ZAHTIEVI ZA 1ZRADU PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 6.

Za potrebe II. Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci nije
potrebna izrada stru¢nih podloga, odnosno koristit ¢e se
stru¢ne podloge iz vaze¢eg PPUO Bogdanovci.

NACIN PRIBAVLJANJA STRUCNIH RJESENJA
PROSTORNOG PLANA

Clanak 7.

Struéna rjeSenja pribavit ¢e se od strane strucnog
izradivaca Plana.

Clanak 8.

U okviru izrade II. Izmjena i dopuna PPUO
Bogdanovci koristiti ¢e se kartografski prikazi iz
vazec¢eg PPUO Bogdanovci (dio kartografskih prikaza
izradenih u mjerili 1:25.000), a gradevinska podruéja
crtati. ¢e se na novim digitalnim katastarskim
podlogama koje ¢e Opéina Bogdanovci zatraziti od
nadleznog tijela.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREDENIH
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE
ZA 1ZRADU PROSTORNIH PLANOVA TE
DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA
KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI
PROSTORNOG PLANA

Clanak 9.
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Popis javnopravnih tijela odredenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana iz
podru¢ja svog djelovanja, te drugih sudionika koji ¢e
sudjelovati u izradi Plana je sljedeéi:

1. REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zatitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Vukovaru
Olajnica 19

32000 VUKOVAR

2. REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDENIJA,
GRADITELJSTVA I DRZAVNE IMOVINE
Ulica I.Dezmana 10

10000 ZAGREB

3. REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za poljoprivredno zemljiste, biljnu proizvodnju
i trziste

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

4. REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava Sumarstva, lovstva i drvne industrije
Planinska 2a

10000 ZAGREB

5. REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

Sluzba za nekretnine, graditeljstvo i zastitu okolisa
Trg kralja Petra Kre§imira IV br.1

6. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA
PROSTORNO UREDENIJE
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ZUPANIJE
Glagoljaska 27

32100 VINKOVCI

7. REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA
Sluzba za prostorno planiranje, gradnju i zastitu okolisa

Zupanijska 9

32000 VUKOVAR

8. MUP-  Policijska uprava Vukovarsko-
srijemska,

Ravnateljstvo civilne zastite,
Podrué¢ni ured civilne zastite Osijek
Sluzba civilne zastite Vukovar
L.Ruzicke 1

32000 VUKOVAR

9. HRVATSKE SUME, USP VINKOVCI
Trg B.Josipa Sokéevica 20

32100 VINKOVCI

10. HAKOM — HRVATSKA REGULATORNA
AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Ulica Roberta Frange$a Mihanovica 9

10110 ZAGREB

11. HRVATSKE CESTE d.o.o.
Sektor za studije i projektiranje
Voncina 3

10000 ZAGREB

12. UPRAVA ZA CESTE VUKOVARSKO-
SRIJEMSKE ZUPANIJE

Glagoljaska 4

32100 VINKOVCI

13. HOPS d.o.o.

PrP Osijek

Vukovarska cesta 217
31000 OSIJEK

14. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIISKOG
SUSTAVA d.o.o.

Elektra Vinkovci

Kralja Zvonimira 96

32100 VINKOVCI

15. PRVO PLINARSKO DRUSTVO d.o.o.
Gospodarska zona 13
32000 VUKOVAR

16. INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.,
SD Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina
Sektor za razradu polja

Subiceva 29

10000 ZAGREB

17. INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Sektor proizvodnje nafte i plina

Okrug Slavonija

Ohridska 17

32100 VINKOVCI

18. JANAF
Miramarska 24
10000 ZAGREB

19. PLINACRO d.o.0. Zagreb
Savska cesta 88a

20. HRVATSKE VODE
VGI za Mali sliv ,,Bid-Bosut™
J.Kozarca 28

32100 VINKOVCI

21. VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. za
vodoopskrbu i odvodnju
Jana Bate 4
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32000 VUKOVAR

Pravne osobe navedene u stavku 1. ovoga ¢lanka duzne
su osigurati i dostaviti Opcini zahtjeve (podatke,
planske smjernice i propisane dokumente) sukladno
¢lanku 90. Zakona o prostornom uredenju u roku od 15
dana.

Prema ¢l. 88. Zakona o prostornom uredenju o izradi II.
Izmjena i dopuna PPUO Bogdanovci pisanim putem
obavijestit ¢e se susjedne jedinice lokalne samouprave:

. GRAD VUKOVAR
. OPCINA STARI JANKOVCI
. OPCINA TOMPOJEVCI

. OPCINA NEGOSLAVCI

. OPCINA NUSTAR

. OPCINA TRPINJA

PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU PROSTORNOG
PLANA

Clanak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza II. Izmjena i dopuna
PPUO Bogdanovci:

- Dostava zahtjeva za izradu I1. Izmjena i dopuna PPUO
Bogdanovci u roku do najvise 15 dana,

- Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO
Bogdanovci izradit ¢e se najkasnije u roku od 60 dana
od primitka eventualno nedostajucih podloga i zahtjeva
iz ¢lanka 9. ove Odluke i uz pretpostavku da se zbog
navedenih zahtjeva nece povecati obuhvat izmjena,

- lzrada Prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO
Bogdanovci za potrebe javne rasprave u roku 8 dana od
njegova utvrdivanja,

- Javna rasprava trajati ¢e do maksimalno 15 dana,

- lzrada Nacrta konacnog prijedloga II. Izmjena i
dopuna PPUO Bogdanovci u roku 15 dana od Izvjesca
S javne rasprave,

- Kona¢ni prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO
Bogdanovci izraditi ¢e se najkasnije 8 dana od
utvrdivanja Nacrta konac¢nog prijedloga,

1ZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG
PLANA
Clanak 11.
Izvori financiranja za izradu Plana osiguravaju se iz
Proracuna Opéine Bogdanovci i ostalih izvora.
ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNACAJNIM
ZA 1IZRADU NACRTA PROSTORNOG PLANA
Clanak 12.

Ovom se Odlukom tijekom izrade 1. Izmjena i dopuna
PPUO Bogdanovci ne utvrduje zabrana izdavanja akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno
gradenje.

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 13.

Provodenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom
upravnom odjelu Op¢ine Bogdanoveci.

Sukladno ¢lanku 86. Zakona o prostornom uredenju
ova Odluka dostavlja se:

- Zavodu za prostorni razvoj,

- Nadleznim tijelima i osobama iz ¢lanka 9. ove Odluke
zajedno sa pozivom za dostavu zahtjeva iz ¢lanka 90.
Zakona o prostornom uredenju.

Clanak 14.

Ova Odluka ¢e se objaviti u "Sluzbenom vjesniku®
Vukovarsko-srijemske Zupanije.

Clanak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po njezinu
objavljivanja u "Sluzbenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske Zupanije.

Klasa: 350-02/-20-01/
Ur.broj: 2196-03/01/01-20-01
Bogdanovci, 29.10.2020. godine

Predsjednik Op¢inskog vijeca:
Marijan Gelo, dr.vet.med.

Na temelju ¢lanka 32. Statuta Opcine Bogdanovci
(..Sluzbeni vjesnik* Vukovarsko-srijemske Zupanije
broj 05/13 1 08/18, 4/20), ¢lanka 18. Stavka 1. ,.Zakona
o grobljima* (NN.19/98, 50/12, 89/17), Opéinsko
vije¢e Opcine Bogdanovci na 36. sjednici odrzanoj
29.10.2020.godine, donosi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
na podrucju Opéine Bogdanovci

Clanak 1.

U Odluci o grobljima ( .,Sluzbeni vjesnik* Vukovarsko-
srijemske Zupanije broj 10/20) u ¢lanku 10. stavak 3.
mijenja se i glasi:

1) Osoba koja Zeli ishoditi zemljiste za grobno
mjesto treba podnijeti zahtjev osobi koja upravlja
grobljem. Nakon izbora mjesta i uplate naknade osoba
koja upravlja grobljem izdat ¢e podnositelju zahtjeva
dokaz kojim se priznaju uporabno pravo na zemljiste.

Naknada kod dodjele grobnog mjesta na koristenje na
neodredeno vrijeme placa se u iznosima navedenim u
tablici 1:




[image: image113.jpg]Na temelju Clanka 95. Zakona o prostornom uredenju ("NN*, br. 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) €lanka 48 Statuta Opcine Bogdanovci ("Sluzbeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske Zupanije br. 4/21.), dana 29. srpnja 2021. godine, Nadelnik
Opcine Bogdanovci donosi sliededi

ZAKLJUCAK
o utvrdivanju Prijedloga Il. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci

Clanak 1.
Utvrduje se Prijedlog Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine
Bogdanovci (u daljnjem tekstu : Prijedlog plana).

Prijedlog plana sadrZi tekstualni i graficki dio Plana, te Sazetak za javnost.

Clanak 2.
Prijedlog plana se upucuje u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajat
¢e osam (8) dana u vremenu od 08.09.2021. do 15.09.2021. godine .

Clanak 3.
Prijedlog plana (tekstualni i graficki dio) bit ¢e izloZen u prostorijama Opéine
Bogdanovci svakim danom od 09,00 do 12,00 sati.

Clanak 4.
Tijekom trajanja javne rasprave bit ée organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u
Vije¢nici Opéine Bogdanovci, Bana J. Jelagi¢a 1, dana 14.09.2021. godine u 10.00.
sati.

Clanak 5.
Pisana ogitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu Opéine Bogdanovci najkasnije do isteka roka javne
rasprave 15.09.2021. godine.

Clanak 6.
Nacelnik Opéine Bogdanovci se obvezuje:

- po donoSenju ovog Zakljutka, o njegovom sadrZaju i trajanju javne rasprave
izvijestiti sredstva javnog priop¢avania,

- Uputiti posebnu pisanu obavijest o dono$enju ovog Zaklju¢ka s pozivom na javno
izlaganje, tijelima opisanim u Clanku 97. Zakona.



[image: image114.jpg]Clanak 7.

Ovaj Zaklju€ak obvezno se objavijuje u "SluZbenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske
Zupanije.

Nacelnik Opéine Bogdanoveci
Marko Barun, bacc.admin.publ. ===

o i

KLASA: 350-02/21-01-03
URBROJ: 2196/03-01/03-21-01

29. srpnja 2021. godine
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA
OPCINA BOGDANOVCI

OPCINSKI NACELNIK

KLASA: 350-01/20-01/ €5
URBROJ:2196/03-01/01-20- 2/
Bogdanovci, 27.10.2021. godine

Na temelju stavak 3. &lanka 105. Zakona o prostornom uredenju ("NN", broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) i &lanka 47. i 48. Statuta Opcina Bogdanovci ("Sluzbeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske Zupanije broj 4/21), dana 27.10.2021. godine, opcinski nacelnik
donosi sljededi

ZAKLJUGAK
O UTVRBIVANJU KONACGNOG PRIJEDLOGA
Il. IZMJENA | DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE BOGDANOVCI

Clanak 1.
Prihvadaju se Nacrt konaénog prijedloga Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja

Opéine Bogdanovci i Izvie$ée o javnoj raspravi te se utvrduje Konaéni prijedlog Il. 1zmjena i
dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Bogdanovci.

Clanak 2.
Konaéni prijedlog Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Bogdanovci
dostavit ée se Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uredenje Vukovarsko-srijemske Zupanije
radi davanja misljenja.

Clanak 3.

Nakon dobivenog misljenja Konacni prijedlog Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Opéine Bogdanovci dostavit ¢e se Opcinskom vijecu na usvajanje.

Clanak 4.

Jedinstveni upravni odjel Opéine Bogdanovci provest ¢e ovaj ZakljuCak.



[image: image116.jpg]Clanak 5.

Ovaj Zakljuéak stupa na snagu danom donosenja.

Clanak 6.

Ovaj Zakljuéak se objavljuje u ,Sluzbenom vjesniku* Vukovarsko-srijemske Zzupanije.
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JAVNA USTANOVA ¢ SAMOVEL
ZAVOD ZA PROSTORNO UREPENJE (Brimij tono: [,,Q AU i)
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ZUPANIJE o I !
ZUmﬁz‘ br i w_i Wosa: !
KLASA: 350-02/21-01/05 P B s |
URBROIJ: 2196/1-10-07-21-8 | £ 190U 5 ,_.g
Vinkovei, 11. studenoga 2021. godine S T R
OPCINA BOGDANOVCI
OPCINSKI NACELNIK
32000 BOGDANOVCI

Bana J. Jelac¢ida 1

Sukladno ¢lanku 107. stavak 2. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine"
broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Zavod za prostorno uredenje Vukovarsko-
stijemske Zupanije, po zahtjevu Opéine Bogdanovci, radi davanja misljenja na Konaéni

prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Bogdanovci izdaje:

MISLJENJE

Konatni prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Bogdanovci,
izraden od Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Osijek, Vijenac Paje Kolari¢a 3a, iz
listopada 2021. godine, ispravljen je sukladno primjedbama od 10. studenoga 2021. godine, i
u skladu je sa Prostornim planom Vukovarsko-srijemske Zupanije ("Sluzbeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske Zupanije broj: 7/02, 8/07, 9/07, 9/11, 19/14, 14/201 5/21 — prociséeni
tekst).

lj :lp L{é

T |

Glagoljaska 27, 32100 Vinkovci, OIB: 69596467516, Tel.: +385 (0) 32 344 044, e-mail: info@zpuvsz.hr
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JAVNA USTANOVA
ZAVOD ZA PROSTORNO UREPENJE
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ZUPANIJE

KLASA: 350-02/21-01/05
URBROJ: 2196/1-10-07-21-6
Vinkovei, 10. studenoga 2021. godine

OPCINA BOGDANOV(I
OPCINSKI NACELNIK

32000 BOGDANOVC(CI
Bana J. Jelaciéa 1

Predmet: Konaéni prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Opéine Bogdanovci
- ispravci — traze se

Uvidom u Konaéni prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine
Bogdanovci, utvrdeno je da su potrebne ispravke predmetnog plana kako slijedi:

1. ODREDBE ZA PROVEDBU
- Primjedba dana u javnoj raspravi o prijedlogu II. ID PPUO Bogdanovci na ¢lanak 81.
(Cl. 60., stavak 19., alineja 1.) i ¢lanak 95. (€l. 79., stavei 1. 1 2.) je prihvaéena, ali nije
ispravljena. Ispraviti.
Clanak 96.
Clanak 78., stavak 7. :
- Tekst stavka uskladiti sa tokom 28.3., stavak 1., Odredbi za provedbu PPVSZ.

Clanak 78., stavak 12. :
- Tekst stavka uskladiti sa to¢kom 28.3., stavak 6., Odredbi za provedbu PPVSZ.

Clanak 78., stavak 14. i
- Tekst stavka uskladiti sa to¢kom 28.3., stavak 8., Odredbi za provedbu PPVSZ.

Clanak 78., stavak 16. :
- Tekst stavka uskladiti sa tokom 28.3., stavci 3.1 9., Odredbi za provedbu PPVSZ.

II. GRAFICKI DIO PLANA
° Kartografski prikaz: "1.1. Koristenje i namjena povrsina, Prostori za razvoj i uredenje"

- Na prikazu prikazati zna¢ajnije biciklisti¢ke rute (planirane), kako bi bilo u skladu
sa PPVSZ.

Glagoljaska 27, 32100 Vinkovci, OIB: 69596467516, Tel.: +385 (0) 32 344 044, e-mail: info@zpuvsz.hr



[image: image119.jpg]o Kartografski prikaz: "2.3. Infrastrukturni sustavi i mreZe, Proizvodnja i cijevni transport
nafte i plina"

- Na prikazu, sjeverno od naselja Bogdanovci pokazatelja za magistralni plinovod

planirani (zapadniji) prikazati kao magistralni plinovod za medunarodni promet
(planirani), kako bi bilo u skladu sa PPVSZ.

e KartografSki prikaz: "2.4. Infrastrukturni sustavi i mreZe, Elektroenergetika"

- Ulegendi prikazati pokazatelja za 10 kV dalekovod (postojedi i planirani).

e Kartografski prikaz: "2.5. Infrastrukturni sustavi i mreZe, Vodnogospodarski sustay"

- Od naselja Svinjarevci prema naselju Berak prikazan Jje magistralni vodoopskrbni
cjevovod (postojeéi), a isti nije evidentiran u PPVSZ. Isti uskladiti sa PPVSY.

- Magistralni vodoopskrbni cjevovod (planirani) sjeverno od naselja Bogdanovci
brisati, kako bi bilo u skladu sa PPVSZ.

S postovanjem!





IV. DOKUMENTACIJA
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TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK 174 SUDSKOG REGISTRA

S0E.
MBS :

030006824
o1B:

78499807369
TVRTKA:

1 ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE, dionifko druitvo

1 English Urban planing institute, share holding company.
Osijek, Croatia

1 zpo, d.d.
SJEDISTE/ADRESA:
1 osijek (Grad Osijek}
vij.P.Kolariéa 5/a

PRAVNI OBLIK:
1 dienigko drustvo

PREDMET POSLOVANJA:

1511 - Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz
naknadu ili na ugovornoj osnovi

1 517 - ostala trgevina na veliko

1 70.1 - Poslovanje viastitim nekretninama

1 70.2 - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

1 70.31 - Agencije za promet nekretninama

1 72.3 - Obrada podataka

1 72.4 - Izrada baze podataka

17413 - IstraZivanje trzi3ta i ispit. javnoy mnijenja

1 - savjetovanje i poslovi u arhitektonsko
djelatnosti

1 o+ - InZenjering, projektni menadZment i tehnitke
djelatnosti

1+ ~ Izrada elaborata o ekonomskoj vrijednosti
poduzeca

1 - Kopiranje, fotokopiranje, Sapirografiranje i
s1.usluge

1o+ - Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu i

ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u
Hrvatskoj, e od toga samo:

1o - Izrada ekspertiza i studija, invest.programa
prostornin i urban.planova i projekate,
idejnin, glavnih i detaljnih projekata i
investicijsko-tehn.dokumentacije, licitacijskih
elab. (tenderske dokumentacije) i
dr.investicijske dokument. za objekte i radove

1o+ - Organizacija izgradnje kompletnih objek
(inzenjering), izvodaéki inzenjering
savjetodavni (konsulting) inzenjeri

D004, 2017-08-21 12:04:18 R
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TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

BUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJ
1+ - StruZno-tehnitki nadzor nad izvodenjem
investicijskih radova u inozemstvu i nad
izgradnjom investicijskih objekata
1o+ - Davanje struéne pomoéi odnosno konzultantskih
usluga u toku izgradnje i u radovima na
izgradenim objektima

0 = - izrada studija o znatajnom utjecaju plana i
programa na okolis
10 * - izrada studija o utjecaju zahvata na okolif

ukljuZujuéi 1 izradu studija o prihvatljivosti
planiraog zahvata u podrutju prirode i izradu
elaborata o zastiti okolisa koji se odnose na
zahvate za koje nije propisana obveza procjene
utjecaja na okolis

10+ - izrada programa zaStite okolia ukljugujuéi
akcijske planove, izrada izvjeséa o stanju
okoliza

JERE - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
12 * - struéni poslovi prostornog uredenja
12+ - struni poslovi zastite okolisa

NADZORNI ODBOR:

8 sonja Cupec
osijek, Sjenjak 44
8 - predsjednik nadzornog odbora

§ Stjepan Stakor
Osijek, Vj.Gorana Zobundije 6
8 - ¢lan nadzornog odbora

9 vlado Sudar
Osijek, A.Paradzika 10
9 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJI

8 Krunoslav Lipié
Osijek, Ivana Zajca 2

8 - tlan uprave

8 - direktor, zastupa druitvo pojedinadno i neograniZeno

TEMELJNI KAPITAL:
2 978.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 statut usvojen 03.11.1995. o uskladenju o
Zakonom o trgovadkim drustvima

D004, 2017-08-21 12:04:18 E]
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%)/ rRaoVACKT sUD U OSLIEKU

st IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPISA

PRAVNI ODNOST:
Osnivagki akt:
2 Odluka o izmjeni statuta od 26.04.1996. god. o uskladenju
temeljnog kapitala sa 27D

5 odluka Skupstine od 19.11.1999. godine o izmjenama i
dopunama Statuta i Odluka Skup3tine o izmjeni Zlanova
Nadzornog odbora.

11 Odluka o dopunama Statuta Zavoda za prostorno planiranie,
dionitkog drustva donesena na skupStini drustva odrZanoj
20.06.2014.9., kojom se &lanak 10.dopunjuje novom
djelatnogeu.

statut:

4 Odluka Skupstine od 19.11.1999.godine o izmjeni i dopuni
Statuta, kejom se broj &lanova nadzornog odbora sa 5 &lamova
smanjuje na 3 Elane.

6 Odlukom Skupitine drustva od 25.04.2003.g. brisan podnaslov
ispred ¢1.15., promjenjen &1.18. koji se odnosi na oblik
izdavanja dionica i vodenje podataka o pravima vezanim uz
dionice, te brisani £1.18.-27. Statuta sa pripadajuéim
podnaslovina.

10
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, donesena na SkupStini
Drustva 04.10.2010. g., kojom se mijenjaju odredbe &1. 10.,
a odnose se na predmet poslovanja drustva, te se dodaje
lanak 33. koji se odnosi na moguénost imenovanja £lana
Nadzornog odbora

12 Odluka o dopunama Statuta Zavoda za prostorno planiranje,
dioniZkog drustva, donesena na skupitini drustva odrzano)
01.08.2017.9., kojom se &lanak 10. dopunjuje novom
dielatnoséu

QOSTALI PODACT:
7 Promjena osobnih podataka zamjenika predsjednika Nadzornog
odbora zbog promjene adrese.
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predanc  God. Za razdoblje vrsta izviestaja

eu 28.06.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izviesta)

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datun Naziv suda
D00L Tt-95/956-2 21.11.1995 Trgovafki sud u Osijeku
0002 Tt-96/337-2 06.06.1996 Trgovacki sud u Osijeku
0003 T£-97/872-4 16.09.1997 TrgovaZki sud u Osijeku .
0004 Tt-00/173-2 18.02.2000 Trgovaki sud u OsijekuZe 0\‘““45 Z
0005 T¢-00/73-4 18.02.2000 Trgovadki sud u Osij e %*D&; 2017
0006 Tt-03/605-2 26.05.2003 Trgovadki sud u Osijghl S
&) 5

00T, 2017-08-21 12704718 Styanicaky/of A |

G S

\% &
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/'TRGDVACKI SUD U OSIJEKU
TZVADAK T2 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPTSA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
G007 Tt-03/1563-2  22.12.2003 Trgovacki sud u Osijeku
0008 Tt-05/1376-7 10.01.2006 TrgovaZki sud u Osijeku
0009 Tt-07/1829-3  27.12.2007 Trgovacki sud u Osijeku
0010 Te-10/1736-2  19.10.2010 Trgovacki sud u Osijeku
0011 Tt-14/3454-2  08.07.2014 Trgovatki sud u Osijeku
0012 Tt-17/5184-6  21.08.2017 Trgovacki sud u Osijeku
eu ’ 30.06.2009 elektroni&ki upis
eu / 30.06.2010 elektronitki upis
eu / 16.06.2011 elektronitki upis
eu / 26.06.2012 elektroniZki upis
eu / 01.07.2013 elektronitki upis
eu Y 01.07.2014 elektroniZki upis
eu / 30.06.2015 elektroniZki upis
eu / 28.06.2016 elektroniZki upis

eu 28.06.2017 elektronitki upis

U Osijeku, 21. kolovoza 2017.

Ovlastena osoba

OVAJ IZVADAK VJERAN JE IZVORNIKU
BROJ UPISNIKA POD KOJIM JE IZVADAK

1zoanR-J779 | £ 2
TRGOVAC)Q %UQ“DQMQU

sijek, : ”)%%“;//
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Uiica Republie Austrile 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UPYI-350-02/17-07/22
Urbroj:  531-05-17-4
Zagreb, 30. kolovoza 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostomoga uredenja, povodom zahtjeva ZAVODA ZA
PROSTORNO PLANIRANJE d.d. iz Osijeka, Vijenac Paje Kolarica 5a, zastupanog po
direktoru’ Krunoslavu Lipicu, dipling.arh., za izdavanje suglasnosti za obavijanje struénih
poslova prostornog uredenja, na temelju clanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

1 ZAVODU ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d. iz Osijeka, Vijenac Paje Kolarica
5a, daje se suglasnost za obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedioga svih
prostornih planova i nacrta izvieséa o stanju u prostoru svih razina te obavijanje
poslova u vezi s pripremom i donosenjem svih prostornin planova i izvieséa o stanju u
prostoru svin razina iz Slanka 2. stavka 1. tocke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za
obavijanje strucnih poslova prostornog uredenja (,Narodne novine* br. 136/15.).

Il Pravna osoba iz totke |. izreke ovog fieSenja duzna je jednom godisnje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestal postojati uvjeti za obavijanje strucnih poslova prostornog uredenja.

Il Suglasnost iz totke |. izreke ovoga riesenja ukinuti ce se rjesenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uviete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju bit
ispunjeni priliom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavija profivio Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona i protivno propisima kojima se ureduje podrutje
prostornog uredenja

Obrazlozenje

ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d. iz Osijeka, Vijenac Paje Kolarica 5a,
podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavijanje svih strusnih
poslova prostornog uredenja.

Podnosite] zahtjeva je uz zahtjev prilozio sve dokaze propisane odredbom Elanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavijanje struénih poslova prostomog uredenja:

1. fotokopiju rieSenja o upisu u sudski registar iz kojeg je vidijivo da je ZAVOD ZA
PROSTORNO PLANIRANJE d.d. iz Osijeka, registriran za obavijanje strucnin
poslova prostornog uredenja te
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Kiasa: UP/1-350-02/17-07/22

2 dokaze da ima zaposlene oviastene arhitekte urbanists
Sandra Horvat, dipl.ing.arh., oviastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 203
i Vanesa Budag, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 180

Za svaku od navedenih oviastenih arhitektica urbanistica prilozeno je :
a)  rjesenje o upisu u Imenik ovlastenin arhitekata urbanista i

b)  izvomik potvrde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi Clanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/08.), rijeseno je kao u togki I. izreke ovog
rjesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeseno je kao u totki |l. izreke ovoga riesenja.

Sukladno odredbi lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rije$eno je kao u tocki lll. izreke
ovog riesenja.

Upravna pristojba u drzavnim biljezima u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife
upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine®, broj 8/17) naljepijena
je na zahtjevu i ponistena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjesenje izvrsno u upravnom postupku | protiv njega se ne moze izjavit zalba,
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravim sudom u Osijeku. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog riesenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se Salje postom, odnosno dostavija elektronicki.

Dostaviti:

1. ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d., 31000 Osijek, Vijenac Paje Kolarica 5a
n/p Krunoslav Lipic, direktor

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdie
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/195
Urbroj: 505-04-16-2
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlucujuci o zahtjevu VANESE BOLF, dipl.ing.arh., OIB:
46338042977, iz OSIJEKA, NASELJE A.G.MATOSA 7, u predmetu upisa u Imenik
ovlastenih arhitekata urbanista na temelju tlanka 26. Zakona o komori arhitekata i
komorama inzenjera u graditelistvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj
78/15), i ¢&lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj
140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se VANESA BOLF,
dipling.arh., iz OSIJEKA, NASELJE A.G.MATOSA 7, pod rednim brojem
180, s danom upisa 25.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista VANESA BOLF,
dipling.arh., stie¢e pravo na uporabu strukovnog naziva ovlastena
arhitektica urbanistica i pravo na obavijanje struénih poslova temeljem
&lanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i élanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pegat
i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice.

3. Upisom u Imenik oviastenih arhitekata urbanista, VANES| BOLF,
dipling.arh., Komora izdaje pe&at i iskaznicu ovladtene arhitektice
urbanistice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn upla¢ena je na racun Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog rjesenja ne odgada njegovo izvrsenje.

Obrazlozenje

VANESA BOLF, dipling.arh., iz OSIJEKA, NASELJE A.G.MATOSA 7 podnijela je
ovom javnopravnom tiielu zahtiev za upis u Imenik oviastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata dana 11.04.2016. godine.




[image: image127.jpg]Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavlienog potpunog
zahtjeva imenovane sukladno Clanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i &l. 4. Pravilnika o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
VANESA BOLF:

o upisana u Imenik oviastenih arhitekata — struéni smijer ovlasteni arhitekt
temeljiem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/07-01/3325, Urbroj: 314-01-07-1, od
11.10.2007. godine,

- da je polozila struéni ispit dana 20.06.2001. godine,

- daje zavrila odgovarajuéi studij i stekla akademski naziv diplomirani inzenjer
arhitekture,

S da je stekla odgovarajuce struéno iskustvo,

- da ima prebivaliSte na teritoriju Republike Hrvatske,

4 da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak
zbog kaznenog diela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

VANESA BOLF, diplingarh., je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik ovlastenih arhitekata —
struéni smijer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljala poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi €l 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovana je temeljem stegenih prava upisana u
Imenik oviadtenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog Einjenitnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u_graditelistvu i prostornom
uredenju i Elanku 6. Pravinika o upisima u imenike, upisnike i evidencile Hrvatske
komore arhitekata.

VANESA BOLF, dipling.arh., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stiege pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlastena arhitektica urbanistica, pravo na peéat i iskaznicu, te
sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostormog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Sljiedom ovako utvrdenog Ginjeniénog stanja zahtievu je valjalo udovoliiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu |
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjesenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjesenja.




[image: image128.jpg]Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110104, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112112, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 | 94/14 )
napladena je i ponistena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
~Zeljka Jurkovie, dipl ing:ath.

ot u//[/{; 1%

Dostaviti:
1. VANESA BOLF, OSIJEK, NASELJE A.G.MATOSA 7
2. U Zbirku isprava Komore
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Na temelju Clanka 82. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19), direktor Zavoda donosi

RJESENJE

O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA NACRTA
PRIJEDLOGA DOKUMENTA PROSTORNOG UREDENJA

Imenuje se Vanesa Budag, dipl.ing.arh. za Odgovornog voditelja Nacrta prijedloga
Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Bogdanovci.

Il

Ovo Rjesenje stupa na snagu danom donos$enja.

Osijek, 05. 12. 2019.

Direktor:
Krunoslav Ljpj¢, dipl.ing.arh.

ZAVOB ZA PRﬂSdT(glNﬂ PLANIRANJE

0S1JEK
Vijenac Paje Kc'--iéa 5a




II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG 


PLANA UREĐENJA OPĆINE


BOGDANOVCI

















* Odredbe za provedbu započinju u ovom Planu s brojem 4., da bi se izjednačile s brojevima u Odluci o donošenju Plana
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